「2014.06.03. 주간」

초순간진화기

■주요제원/종류

•물탱크용량 : 12L

•공기실린더 사용시간 : 17분

•공기실린더 용량 : 2L

•유효사거리 : 6~10m(최대16m)

•분사압력 : 25kg/㎠

•안전밸트작동 : 10kg/㎠

■사용법

완전조립, 직장상태에서 공기실린더 밸브를 연후 노즐내에 물을 채운다. 안전장치를 풀고 발사한다. 분사 시 화점과 45도 각도에서 6m 이상 거리를 유지하여야 하며 사용후에는 반드시 용기내압을 제거한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.04. 주간」

고성능 절단기

교통사고 및 붕괴사고 등 재해현장에서 철 구조물의 절단 및 해체 시 사용한다.

■사용법

•약실을 열어 장약을 장전한다.

•절단날을 전단물에 대고 고정한다.

•방아쇠를 밀어 장약을 폭발시킨다.

■주의사항

•보호안경, 보호장갑, 헬멧, 귀마개 등을 착용한다.

•절단 파편이 멀리 날아갈 수 있으므로 안전 반경을 충분히 정하여 작업한다.

•절단날에 의한 부상을 주의한다.

■보관방법

•화약(장약)과 절단기를 분리하여 보관하며 약실등을 충분히 닦고 기름칠 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.05. 주간」

훈련구조용 마네킹

훈련구조용 마네킹은 각종 재난사고 및 위급한 상황에서 인명구조 훈련 및 실습을 하기 위한 목적으로 사용되는 장비로 최강소방관 경기 훈련용(47kg), 구조물 인명구조 훈련용(25kg) 종류가 있으며 마네킹 신장은 163cm이다.

마네킹을 화재발생 장소에 위치시켜 인명구조 실습을 할 수 있으며, 차량이나 열차사고 상황에서의 구조훈련 실습이 가능하다.

마네킹의 무게가 무겁고 상하지 관절이 움직이므로 훈련 시에 항상 부상에 주의하여 임해야한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.06. 주간」

현관문 파괴기(에어건)

현관문 파괴기는 교통사고 시 공압을 이용하여 다양한 날로 차체 및 유리를 절단 또는 콘크리트 파쇄목적으로 사용한다.

구성품으로는 공기총, 날, 공기용기, 감압게이지, 고압호스로 구성되어있으며 분당 약 600회 로 타격할 수 있다.

파괴기의 동력원으로는 공기압을 사용하며 공기 소비량은 25L/분이고 중량은 3.18kg이다. 파괴 시 파편으로 인해 부상위험이 있으므로 보안경 등 안전장구류를 확실히 장착하고 주의하여 사용하도록 한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.07. 당번」

체인톱 체인 브레이크

체인  레이크는 톱에 가장 중요한 안전장치 중에 하나입니다. 이장치가 작동되면 톱이 뒤쪽으로 튕기는 반동을 받는 순간에 체인을 멈추는 장치입니다. 체인톱의 사용 시 가장 위험한 것은 톱이 뒤로 튕기는 것입니다. 뒤로 튀는 반동작동은 체인이 감겨 돌아가는 톱판의 끝에서 톱판의 길이의 1/4부분 이내에 어떤 물체가 와 닿거나 이부분을 이용해 절단을 시도할 경우에 발생합니다. 이런 경우 톱판 끝이 위로 튀어 오르려 하게 되고 회전하는 체인의 힘에 의해 톱이 위로 떠밀리게 됩니다. 체인톱을 사용시 끝부분이 닿지 않게 사용하시기 바랍니다

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.06.08. 당번」

개인구조로프

구조활동시 보조로프로 사용하면서 요구조자를 견인 또는 연결줄로 카라비너를 사용하여 지지물에 확보지점을 만들며 구조대원이 여분으로 항상 휴대하고 다닌다.

재질은 폴리아미드계나이론직조이며 로프의 직경은 7.5mm 인장강도는 1,400kg, 로프 길이는 20m로 되어있다.

젖은 로프는 햇볕에 말리지 말고 그늘에서 말려야 하며 흠집이 있는지 점검해야 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.06.9. 주간」

초순간진화기

■주요제원/종류

•물탱크용량 : 12L

•공기실린더 사용시간 : 17분

•공기실린더 용량 : 2L

•유효사거리 : 6~10m(최대16m)

•분사압력 : 25kg/㎠

•안전밸트작동 : 10kg/㎠

■사용법

완전조립, 직장상태에서 공기실린더 밸브를 연후 노즐내에 물을 채운다. 안전장치를 풀고 발사한다. 분사 시 화점과 45도 각도에서 6m 이상 거리를 유지하여야 하며 사용후에는 반드시 용기내압을 제거한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.06.10. 주간」

고성능 절단기

교통사고 및 붕괴사고 등 재해현장에서 철 구조물의 절단 및 해체 시 사용한다.

■사용법

•약실을 열어 장약을 장전한다.

•절단날을 전단물에 대고 고정한다.

•방아쇠를 밀어 장약을 폭발시킨다.

■주의사항

•보호안경, 보호장갑, 헬멧, 귀마개 등을 착용한다.

•절단 파편이 멀리 날아갈 수 있으므로 안전 반경을 충분히 정하여 작업한다.

•절단날에 의한 부상을 주의한다.

■보관방법

•화약(장약)과 절단기를 분리하여 보관하며 약실등을 충분히 닦고 기름칠 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.06.11. 주간」

지렛대

■용도

화재 현장이나 인명구조 현장에서 물건을 들어 올리거나 틈 사이를 벌리는데 사용.

■사용법

중량물이나 틈 사이에 끝부분을 넣고 견고히 잡아 공간을 확보 한다.

(사용 시 튕겨짐으로 인한 대원의 안전에 주의한다)

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.06.12. 주간」

헬기구조낭

■용도

수난,산악,화재사고시,구조대원이 접근하기 힘든곳에 요구조자가 있을시에 헬기를 이용하여 고립된 인명을 구조 하기위한 장비.

■주요제원

•탑승인원 : 5인승

•중량 : 25kg

•안전하중 : 700kg

•총중량 : 20kg

•하중량 : 500kg

•사용법 :

카고후크에 연결하여 사용한다. 요구조자 탑승시 반드시 보조로프를 연결하여 안전을 유지한다. 구조낭의 문이 항공기 후미 방향으로 후크에 연결한다. 인터폰, 수신호로 기내 유도자와 상화 연락을 긴밀히 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.06.13. 주간」

구명부환

■용도

수난사고로 인하여 물에 빠진 요구조자 발생시 구조대원이 신속히 요구조자에게 던져 손쉽게 구조할 수 있는 장비로 가벼워서 휴대가 간편하고 보관이 용이하다.

■주요제원

•규격 : 부력 80kg~100kg, 무게 80g, 내유성 폴리에틸렌재질.

•동력원 : 구조대원이 휴대하여 요구조자에게 던져 주어서 사용한다.

•주요구성품 : 로프, 부환.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.06.14. 당번」

지렛대

■용도

화재 현장이나 인명구조 현장에서 물건을 들어 올리거나 틈 사이를 벌리는데 사용.

■사용법

중량물이나 틈 사이에 끝부분을 넣고 견고히 잡아 공간을 확보 한다.

(사용 시 튕겨짐으로 인한 대원의 안전에 주의한다)

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.06.15. 당번」

산악용 헬멧

산악용 헬멧은 암벽등반 또는 산악구조 활동 시 낙석 또는 추락물의 충격 또는 사용자 자신의 추락으로 인한 충격으로부터 머리를 보호하는 장비로써 헬멧이 머리에서 쉽게 분리되지 않아야하며 턱끈을 조절해서 귀나 목부분에 가해지는 압박을 최대한 줄일 수 있도록 해야 한다.

폴리카보네이트 재질로 무게는 475g, 머리크기에 따라 조절이 가능하다.

헬멧 착용시 머리전등 또는 방풍안경등을 고정한 후 사용하여 야간활동 시 시야확보 및 토사등으로부터 눈을 보호 할 수 있도록 한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설제근

「2014.06.16. 주간」

헬기구조낭

■용도

수난,산악,화재사고시,구조대원이 접근하기 힘든곳에 요구조자가 있을시에 헬기를 이용하여 고립된 인명을 구조 하기위한 장비.

■주요제원

•탑승인원 : 5인승

•중량 : 25kg

•안전하중 : 700kg

•총중량 : 20kg

•하중량 : 500kg

•사용법 :

카고후크에 연결하여 사용한다. 요구조자 탑승시 반드시 보조로프를 연결하여 안전을 유지한다. 구조낭의 문이 항공기 후미 방향으로 후크에 연결한다. 인터폰, 수신호로 기내 유도자와 상화 연락을 긴밀히 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 규 중

「2014.06.17. 주간」

구명부환

■용도

수난사고로 인하여 물에 빠진 요구조자 발생시 구조대원이 신속히 요구조자에게 던져 손쉽게 구조할 수 있는 장비로 가벼워서 휴대가 간편하고 보관이 용이하다.

■주요제원

•규격 : 부력 80kg~100kg, 무게 80g, 내유성 폴리에틸렌재질.

•동력원 : 구조대원이 휴대하여 요구조자에게 던져 주어서 사용한다.

•주요구성품 : 로프, 부환.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.06.18. 주간」

공기호흡기 실린더 충전압력

공기호흡기 실린더 충전 중 열을 받은 공기는 부피가 팽창한 상태로 실린더에 충전되고 따라서 충전 직후에는 충전압력이 300BAR에 도달하게 되지만, 충전완료 후 일정시간이지나 실린더내 공기가 다시 냉각되면 부피가 줄어 최초 충전압력 보다 압력이 떨어지게 되는 것이다.

따라서 재충전을 하지 않는 이상 실린더에 300BAR를 완전충전 하기는 그리 쉽지가 않은데 이와 같은 오차를 최소화하기 위해서는 충전하는 곳의 주위환경을 그늘지고 선선한 장소로 정하여 충전 중 발생하는 열을 최대한 억제하는 방법도 필요할 것이다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.06.19. 주간」

공기호흡기 실린더 충전시 주의사항

1. 누설이 있을시 공기 충전을 하지 말 것

2. 결함이 있는 용기에 공기 충전을 하지 말 것

3. 용기 안으로 습기가 있는 공기가 침투할 수     있으므로 밸브를 제거 할 목적 이외에는      절대로 용기의 공기를 완전히 빼지 말 것

4. 재검사일 지난 용기에 절대로 충전하지 말 것

5. 사용 연한이 지난 용기에 절대로 충전 하지 말 것

6. 밸브를 오버토크(Over-Torque)하지 말 것

7. 극심한 부식이 일어난 용기는 절대로 사용     하지 말 것

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.06.20. 주간」

도어오프터(유압식) 사용법

평상시 유압상태를 확인 -> 펌프와 고압호스 연결 -> 압력 래버잠금 -> 틈새에 전개날 위치 -> 펌프를 상하로 펌핑 -> 전개(작동) -> 작업이 끝난 압력래버 개방하여 압력을 제거한다.

동일금속에서 마찰력이 없기 때문에 미끄럼방지를 위해 틈새 전개 시 고정용 핀(목재)을 활용하는 것이 바람직하다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최규중

「2014.06.21. 당번」

현관문 파괴기(에어건)

현관문 파괴기는 교통사고 시 공압을 이용하여 다양한 날로 차체 및 유리를 절단 또는 콘크리트 파쇄목적으로 사용한다.

구성품으로는 공기총, 날, 공기용기, 감압게이지, 고압호스로 구성되어있으며 분당 약 600회 로 타격할 수 있다.

파괴기의 동력원으로는 공기압을 사용하며 공기 소비량은 25L/분이고 중량은 3.18kg이다. 파괴 시 파편으로 인해 부상위험이 있으므로 보안경 등 안전장구류를 확실히 장착하고 주의하여 사용하도록 한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.22. 당번」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.06.23. 주간」

훈련구조용 마네킹

훈련구조용 마네킹은 각종 재난사고 및 위급한 상황에서 인명구조 훈련 및 실습을 하기 위한 목적으로 사용되는 장비로 최강소방관 경기 훈련용(47kg), 구조물 인명구조 훈련용(25kg) 종류가 있으며 마네킹 신장은 163cm이다.

마네킹을 화재발생 장소에 위치시켜 인명구조 실습을 할 수 있으며, 차량이나 열차사고 상황에서의 구조훈련 실습이 가능하다.

마네킹의 무게가 무겁고 상하지 관절이 움직이므로 훈련 시에 항상 부상에 주의하여 임해야한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.24. 주간」

고성능 절단기

교통사고 및 붕괴사고 등 재해현장에서 철 구조물의 절단 및 해체에 사용한다.

■사용법

° 약실을 열어 장약을 장전한다.

° 절단날을 절단물에 대고 고정한다.

° 방아쇠를 밀어 장약을 폭발시킨다.

■주의사항

° 보호안경, 보호장갑, 헬멧, 귀마개 등을 착용한다.

° 절단파편이 멀리 날아갈 수 있으므로 안전 반경을 충분히 정하여 작업한다.

° 절단날에 의한 부상에 주의한다.

■보관방법

°화약(장약)과 절단기를 분류하여 보관한다.

°약실 등을 충분히 닦고 기름칠은 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설제근

「2014.06.25 주간」

유압콤비틀

유압펌프에 유압콤비틀의 카프링을 연결하고 유압펌프를 구동시킨 후 유압레바를 개방위치로 놓아 유압을 보내준다. 콤비틀의 작동레바(개폐레바)를 조작하며 절단 또는 전개작업을 한다. 주의사항으로 연료유압유, 엔진오일의 충만상태를 확인하고 외관의 이상유무를 우선 확인해야한다. 그리고 작업전에는 반드시 보호장구(방진안경,가죽장갑,헬멧)를 착용 한 후 사용토록 해야 된다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.26. 주간」

체인톱 사용전 주의점

○ 체인톱을 몸체에 단단히 고정

○ 톱의 균열등 상태확인

○ 체인톱에 신체 끼임 방지

○ 절단 대상물의 고정상태 등 확인

○ 주위 인원 및 장비에 대한 안전여부 확인

○ 작업시 안전장비 : 보안경, 보호장갑등

○ "킥백"주의

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.06.27. 주간」

공기충전기 오일 및 필터 관리

오일량이 게이지에 2/3이상 있는지와 상태를 점검 하고 필터의 타이머 및 상태를 확인한다. 오일의 압력이 30~60kg/㎠범위 내에 있는지 확인한다.(20kg/㎠ 이하 일 경우 A/S신청)

○ 교환주기

전용필터 : 50시간 또는 6개월 중 선도래 시

전용오일 : 50시간 또는 6개월 중 선도래 시

오일필터 : 오일 교환 시 병행

흡입필터 : 2년(수시로 청소)

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설제근

「2014.06.28. 당번」

공기충전기 충전 가동 시 조건

1. 침식성이 없어야 한다.

2. 설치 장소에 폭발성 가스가 없어야 한다.

3. 설치 장소 주위에 인화물질이 없어야 한다.

4. 설치 장소 주위는 항상 청결해야 한다.

5. 가동 시 주위에 장애물이 없어야 한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.06.29. 당번」

공기충전기 충전 시 주의사항

공기호흡기 용기는 반드시 안정되게 고정하며, 용기의 압력을 확인 후 충전압력을 설정한다. 공기충전기 라인에 충전하고자 하는 압력을 먼저 충전한다.(공기호흡기 용기내 잔압 공기의 역류 방지)

공기충전기 압력이 충전하고자 하는 압력에 도달하면, 공기주입 밸브를 천천히 열어 충전을 개시한다. 충전 완료 후 자동 정지되면 충전기 배관 내 잔류 공기 및 응축수를 반드시 배출 시킨다.(다음 충전 시 오염된 공기 충전 및 겨울철 동파 우려가 있음)

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방장 최 규 중