- 6호선 전동차 탑재형 -
지상신호측정기 점검 결과보고

2017. 5.

기술연구소 전자개발팀

- 6호선 전동차 탑재형 -

지상신호측정기 점검 결과보고

전동차 운행 중 속도코드, 출입문 열림 지상신호 세기 등을 측정하여 자료를 저장할 수 있는 “6호선 전동차 탑재형 지상신호측정기”의 동작오류를 분석하여 문제를 신속히 해결함으로써, 측정기를 활용한 차량신호의 데이터 수집이 가능해져 내부 고객 만족도 향상과 부서간 협력 업무를 원활히 수행하고자 함

관련근거

Ⅰ

❏ 신내차량사업소-1110호(`17. 4. 4.)『지상신호 측정기 수선 협조 요청』

기능 및 장애내용

Ⅱ

❏ 지상신호측정기 기능

- 전동차에 탑재하여 운행 중 ANTENNA를 통해 실시간 데이터 측정

- 열차시간, 현재역 정보를 ATC와 TWC로부터 받아 Monitor에 현시

- 실시간 지상신호의 Freq, Current Amp, CodeRate 측정 값 현시

- 전동차 운행시 운전에 방해되지 않게 Monitor 전원 Switch 별도 장착

- 상단 USB Memory Disk에 Data를 기록하여 측정 Data 조회 편리

❏ 장애내용

- USB 메모리에 측정데이터 저장 불량

- ATC/TWC 통신 불량

- 데이터수집 및 분석 불량

- 화면 정지현상 발생

원인분석

Ⅲ

❏ USB 메모리 미삽입

- USB 메모리가 미삽입되어 있는 상태에서도 지상신호측정기가 켜져있는 동안에는 데이터 수집장치에서 데이터 생성

- 일별로 폴더가 자동생성되고, 폴더 안에 데이터 파일이 저장

[ 데이터 저장 폴더 ]

❏ 메모리 공간 부족

- 데이터 수집장치에서 측정된 데이터는 USB가 삽입된 상태에서는 USB에 저장되지만, USB 메모리가 미삽입된 상태에서는 CPU 장치내 메모리로 저장되면서 메모리 공간이 부족현상 발생

- CPU 내 메모리에 수 십개의 폴더가 생성되어 있었음

점검 및 프로그램 수정 내용

Ⅳ

❏ USB 삽입 상태에서 동작 점검

- USB가 삽입된 상태에서 저장되는 현상은 양호하기 때문에 전원을 켜기 전에 USB 삽입을 먼저 진행하고 지상신호측정기의 전원을 켜서 사용하는 것을 권장

❏ CPU 장치내에 저장되었던 데이터 삭제

- USB 미삽입 상태에서 저장되었던 데이터를 모두 삭제하고 측정기를 재부팅하여 정상동작 상태 확인

❏ CPU 내 메모리 공간 체크 및 삭제 알고리즘 적용

- 지상신호측정기를 켤때마다, 메모리 공간을 체크하고 USB가 미삽입된 상태에서 저장되는 폴더의 수는 최대 4개로 제한

- 폴더의 수가 4개 이상이 감지되면 자동 삭제되어 CPU 내 메모리가 부족해지는 현상을 방지하는 알고리즘 적용

❏ 개선된 프로그램 다운로드

- 개선된 알고리즘이 적용된 프로그램을 지상신호측정기에 다운로드하고 동작 확인

측정기 동작 자체 시험

Ⅴ

1. 자체시험

❏ 기간 : `17. 4. 4 ~ 4. 12.

❏ 점검자 : 전자개발팀 대리 이상용

❏ 시험방법 : 지상신호측정기에 USB를 꽂거나 뽑은 상태에서 장시간 동작시험을 진행하면서 동작오류 발생여부 확인

❏ 점검내용

- USB 삽입 / 미삽입 상태에서 지상신호측정기 동작상태 점검

- USB에 데이터 폴더 자동생성 및 저장상태 점검

- USB 미삽입 상태에서 지상신호측정기에 저장되는 폴더개수가 4개 이하인지 여부 점검

❏ 시험결과 : 이상없음

2. 현장시험

❏ 날자 : `17. 4. 13.

❏ 점검자 : 전자개발팀 대리 이상용, 신내차량사업소 과장 지택중

❏ 시험방법 : 새로 개선된 프로그램을 지상신호측정기에 다운로드하고 신호취급실에서 신호를 발생시켜 수신되는 신호 상태를 확인

❏ 점검내용

- 수신되는 신호의 크기, 주파수, Code rate 등 측정상태 점검

- 전동차 장치인 ATC / TWC 와 통신상태 점검

- USB 메모리에 저장상태 점검

- 그 외 전반적인 측정기 동작상태 점검

❏ 결과 : 이상없음

❏ 관련사진

시험 전동차	안테나 장착	측정기 동작시험

결론

Ⅵ

❏ 측정기에서 발생된 동작 불량 원인은 소프트웨어적인 문제로 개발을 담당했던 부서에서만 알고리즘을 수정하고 보완할 수 있는 사항

❏ 개선된 알고리즘으로 인해 USB 메모리 삽입 여부에 상관없이 이번에 발생했던 것과 동일한 동작불량은 발생되지 않음

❏ 개발 단계에서는 찾아낼수 없었던 프로그램 문제에 대해서 개발을 담당했던 부서에서 장애내용을 분석하고 해결함으로써, 정비시간을 단축시키고 정비의 질을 향상

❏ 신속하고 정비 및 프로그램의 기능적 개선으로 측정기의 활용도를 향상시켜 사용 부서 및 담당자의 만족도를 향상.  끝.