정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  6. 11.(수)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 신설 오존접촉지 휘발유통 관리 미흡 (09:20)

- 신설 오존접촉지 서측 입구에 휘발유통이 공사 후 모아둔 쓰레기 마대와   같이 방치되고 있으며,

- 주변에 담배꽁초가 버려져 있는 등 인화성물질 관리감독이 필요함.

② 신설 홍보관 옥상 난간 페인트 작업 안전조치 미흡 (11:10)

- 신설 홍보관 옥상난간에 페인트 마감 작업자 2명이 안전조치 없이 작업하고   있으며, 위험한 작업 시 안전 고리 연결 후 작업이 필요함.

③ 차량안전 반사경 미설치로 안전사고 위험 상존 (14:05)

- 반사경을 정문 경사진 도로 위험한 사각지대에 교통사고 예방 목적으로 설치된 것을 재건설 공사 준비 시 철거하여 정문 옆 공간에 방치하였음.

- 급경사 도로에서 안전사고 위해 요소가 상존하니 신속히 설치가 필요함.

① 오존접촉지 휘발유통 관리소홀	② 홍보관 옥상 난간작업 안전조치
③ 차량안전 반사경 미설치로 안전사고 위험 상존 (설치장소 적색원 참조)