정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  6. 13. (금)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 신설 배출수지 하단(관사입구) 쓰레기 방치 (09:40)

- 신설 배출수지 하단(관사 출입문 앞) 공사 후 잔재들을 처리하지 않음.

- 워커힐 도로변과 접한 관사입구는 차량 및 시민 왕래가 많은 곳으로 환경 미관 및 아리수센터 이미지 저해 요인이 되고,

- 방진·방음 차단막 철거 후에는 주변환경 정리가 필요함.

② 순찰로 복원 필요 (10:20)

- 재건설 공사 이전에는 울타리 내·외측 지면에 경계석으로 순찰로 설치

- 재건설 공사 준비로 경계석으로 설치된 순찰로 일부구간이 훼손되어 정비가 필요하며, 구간은 연구소 출입문(7초소) → 건설현장 출입문 → 센터 정문 → 배출수지까지의 순찰로 복원이 필요함.

① 배출수지 하단 공사 후 정리미흡	② 순찰로 경계석 복원 필요