도로점용공사장 교통소통대책 자문회의결과 (제10차)

◉ 신분당선 민간투자사업 1단계(변경) : 조건부 시행

- 용역계약서를 첨부하기 바라며,

- 교통처리계획도 및 공사개요 등 교통소통대책 자료를 서울시 교통안전시설물 관리시스템(T-GIS)에 등록하기 바람

- 14단계(추가): A-A' 단면은 차로축소가 발생하는 남측접근로 정지선 구간으로 위치를 변경하시기 바람

- 14단계(추가): SB 접근로의 제어지체가 공사방법 변경 후에 개선되는 이유를 논리적으로 설명하시기 바람

- 14단계(추가): NB 접근로의 제어지체가 증가되는 것에 대한 완화대책을 추가로 제시하시기 바람

- 14단계(추가): 교차로 내부에 설치된 돌출된 작업구 야간시간대가 언제인지 명확히 제시하시기 바람

- 14단계(추가): 북->남 방향 직진유도선은 (작업이 이루어지는 야간시간대 보다 작업이 이루어지지 않는 기타시간대가 길기 때문에) 내부작업구가 없는 상태로 표기하고, 야간작업시에는 돌출부 전면에 차량통제수를 배치하여 안전한 차량운행을유도하시기 바람

- 15단계(추가): 북->남 방향 교차로내부 직진유도선을 설치하시기 바람

- 신논현역 6번출구는 보행자 진출입방향 및 보행량을 고려하여 전면부 공간 추가확보를 검토하기 바람.

- 공사구간 1 반포대로 2단계, 공사구간2 신반포로 4단계 터미널 고가차도 하부 교차로 지점 공사시 신반포로 고속터미널 방향 우회전 지점으로 터미널 호남선 진출 잠원IC 방향 진행하는 고속버스와 신세계백화점 진출 차량과의 혼재로 상습정체 지점임 야간공사이긴 하나 안전사고 예방을 위하여 안전표지, 노면표시, 안내표지 등을 추가로 설치하여 교통안전 확보할 것. 또한, 신반포로 우회전 부 공사장 운영시 우회전 부 차량회전 반경을 고려, 안전지대 조정 등 실시하여 안전한 도류화를 시행할 것

- 기타 신반포로 구간 택시 승하창 구간 공사로 택시 이용 불편 예상되므로 적정 택시 이용장소 검토하기 바람