재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 화곡터널

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	-

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    11.

점 검 자 :  기전과  전기운영7     허천회   (서명)

용 역 사  ㈜유앤후레쉬  유동규    (서명)

재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 국회앞 지하차도

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	-

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    11.

점 검 자 :  기전과     전기운영7     박춘식   (서명)

용 역 사   ㈜유앤후레쉬  유동규   (서명)

재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 오목 지하차도

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	-

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    11.

점 검 자 : 기전과    전기운영7     박춘식   (서명)

용 역 사  ㈜유앤후레쉬  유동규    (서명)

재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 가마산 지하차도

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	-

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    11.

점 검 자 :  기전과   기계운영7     손성수   (서명)

용 역 사  ㈜유앤후레쉬  유동규    (서명)

재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 등촌 지하차도

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	-

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    11.

점 검 자 :  기전과   기계운영7     이수형   (서명)

용 역 사  ㈜유앤후레쉬  유동규    (서명)

재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 외발산 지하차도

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	-

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    11.

점 검 자 :  기전과   전기운영7     정광용   (서명)

용 역 사  ㈜유앤후레쉬  유동규    (서명)

재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 서부트럭터미널앞 지하차도

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	-

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    7.

점 검 자 :  기전과   공업6        정법관    (서명)

용 역 사  ㈜유앤후레쉬  유동규    (서명)

재방송설비 점검표

□ 시 설 명 : 개봉 지하차도

구 분	주 요 점 검 내 용	비 고
장비운용 상태점검 (관리실 or 옥외 설치 랙)	라디오 재방송 채널별 방송수신 상태 점검	양호
	계측기를 통한 정밀점검 (라디오 재방송 수신상태 불량시)	양호
터널내 재방송 전파 수신 상태점검	스펙트럼 아날라이저로 각 라디오 재방송 채널별 전계강도 측정 및 분석	양호
전원부 상태점검	입력 ․ 출력전압 및 내부 밧데리 동작상태	양호
동축케이블 및 접속부 점검	누설동축케이블 및 접속점 상태	양호
안테나 및 청소상태	안테나 설치수량	1
	정상 수신여부	양호
	청소상태	양호
기 타 사 항	시설개선 및 건의사항	99.1Mhz,101.3Mhz 차도내 방송감도 미약함

※ 89.1㎒(KBS2), 89.7㎒(원음방송), 91.9㎒(MBC), 93.1㎒(KBS1), 93.9㎒(CBS), 94.5㎒(YTN), 95.1㎒(교통방송),95.9㎒(MBC표준), 97.3㎒(KBS표준), 98.1㎒(CBS표준), 99.1㎒(국악방송), 101.3㎒(tbs e-FM), 101.9㎒(불교방송), 103.5㎒(SBS표준), 104.5㎒(교육방송), 105.3㎒(평화방송), 106.1㎒(KBS2표준), 106.9㎒(극동방송표준), 107.7㎒(SBS)

점검일자 : 2018.   6.    8.

점 검 자 :  기전과  전기운영6     김경욱    (서명)

용 역 사  ㈜유앤후레쉬  유동규    (서명)