안전사고 사례 및 유형 (7월 2일)

파. 사다리차에서 카프링스패너를  낙하시켜 지상의 대원에게 떨어짐

(1) 내  용

내화조 11층건물 4층 화재에 출동하여 4층 베란다에 걸친 사다리 선단에 호스결합 작업 중 방수복 주머니에 들어 있던 카프링스패너를 잘못하여 낙하시켜 지상의 대원에게 떨어졌다.

(2) 요 인 (가) 카프링스패너를 아무렇게나 주머니에 넣었다. (나) 낙하물의 예측 없이 사다리 아래쪽에 통행 규제가 되지 않았다. (3) 대 책

(가)  기자재 등의 낙하하기 쉬운 물건을 높은 곳으로 휴대할 때는 활동시의 체위와 동작에 따라서 낙하시키게 되는 것이 있으므로 적은 물건은 자루 등에 넣어 휴대한다.

(나) 높은 곳에서 활동하고 있을 때는 사다리 아래쪽에 로프 등을 펴서 통행규제와 출입금지 조치를 한다.

안전사고 사례 및 유형 (7월 9일)

하. 1층 검색중 2층 바닥이 낙하하여 밑에 깔림

(1) 내 용 방화조 2층건물 점포겸용 주택 1,2층 100㎡ 연소중의 화재로 1층의 인명검색중에 2층 바닥이 돌연 낙하하여 밑에 깔렸다. (2) 요 인

(가) 상층 연소상황을 파악할 수 없었다.

(나) 점포 등의 2층 바닥이 낙하하기 쉬운 것에 주의하지 않았다.

(3)  대  책

(가) 검색중에는 대들보와 기둥의 접속부분 등에 주수를 병행한다.

(나) 점포 등은 매장의 공간을 넓게 사용하므로 기둥을 적게 하고 있는 경우가 있고 바닥강도가 저하되고 2층 수용물과 방수 등의 중량에 의해 화재시는 낙하하기 쉬운 것에 유의한다.

안전사고 사례 및 유형 (7월 16일)

(1) 내  용

방화조 3층건물 복합용도 화재로 인명검색 종료후 다른 임무를 수행하기 위하여 화점건물 북측을 통행하려고 할 때 소대장이 『건물에서 떨어져』라고 지시하여 도로로 피난한 순간 광고용 대형앵글이 직근에 낙하했다.

(2) 요  인

(가) 대원들이 건물의 직하를 통행하고 있지만 낙하에 대한 위험을 느끼지 않았다.

(나) 상층의 낙하물 등에 대한 주의를 하지 않고 건물에 접근하여 행동했다.

(3) 대  책

(가) 연소진전 상황과 시간경과에 따라 위험요인이 변화하는 것을 염두에 두고 행동한다.

(나) 화재건물의 직하는 화재에 의한 유리, 간판 등의 낙하 및 위쪽에서 활동중인   대원이 잘못하여 기자재를 낙하시키는 경우를 예측하여 행동한다.

안전사고 사례 및 유형 (7월 23일)

가. 농연 내에서 도금 통에 추락

(1) 내 용 도금공장 화재에서 내부 진입할 때 독극물이 있다고 인식은 했지만 어디에 있는가 구체적 위치를 알 수 없으므로 농연내를 인명검색하는 도중 도금통에 추락했다.

(2) 요  인

(가) 관계자 등으로부터 정보를 얻지 않았다.

(나) 도금 통의 위치를 숙지하지 않은 그대로 농연내로 진입했다.

(3) 대  책

(가) 독극물 등의 위치가 명확하지 않을 경우는 주의하여 진입한다. 또한 관내의    취급시설 등의 자료를 정리하여 둘 것

(나) 농연내의 검색은 갈고리 등을 이용하여 안전을 확인하고 신중히 진입한다.

안전사고 사례 및 유형 (7월 30일)

나. 농연 내에서 바닥에 구멍이 난 것을 확인하지 못하여 추락

(1) 내 용 방화조 2층건물의 주택화재에 출동하여 2층 개구부에 방수하면서 내부로 진입할 때 바닥의 일부가 불에 타 없어진 구멍에 한쪽 발을 디뎌 추락했다. (2) 요 인 (가) 아래층의 연소상황을 파악하지 않았다.
(나) 농연내에서 바닥을 확인하지 않고 진입했다. (3) 대 책 (가) 목조, 방화조 화재에서 화점의 바로 위층으로 진입할 때는 1층의 연소상황 및 활동상황을 파악하면서 진입한다. (나) 농연내에서 방수할 때는 한쪽 다리로 안전을 확인하면서 전진하고 방의 가운데는 위치하지 않는다.