차고탈출시간 (7월)

부서별	기간	시동소요 시간(평균)	최초이동소요 시간(평균)	차이 (전체)
진압대	7월	37.6	70.1	32.5
	7.1~17	38.7	71.5
	18~31	36.0	67.9
구조대	7월	29.4	55.7	26.3
	7.1~17	28.8	56.5
	18~31	30.63	54.5
면목	7월	38.0	78.4	40.5
	7.1~17	40.1	82.6
	18~31	35.2	73.0
망우	7월	47.6	79.2	31.6
	7.1~17	50.3	80.7
	18~31	44.4	77.2
중화	7월	38.6	72.2	33.6
	7.1~17	43.4	81.5
	18~31	33.8	63.0
합 계	7월	34.1	71.1	29.4
	7.1~17	42.2	77.2
	18~31	36.0	67.1

신내

진압대	기간	시동소요 시간(평균)	최초이동소요 시간(평균)	차이
10호	7월	31.8	59.5
	1-17	32.8	61.6
	17-31	30.1	56.2
6-1 (구급)	7월	36.2	69.5
	1-17	37.3	70.4
	17-31	34.7	68.4
21 (펌프)	7월	44.3	76.7
	1-17	46.5	82.6
	17-31	40.2	65.7
30 (탱크)	7월	35.5	69.3
	1-17	36.2	68.5
	17-31	34.3	69.8
12 (굴절)	7월	44.2	71.2
	1-17	43.0	71.8
	17-31	45.8	70.5
기타 (배연,화학,고가)	7월	65.7	104.8

구 조 대

구조대	기간	시동소요 시간(평균)	최초이동소요 시간(평균)	차이
100	7월	27.5	53.5
	1-17	27.3	55.1
	18-31	27.9	51.0
200	7월	35.8	63.0
	1-17	34.2	61.7
	18-31	38.5	65.0

면 목

면목	기간	시동소요 시간(평균)	최초이동소요 시간(평균)	차이
펌프	7월	45.7	93.1
	1-17	51.5	101.4
	18-31	37.6	81.6
탱크	7월	47.5	96.9
	1-17	49.2	97.1
	18-31	42.0	96.2
구급	7월	34.4	71.5
	1-17	34.6	73.6
	18-31	34.1	69.2

망 우

망우	기간	시동소요 시간(평균)	최초이동소요 시간(평균)	차이 (전체)
펌프	7월	40.0	70.8
	1-17	42.0	71.3
	18-31	37.4	70.1
탱크	7월	41.5	79.3
	1-17	43.5	76.8
	18-31	39.9	81.2
구급3	7월	40.9	72.5
	1-17	41.6	71.7
	18-31	37.4	70.4
구급6	7월	57.7	89.1
	1-17	63.4	94.5
	18-31	53.6	85.3

중 화

중화	기간	시동소요 시간(평균)	최초이동소요 시간(평균)	차이
펌프	7월	37.7	70.7
	1-17	42.3	74.9
	18-31	32.5	66.0
구급4	7월	42.5	78.9
	1-17	48.1	90.2
	18-31	36.6	67.0
구급5	7월	34.4	65.2
	1-17	37.8	74.0
	18-31	31.3	57.7