「2014.07.01. 주간」

초순간진화기

■주요제원/종류

•물탱크용량 : 12L

•공기실린더 사용시간 : 17분

•공기실린더 용량 : 2L

•유효사거리 : 6~10m(최대16m)

•분사압력 : 25kg/㎠

•안전밸트작동 : 10kg/㎠

■사용법

완전조립, 직장상태에서 공기실린더 밸브를 연후 노즐내에 물을 채운다. 안전장치를 풀고 발사한다. 분사 시 화점과 45도 각도에서 6m 이상 거리를 유지하여야 하며 사용후에는 반드시 용기내압을 제거한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.07.02. 주간」

고성능 절단기

교통사고 및 붕괴사고 등 재해현장에서 철 구조물의 절단 및 해체 시 사용한다.

■사용법

•약실을 열어 장약을 장전한다.

•절단날을 전단물에 대고 고정한다.

•방아쇠를 밀어 장약을 폭발시킨다.

■주의사항

•보호안경, 보호장갑, 헬멧, 귀마개 등을 착용한다.

•절단 파편이 멀리 날아갈 수 있으므로 안전 반경을 충분히 정하여 작업한다.

•절단날에 의한 부상을 주의한다.

■보관방법

•화약(장약)과 절단기를 분리하여 보관하며 약실등을 충분히 닦고 기름칠 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.07.03. 주간」

지렛대

■용도

화재 현장이나 인명구조 현장에서 물건을 들어 올리거나 틈 사이를 벌리는데 사용.

■사용법

중량물이나 틈 사이에 끝부분을 넣고 견고히 잡아 공간을 확보 한다.

(사용 시 튕겨짐으로 인한 대원의 안전에 주의한다)

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.07.04. 주간」

헬기구조낭

■용도

수난,산악,화재사고시,구조대원이 접근하기 힘든곳에 요구조자가 있을시에 헬기를 이용하여 고립된 인명을 구조 하기위한 장비.

■주요제원

•탑승인원 : 5인승

•중량 : 25kg

•안전하중 : 700kg

•총중량 : 20kg

•하중량 : 500kg

•사용법 :

카고후크에 연결하여 사용한다. 요구조자 탑승시 반드시 보조로프를 연결하여 안전을 유지한다. 구조낭의 문이 항공기 후미 방향으로 후크에 연결한다. 인터폰, 수신호로 기내 유도자와 상화 연락을 긴밀히 한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.07.07. 야간」

구명부환

■용도

수난사고로 인하여 물에 빠진 요구조자 발생시 구조대원이 신속히 요구조자에게 던져 손쉽게 구조할 수 있는 장비로 가벼워서 휴대가 간편하고 보관이 용이하다.

■주요제원

•규격 : 부력 80kg~100kg, 무게 80g, 내유성 폴리에틸렌재질.

•동력원 : 구조대원이 휴대하여 요구조자에게 던져 주어서 사용한다.

•주요구성품 : 로프, 부환.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.07.14. 일일」

방연마스크

■ 용도

각종 재난현장에서 유독가스 또는 산소결핍의 상황에서 구조대원의 호흡을 보호하여 인명구조 활동을 할 수 있도록 고안된 장비

■ 주요제원

•분진포집효율 : 60부 이상

•제독능력 : 50분 이상

•흡기저항 : 60mm H2O 이하

•배기저항 : 20mm H2O 이하

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.07.14. 일일」

방열복

■ 용도

열차단력이 탁월하고 착용감이 가벼우며 아라미드 내열섬유표면에 특수알루미늄 코팅 하여 뜨거운열 90%이상 지속적으로 역반사시켜 장시간 인명구조할수 있다.

■ 참고/특징

•규 격 : 아라미드내열섬유재질, 특수알루미늄코팅.

•동 력 원 : 구조대원이 입고 활동한다.

•주요구성품 : 두건, 상의, 하의, 덧신, 장갑.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.07.16. 일일」

안전장갑

■용도

각종 재난현장 구조활동 및 훈련레펠시에 대원의 손보호

■주요제원

•구성품: 장갑

•색상: 황색

•재질: 천연 소가죽

■기타

•오지형으로 손바닥보호를 위해 이중으로 덧붙일 것

•손목부위에 틈이 생기지 않도록 벨크로 부착

•손바닥은 삼중봉제로 되어 있고, 장비조작에 편리할 것

•내구성과 안락함이 있을 것

•휴대하기 편리하도록 고리부착

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.07.17. 일일」

해머드릴

■용도

각종 인명구조현장에서 석재 및 콘크리트 구멍뚫기, 앵커작업, 다지기작업, 표면처리작 업, 파쇄작업, 홈파기작업 등에 사용

■제원

•구성품 :해머드릴, 빗트

•규격 : THB-38 SA H438

•소비전력 : 1,050 W

•전류 : 단상 220V

•전부하회전수 : 350rpm

•중량 : 7.1㎏

•무부하타격수 : 2,800bpm

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.07.21. 주간」

라이트라인 배터리 충전

라이트라인이 방전이 되어 충전할 필요가 있을 때는 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

이 상태에서 전원을 연결하면 충전되는 중에는 계속 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

완전히 충전되면 LED 깜박임이 멈추고 녹색불이 계속 켜진 상태로 됩니다.

장비를 사용하지 않더라도 배터리를 최소한 1주일에 한번은 충전을 시켜야 합니다.

배터리를 충전하지 않으면 배터리 용량이 줄어듭니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.07.22. 주간」

체인톱 체인 브레이크

체인  레이크는 톱에 가장 중요한 안전장치 중에 하나입니다. 이장치가 작동되면 톱이 뒤쪽으로 튕기는 반동을 받는 순간에 체인을 멈추는 장치입니다. 체인톱의 사용 시 가장 위험한 것은 톱이 뒤로 튕기는 것입니다. 뒤로 튀는 반동작동은 체인이 감겨 돌아가는 톱판의 끝에서 톱판의 길이의 1/4부분 이내에 어떤 물체가 와 닿거나 이부분을 이용해 절단을 시도할 경우에 발생합니다. 이런 경우 톱판 끝이 위로 튀어 오르려 하게 되고 회전하는 체인의 힘에 의해 톱이 위로 떠밀리게 됩니다. 체인톱을 사용시 끝부분이 닿지 않게 사용하시기 바랍니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.07.23. 주간」

방열복

방열복은 화재진압 및 작업현장에서 고온의 복사열에 근접할 수 있는 고열근접 보호장비로 Aluminized발열상의, 하의, 두건, 장갑 및 고무방열화로 구성 되어 있다. 발열두건의 안면렌즈는 합성수지로 성형된 두께 3mm이상의 내열소재로 제작되어 있으며 방열복 겉감의 중량은 300~500g/㎠로 방열상의 3kg, 하의 2kg으로 총 중량은 약5kg이다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.07.24. 주간」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.07.25. 주간」

체인톱 사용전 주의점

○ 체인톱을 몸체에 단단히 고정

○ 톱의 균열등 상태확인

○ 체인톱에 신체 끼임 방지

○ 절단 대상물의 고정상태 등 확인

○ 주위 인원 및 장비에 대한 안전여부 확인

○ 작업시 안전장비 : 보안경, 보호장갑등

○ "킥백"주의

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최 국 종

「2014.07.28. 주간」

절연봉

■용도

소방차가 낮은 전기줄 아래로 지나갈 때나 전선이 인도쪽으로 내려와 보행에 위험한 상황이 닥칠 때 전기줄을 잡아서 안전한 곳으로 걸쳐놓을 때 사용한다.

■주요제원

•용도 : 전기 감전 방지용

•전장 : 2.5m

•중량 : 2kg

•사용법:

절연봉의 길이를 조절하여 사용하고 고압사용 시 안전장비를 갖추고 물기가 없는 곳에서 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.07.29. 주간」

호스밴드

■용도

65mm/40mm 소방호스 누수 시 펑크부위 차단하는 덮개로 사용한다.

■주요제원

•용도 : 소방호스 누수방지용 밴드

•재질 : 아연강관 파이프

•규격 : 65mm/40mm

•형태 : 파이프형 캡

•구조 : 파이프 이등분 한 개폐형 잠금장치 부착

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.07.30. 주간」

결합금속구

■용도

화재현장에서 호스의 길이가 짧을 때 호스를 필요한 길이만큼 연장하기 위해 사용한다.

■주요제원

•용도 : 화재현장에서 호스의 길이가 짧을 때 쓰이는 연결 금속구

•형식 : 65mm, 40mm

•재질 : 알루미늄 합금

•사용법:

호스가 짧을 경우 지수기를 이용하여 물을 막고 화재현장에서 진압이 가능하도록 금속구를 이용하여 호스를 연결하여 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.07.31. 주간」

흡수관

■용도

화재현장에서 인근 저수조, 하천의 소화용수 흡입하거나 침수현장에서 배수 작업을 할 때 사용한다.

■주요제원

•용도 : 저수조, 하천 등에서 소화용수 흡입

•직경 : 75mm

•전장 : 10m

•중량 : 55kg

•형태 : 관구 하단부에 스트레나 및 특수암 카프링 부착

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학