퇴적‘뻘’제거 작업지시

2016. 7. 6 (수)

공사명 : 2016년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

업체명 : 조이엘건설(주)

제  목 : 뻘 제거를 위한 장비 및 인력동원 지시 (야간)

2016.7.5. 팔담댐 최대방류량 11,901㎥/sec, 잠수교 수위 7.89m로 침수된 아래 지역에 대하여 퇴적‘뻘’제거 작업을 지시하니 장비 및 인력동원에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동원 장비 및 인력

공원명	장 비			인 력	투입시간	비고
	계	로더	물차
계	141	33	32	76
광나루	-			-
잠 실	12	2대	2대	8명	2016.7.6 18:00	김영식 *************
반 포	31	9대	10대	12명	2016.7.6 18:00	이수남 *************
여의도 여의샛강	87	20대	17대	50명	2016.7.6 18:00	이석훈 *************
양 화	-			-
강 서	-			-