퇴적‘뻘’제거 작업지시(야간)

2016. 7. 6 (수)

공사명 : 2016년 한강공원 자전거도로 유지보수공사(연간단가)

업체명 : 명성플러스(주)

제  목 : 뻘 제거를 위한 장비 및 인력동원 지시

2016.7.5. 팔담댐 최대방류량 11,901㎥/sec, 잠수교 수위 7.89m로 침수된 아래 지역에 대하여 퇴적‘뻘’제거 작업을 지시하니 장비 및 인력동원에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동원 장비 및 인력

공원명	장 비			인 력	투입시간 (예정)	비고
	계	로더	물차
계	12	2대	2대	8명
망 원	12	2대	2대	8명	2016.7.6 22:00
난 지	-			-