퇴적‘뻘’제거 작업지시

2016. 7. 7 (목)

공사명 : 2016년 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)

업체명 : 조이엘건설(주)

제  목 : 뻘 제거를 위한 장비 및 인력동원 지시

2016.7.5. 팔담댐 최대방류량 11,901㎥/sec, 잠수교 수위 7.98m로 침수된 아래 지역에 대하여 퇴적‘뻘’제거 작업을 지시하니 장비 및 인력동원에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동원 장비 및 인력

공원명	장 비			인 력	투입시간	비고
	계	로더	물차
계	26대	13	13	56명
광나루	-			-
잠 실	4	2	2	6	2016.7.7 09:00
잠 원	2	1	1	-	2016.7.7 07:00
여의도 여의샛강	20	10	10	50	2016.7.7 07:00
양 화	-			-
강 서	-			-