2013. 교통정보시스템 유지관리계획

2012. 12

서울특별시시설관리공단

교 통 정 보 처(유지관리팀)

2013. 교통정보시스템 유지관리계획

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

	《 유지관리 기본방향 》
ㅇ 사전 점검활동 강화로 장애발생 원인 제거 ㅇ 야간 및 휴일 비상출동 근무체계로 신속한 장애처리 ㅇ 교통정보시스템 가동율 안정화를 위한 시스템 유지관리

Ⅰ		설 치 현 황

구 분		계	시스템 설치 현황 (개소, 개)							본선연장 (Km)	비 고
			VDS		VMS	CCTV	RMS	LCS	끼어들기
			영상	루프
총 계		1,516	746	301	260	144	30	33	2	167.4
도시고속도로		1,353	746	160	247	134	30	33	2	156.8 (182.4)
내부순환(1단계)		351	215	24	62	38	12	-	-	40.1(40.1)
2 단 계	강변,북부(1공구)	186	120	2	43	21	-	-	-	21.7(21.7)
	올림픽(2공구)	481	217	124	81	40	-	19	-	49.3(71.9)
3단계(동부간선,경부)		335	194	10	61	36	18	14	2	45.7(48.7)
남산권		163	-	141	13	9	-	-	-	10.6
1차		73	-	66	5	2	-	-	-	2.7
2차		90	-	75	8	7	-	-	-	7.9

VDS : 차량검지기 (Vehicle Detector System) VMS : 도로전광표지 (Variable Message Sign) CCTV : 폐쇄회로 TV (Closed-Circuit Television) RMS : 연결로 제어시스템 (Ramp Metering System)	VMWS : 차량합류경고시스템 (Vehicle Merging Warning System) LCS : 차로제어시스템 (Lane control system)

※ 기타시설 : 무인중계소 7개소, 분전반(수전) 305개소, 광케이블 450km등

Ⅱ		교통정보시스템 유지관리

1. 교통정보시스템 예방점검 강화

가. 교통정보시스템 예방점검

구 분		시행주기	내 용	점검방법 및 조치	비 고
점검 및 보수	일상보수	일일	ㅇ시스템 고장 정비	ㅇ모니터링시스템 이용 ㅇ현장정비 및 보수
	정기점검	월간	ㅇ시스템 가동상태 ㅇ시스템 성능	ㅇ모니터링시스템 이용 ㅇ현장정비 및 보수
특별점검	해 빙 기	필요시	ㅇ시스템 가동 및 안전점검	ㅇ현장 점검 및 보수	정기병행
	추 석 전	필요시	ㅇ시스템 가동 및 안전점검	ㅇ현장 점검 및 보수	정기병행
긴급점검	사고,재해	긴급시	ㅇ파손정도 등 손궤조사	ㅇ긴급사항에 따른 점검	필요시

나. 전기설비 법정 및 합동점검

구 분	시행주기	점검내용	점검기관	관련근거	비 고
법정 점검	1회/ 1년	ㅇ절연저항 측정값 ㅇ접지저항 측정값 ㅇ누전차단기 작동여부 ㅇ기타 안전관한 사항	한국전기안전공사 및 자체	ㅇ전기사업법시행규칙 제35조의 2

2. 교통정보시스템 장애처리

가. 교통정보시스템 장애복구

ㅇ 장애 발견 및 비상조치

상 태 감 시	비 상 조 치	비 고
센터통신설비 담당자는 시스템에 대한 지속적인 상태감시를 통해 정상가동 여부를 확인.	장애발생시 운영자 편의 및 고장시간 단축을 위해 필요한 우선조치를 시행한 후 빠른 시간 내에 수리.

ㅇ 장애 확인 및 고장수리

장 애 통 보	장애 확인 및 조치	비 고
초동조치 등으로도 시스템이 정상작동 불능 시 ※ 상황실 장비담당자 →유지관리 담당자 (접수자 : 고장내역을 기록)	ㅇ 고장 접수된 설비의 설치장소 로 신속히 이동하여 고장내용 을 확인. ㅇ 고장원인을 신속히 찾아 조치. ㅇ 장애처리 완료시 센터운영자 에게 통보.

나. 일상 장애처리

ㅇ 주요노선 : 내부순환로, 강변북로, 북부간선로, 올림픽대로, 동부간선도로, 남산권

※ 하자부분 시공사 처리

- 남산권, 내부순환로,강변북로, 올림픽 기설 공사완료 : 하자시행

구 분		도시고속도로				남 산 권
		내부순환로	강변북,북부	올림픽대로	동부간선로	1차	2차(통합시스템)
장애 처리	무상유지보수	02.6~04.5 10.5~10.11	04.6~06.5	05.10~07.9 09.06~11.06	07.4 ~09.4	09.04~11.04	02.12~04.11 10.5~10.11
	유 지 보 수	∙ 공단직영(무상․하자보증 기간 중 하자관련 시공사 처리)
시 공 사		SK C&C 파워테크	LG CNS	포스테이타 해용정보통신	LG CNS	아세아파킹	삼성SDS 파워테크

다. 휴일 등 장애처리 (비상근무자 : 현장 2명, 전산센터 1명)

ㅇ 비상근무체계

- 장애발생 시 비상출동(비상연락체계 : 센터근무자 → 비상근무자)

→ 비상 출동하여 장애원인 파악 및 응급조치

- 현장교통정보시스템 장애발생 시 비상근무자가 장애발생 장소로 출동 후 조치.

ㅇ 야간 및 휴일 장애조치(조치자 : 비상근무자) : 센터 및 현장

구 분		출동기준		주 요 내 용	비 고
		즉시	익일
센 터	전력,공조설비 등	○		ㅇ전산 및 네트워크 장비 : 장비담당자
현 장	VMS		○	ㅇ공휴일 주간은 1개소는 익일조치, - 2개소 이상은 즉시조치 ㅇ 야간 장애는 5개소 이하일때 익일 조치
	VDS		○	ㅇ익일조치 단 10개이상 장애발생시 즉시 조치
	CCTV		○	익일조치
	RMS/GRD		○	익일조치
	LCS		○	익일조치
	전원차단	○		ㅇ 분전반 장애발생(전원 Trip)으로 3개소 이상 발생시
기 타	교통사고 등으로 인한 시설물 파손	○		즉시 또는 익일

※ 기상여건(우천,강추위등)에 따라  조치가 불가한 경우는 기간연장 조치

또한 부품수리 및 구매의 경우 기간연장 조치(일상 및 휴일장애 처리 적용)

라. 시스템 장애 및 조치결과 기록․보고

ㅇ 장애 조치보고: 시스템상 기록 (전자결재- 휴일 및 야간)

※ 단, 장애기록 유지하되 장애분석 건수․시간 제외 건

(한전정전, KT라인이상, 손궤, VMS 무선동작, 각종 점검, 하자, 기상 등)

3. 교통사고 등에 의한 손궤발생 긴급처리

가. 처리방안

ㅇ 손궤원인자 인지한 경우 : 손궤자 직접 복구 및 손궤금액 조사 징구

- 공  단 : 손궤자 적출, 손궤조사, 손궤금액 산출 후 시에 통보

(손궤자 비용 부담시)

- 서울시 : 구상권 행사(손궤 원인자 부담금 징수 및 체납관리)

ㅇ 손궤원인자 인지하지 못한 경우 : 손궤시설물 긴급복구

나. 손궤조사 및 복구 처리절차

손궤조사 및 복구 손궤금액 산출/통보	→	손궤금액검토 및 고지서 발부 요청	→	고지서발급
공 단		서 울 시		서 울 시
① 손궤자 적출, 보고(시), 신고(경찰) ② 손궤조사 및 금액산출 후 보고 ③ 공사업체(원인자, 단가업체)를 통한 복구 - 작업지시, 공사감독 등		∙ 손궤금액 적정여부 검토 ∙ 손궤부담금 징수 및 체납관리 - 손궤자/원인자와 협의 후 공사방법 결정 ∙ 세외수입고지서 발급요청		∙ 고지서 발급

4. 소모품등 처리

가. 소모품등 처분 조치(연간단가 고재처리)

ㅇ 교통시설물 장애등 보수 후 수리가 불가능한 물품 처분 및 폐기

- 파워, LED모듈, AVR, 광링크, 리베로 차량 VMS함체 등

ㅇ 내구년한이 경과된 소모성 물품중 수리 및 보수가 불가능한 물품

- CCTV카메라, 영상검지기, 년간 단가공사 중 발생하는 케이블

및 배관. 차단기, 분전반외함 등, 손궤 중 발생하는 물품 등

Ⅲ		2013. 주요업무 추진계획

1. 도로전광표지 가동율 향상

가. 도로전광표지 예방점검 강화

ㅇ 예방점검 : 직영(비예산)

- 장애빈도가 높은 도로전광표지 지정 및 집중관리 : 매월

※ 장애원인분석(매월)에 의한 집중관리

- 예방점검 강화 : 일상보수, 정기점검

ㅇ 정밀점검 : 용역관리(139,000천원)→ 세척 및 점검(1회)

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
도로전광표지 정밀점검정비	139,00	ㅇ대 상 : 총 43개소 (남산,내부등 - 25,000천원) ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31(1회)	도로전광표지 장애발생 억제
		ㅇ대 상 : 총 31개소 (강변,내부,북부-20,000천원) ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31(1회)
		ㅇ대 상 : 총 75개소 (올림픽대로 - 54,000천원) ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31(1회)
		ㅇ대 상 : 총 61개소 (동부간선로등- 40,000천원) ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31(1회)

※ 신규 교체 남산 등 도로전광표지는 년1회 세척만 실시

나. 주요예비품 확보로 장애발생 긴급대처

ㅇ 구매 및 수리(201,500천원)

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
예비품구매 및 노후기기 교체	279,728	- 노후기기교체 : 74,000천원 . 현장장비 노후기기 교체 . VDS,CCTV,LCS,VMS 등 - 예비품 구매 등 : 127,500천원 ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31	장애발생 시 긴급대처

다. 도로전광표지 교체(서울시 사업 추진)

ㅇ 2012년도 노후 도로전광표지 구매설치 진행(이월)

사 업 명	소요예산 (백만원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
도로전광표지 교체	218	ㅇ대상 :도로전광표지 3개소 (강변북로) ㅇ기 간 : 2012. 12월~2013 2월	시인성 개선	2단계 1공구 구간

ㅇ 2013년도 노후 도로전광표지 구매설치 추진

사 업 명	소요예산 (백만원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
도로전광표지 교체	142	ㅇ대상 :도로전광표지 2개소 (강변북로) ㅇ기 간 : 2012. 12월~2013 8월	시인성 개선	2단계 1공구 구간

라. 전기설비 개선 및 안전관리

ㅇ 예방점검 : 직영(비예산)

- 예방점검 강화( 법정점검과 병행시행)

점검항목	시행주기	점검기관	비 고
일 상 보 수	상 시	자체보수	전기설비 장애발생시
분 전 반 점검	년 1 회	"	전기안전공사와합동
절연･누전점검	년 1 회	"	“
긴 급 점 검	긴급상황발생시	"

ㅇ 전기설비 법정점검 : 용역관리(12,500천원)

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
전기설비 법정점검	12,500	ㅇ대 상 : 전기설비 305개소 ㅇ기 간 : 4. 1 ~ 6. 30 ㅇ시행기관 : 한국전기안전공사	전원장애발생 제거 및 전기 설비 안전관리

ㅇ 전기설비 정비 및 개선

- 전기설비 기술기준 등 관련기준 미달 예상설비 정비 및 개선

- 누전차단기 및 피뢰설비 형식개선 등으로 장애율 감소가 필요한 개소에 대한 정비 및 개선으로 장애발생 감소

- 정비 및 개선 : 도급관리(38,170천원)

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
전기설비 정비 및 개선	38,170	ㅇ대 상 - 전선관 교체 정비 개선 : 2,846천원 - 전선 및 케이블교체 : 3,532천원 - 분전반세척 등 : 7,287천원 - 전력량계 함체 및 분전반 이설 포함 기타 : 5,095천원 - 자동복귀형 차단기 :3,363천원 ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31	ㅇ전기설비 장애 발생 사전적출․ 제거로 장애 발생요인 감소 ㅇ안전사고 및 화재예방

마. 통신설비 정비 및 개선

ㅇ 통신설비 기술기준 등 관련기준 미달 예상설비 정비 및 개선

ㅇ 노후 또는 이상선로 정비 및 장애발생 통신시스템 보수

ㅇ 원인자 긴급공사로 장애발생 시간감소

ㅇ 정비 및 개선 : 도급관리(184,303천원)

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
통신설비 정비 및 개선	184,303	ㅇ대 상 - 통신배관선로 정비 및 교체 : 35,000천원 - 노후 CCTV, VDS 시스템 교체 : 35,000천원 - 카메라(CCTV,VDS) 세척 : 16,283천원 - 루프검지선 교체 등 시스템 정비 및 개선 : 70,000천원 - 손궤처리 : 28,020천원 ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31	ㅇ통신설비 장애 발생 사전적출․ 제거 및 원인자 장애시설물 긴급복구로 장애시간 감소

바. 남산권 루프제어기 교체

ㅇ 노후 제어반 교체 (50,000천원)

ㅇ 주 제어반 6대

2. 영상검지기정비 및 수집정보 검증을 통한 교통정보 신뢰성 확보

가. 예방점검 : 직영

ㅇ 예방점검 강화 : 정기

나. 영상검지기 예방점검 및 정비 : 자체수행(수시)

ㅇ 제어함체 내부장비 정비

- 광링크, AVR, FAN, Heater, Door센서, Filter 등 기능점검 및 정비

ㅇ 영상검지기 정비

- 영상검지기 팬틸트 기능점검 및 정비

다. 영상검지기 세척 : 연간단가공사 (년1회)

ㅇ 카메라 세척(영상화질 개선을 통한 수집정보 신뢰성 향상)

라. 영상검지기 신뢰성 검증

ㅇ 추진목적 : ‘10. 10월 국토해양부의 『ITS 성능평가 지침』 개정으로 교통정보성능평가가 의무화 됨에 따라 성능평가 방법 등을 검토하여 교통정보 신뢰성을 제고코자 함.

ㅇ 사업내용

- 차량검지기 성능평가 계획 수립

- 성능평가 장비 구매 및 성능평가 장비 시험 운영

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
차량검지기 성능평가 실시	50,000	ㅇ성능평가 장비 구매 - 대상 : 이동식 기준장비 1대 - 기간 : 1. 1 ~ 6. 30 ㅇ차량검지기 성능평가 실시 - 대상 : VDS 20개소 이상 (노선 대표검지기 등) - 기간 : 7. 1 ~ 12. 31	차량검지기 수집 Data 신뢰성 제고

3. CCTV 점검 및 정비

가. 예방점검 : 직영

ㅇ 예방점검 강화 : 일상, 월, 분기

나. 예방점검 및 정비

ㅇ 제어함체 내부장비 정비

- 광링크, AVR, FAN, Heater, Door센서, Filter 등 기능점검 및 정비

- 함체내부 분진 및 불순물 제거

ㅇ CCTV 카메라 촬상부 정비

- CCTV 카메라, 팬틸트 기능점검 및 정비

4. 전산시스템 일상 유지관리(※ 센터 운영시스템 유지관리 계획 별도수립)

5. 교통사고 등에 의한 손궤발생 긴급처리

가. 처리방안

ㅇ 손궤원인자 인지한 경우 : 손궤금액 조사 징구

- 공  단 : 손궤자 적출, 손괴조사, 손궤금액 산출 후 시에 통보

(시 요청시 시스템 복구)

- 서울시 : 구상권 행사(원인자, 손궤자 부담금 징수 및 체납관리)

ㅇ 손궤원인자 인지하지 못한 경우 : 손궤시설물 긴급복구

6. 기타 부대설비 및 안전관리 교육

가. 센터 부대시설 점검 및 정비

ㅇ 예방점검 : 직영(비예산)

- 예방점검 강화 : 정기점검

ㅇ 부대설비 정밀점검 : 용역관리(18,000천원)

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
무정전원장치	18,000	ㅇ대 상 - 센터 UPS 1대 - 무인국사 UPS 7대 ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31	장애발생 시 긴급대처

나. 전기 및 통신 안전관리자 교육 : 위탁교육(1,840천원)

사 업 명	소요예산 (천원)	주 요 내 용	기대 효과	비 고
안전관리자 교육	1,840	ㅇ대 상 - 전기. 소방 안전 교육 1명 - 통신관리자, 교통 교육 2명 ㅇ기 간 : 1. 1~12. 31	작업자 안전 확보

다. 기타 시설정비 : IPTV, 센터시설정비등

□ 따로붙임

1. 일반현황 및 교통정보시스템 현황

2. 교통정보시스템 점검노선

3. 월간 점검일지

4. 기술용역 작업요청서 등

5. 장애발생시 대응체계 및 유관기관 비상 연락망

6. 교통정보시스템 유지관리 안전대책

일   반   현   황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 조직 및 인력현황

가. 조직현황 : 1 처

				교통정보처장
운영파트(직할)								유지관리팀
∘운영지원업무 ∘교통상황 모니터링 ∘시스템 자원관리 ∘통신망 운영								∘현장교통시스템 유지관리 ∘현장시스템 점검 ∘현장시스템 장애조치

나. 인력현황 : 총 54명(현원51명)

구 분	총계	소계	1～3급	사무직			시설․설비․특수직			특정직
				소계	4급	5～7급	소계	4급	5～7급
정 원	54	43	2	17	3	14	24	2	22	11
현 원	51	42	3	12	3	9	27	5	22	9
과부족	△3	△1	1	△5	-	△5	3	3		△2

2. 장비현황

가. 차    량 : 10대 (점검 1 및 작업용 7, 고소차 2, )

나. 측정장비 : 6대 (고장지점측정 1, 광원발생기 2, 광파워메타 2, 광심선대조기 1)

교통정보시스템 종합현황

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2012. 12. 24 현재

Ⅰ		설 치 현 황

구 분		계	시스템 설치 현황 (개소, 개)							본선연장 (Km)	비 고
			VDS		VMS	CCTV	RMS	LCS	끼어들기
			영상	루프
총 계		1,516	746	301	260	144	30	33	2	167.4
도시고속도로		1,356	746	160	247	134	30	33	2	156.8 (182.4)	-
내부순환(1단계)		351	215	24	62	38	12	-		40.1 (40.1)	-
2 단 계	강변,북부(1공구)	187	120	2	43	21	-	-		21.7 (21.7)	-
	올림픽(2공구)	481	217	124	81	40	-	19		49.3(71.9)	-
3단계(동부간선,경부)		335	194	10	61	36	18	14	2	45.7 (48.7)	-
남산권		163	-	141	13	9	-	-		10.6	-
1차		73	-	66	5	2	-	-		2.7	-
2차		90	-	75	8	7	-	-		7.9	-

VDS : 차량검지기 (Vehicle Detector System) VMS : 도로전광표지 (Variable Message Sign) CCTV : 폐쇄회로 TV (Closed-Circuit Television) RMS : 연결로 제어시스템 (Ramp Metering System)	VMWS : 차량합류경고시스템 (Vehicle Merging Warning System) LCS : 차로제어시스템 (Lane control system) RWIS : 도로기상정보수집체계 (Road Weather Information System

따로붙임 # 2 : 교통정보시스템 점검노선

교통정보시스템 점검노선

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

조	점검노선	점검구간	시스템종류		수량계	1단계	2-1	2-2	3단계	남산권	비 고
A	본선 내, 외선 / 주변도로 (내부순환로, 강변북로)	마장램프 ~ 성산램프 ~ 일산시계	VMS	본선	38	33	5	-	-	-	진출입,시거불량포함
				주변	39	20	3	2	-	14	성수대교 서측
			VDS		242	215	26	-	1	-
			CCTV		52	38	5	-	-	9
			RMS		12	12	-	-	-	-
			전원분전반		39	34	5	-	-	-
			노드국사		1	-	1	-	-	-	성산
B	본선 내, 외선 / 주변도로 (동부간선로, 강변북로)	사근램프 ~ 노원교 ~ 토평시계	VMS	본선	29	-	14	-	15	-	진출입,시거불량포함
				주변	46	-	17	-	29	-
			VDS		206	-	96		110
			CCTV		50	-	16		24
			RMS		18	-	-	-	18	-
			LCS		12	-	-	-	12	-
			전원분전반		44	-	19	-	25	-
			노드국사		3	-	2	-	1	-	성수2, 공릉1

조	점검노선	점검구간	시스템종류		수량계	1단계	2-1	2-2	3단계	비 고
C	본선 내, 외선 / 주변도로 (올림픽대로)	한남대교 ~ 방화대교	VMS	본선	14	-	1	13	-
				주변	39	8	1	30	-
			VDS		142	-	-	142	-
			CCTV		19	-	-	19	-
			RWIS		1	-	-	1	-	미운영
			LCS		12	-	-	12	-
			전원분전반		21	-	-	21	-
			노드국사		1	-	-	1	-	성산
D	본선 내, 외선 / 주변도로 (올림픽대로, 경부고속도로, 동부간선로)	청담대교 ~ 올림픽대로 ~ 성남시계	VMS	본선	22	-	-	13	9
				주변	35	1	3	23	8
			VDS		156	-	-	75	81
			CCTV		33	-	-	21	12
			RWIS		1	-	-	1	-	미운영
			LCS		9	-	-	7	2
			전원분전반		29	-		14	15
			노드국사		2	-	-	1	1	청담1 한남1

주변도로 도로전광표지 점검 노선현황

도로명	1단계 VMS	2단계 1공구 VMS	2단계 2공구 VMS	3단계 VMS남산총합계
39번 국도			1	1
강남대로			1	1
강동대로		1		1
강변북로	10	11		223
강서로			1	1
개화동길			1	1
경부			1	34
경인로	1			1
고덕동길			1	1
고산자로	1			1
공항로	1		1	2
관악로	1			1
광나루길		1		1
구의로		2		24
구의터미널앞		1		1
남대문로				11
남부순환로				11
내부순환	9			9
노들길			5	5
노원교길				11
노원길		1		1
노해길				11
논현로			1	1
능동로		1		1
대방로	1			1
도봉로	1			12
도산대로			2	2
동1로		2		68
동2로		1		34
동부간선				1919
동작대로			1	1
두무개길	1	1		2
마들길				11
마포로	1			1
망우로				22
반포로	1		1	35
밤고개길				11
방배로			1	1
방학로				22
봉은사로			1	1
북부간선		6		6
사평로			3	3
삼일로				11
서부간선	1			1
선사로			3	3
선유로	1			1
성남로				11
성동교로		1		1
성산로	2			2
소공로				11
송파대로				11
수색로	1	1		2
신반포로			3	3
신천동길			1	1
신촌로			1	1
쌍문동길				11
아차성길		1		1
안양천길			1	1
압구정로			3	3
약진로				11
양재대로				11
양천길			2	2
양화로	1			1
언주로		1		1
여의대로			1	1
여의동로			2	2
여의서로			1	1
연희로	1			1
영동대로	1		1	2
영등포로			1	1
올림픽대로		1	26	27
올림픽로			4	4
원효로	1			1
월계로

월간 정기점검 일지(예)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(동부간선로,경부고속도로)

2013 .    .    .                              점검결과 : 양호(○), 재점검(△), 이상(×)

구 분			점 검 내 용	점 검 결 과	특 기 사 항	비 고
현장장비	차량검지기 시스템(VDS)	카메라 및 함체	함체 설치상태
			카메라 정상동작 상태
	도로 전광 표지 시스템 (VMS)	모뎀(Modem)	통신상태(LCD상태)
			케이블 연결 상태
		광링크 장비	광커넥터 연결 상태
		제어 컴퓨터	정상동작상태
		LED	표출 상태
	CCTV 시스템	카메라	카메라 정상동작 상태
		전원장치	카메라 전원 상태
			Wiper 동작 상태
		광링크 장비	광커넥터 연결 상태
		함 체	내부청결 상태
	램프미터링 시 스 템 (RMS)	신호 제어기	제어기 동작상태
			LED신호등 동작여부
		차단기	차단기 고정상태
			차단기 함체 상태
		검지선	검지선 동작상태
	전 원 시스템	분전반	분전반 전원상태
			함체 고정상태
	LCS	LED	표출상태
	무인중계소	광장비	정상동작 여부
		소방시설	정상동작 여부
		무정전설비	전원상태
		분전반	차단기 상태
		에어콘	가동상태

※ 센터 및 무인중계소 점검 가능한 부분은 시스템 상 확인

점 검 자 : 직 급            성 명        (서 명)

점 검 자 : 직 급            성 명        (서 명)

장애발생 시 대응체계 및 유관기관 비상연락망

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 장애발생시 대응체계

운영자/장비 담당자 (상황실)	단위 설비별 유지관리담당자 (현장/센터/통신/시스템자원)	공 단 시공업체(하자 기간 내)

운영자

장애발생

조 치

장애사항 접수 및 내용파악

장애내용

조치방법

설명

2단계 장애처리사항 확인

시스템, 현장설비 등 점검사항 및

장애내용 취합 및 정리

정기점검(자체)

시스템 담당

원인분석 및 조치

통신 담당

원인분석 및 조치

현장설비 담당

현장점검 및 조치

소프트웨어 담당

원인분석 및 조치

2단계 장애처리 수행

- 임시조치

- 공급업체 협력

- 추후 작업 및 일정통보

- 진행사항 Flow up

장애내용 및

조치사항 정리

장애발생

보수일지작성

(필요시)

점검사항 및

결과작성

전체 시스템

간단한

조치요망

시스템 이상

통신

현장설비

소프트웨어

조치가능

장애

처리완료

N

N

N

N

N

Y

Y

Y

Y

N

Y

N

Y

N

Y

2단계 장애처리사항 통보

장애사항에 대한 처리내용 통보

장애내용에 대한 원인 및 조치결과 통보

점검일지 통보

Y

2. 유관기관 비상연락망

교통정보시스템 유지보수 담당업체 및 연락처

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1) 내부순환로(1단계)

현장설비 담당업체
업체명	관련설비	담당자	연락처	비 고
코트리스	1. 영상검지카메라	김삼명 차장	(02) 871-5178 (011) 660-7338
하이테콤(주)	1. VDS 전원장치 2. CCTV 전원장치 3. VES 현장장비 일체	김희선 차장	(02) 839-8071 (010) 4222-7469
(주)한일 STM	1. VDS pan/tilt 2. CCTV 카메라, 렌즈 3. CCTV pan/tilt	한현기 사장	(02) 400-1770 (011) 287-2097
현대ITS전자(주)	1. VMS 현장장비 일체	최현수 사장	(02) 464-2522 (011) 260-5532
티엔씨테크(주)	1. RMS 신호제어기	차우석 과장	(011) 9912-5072
통신설비 담당업체
(주)서교정보통신	1. VDS 광송수신기 2. CCTV 광송수신기 3. VMS 광송수신기	강인수 부장	(02) 406-8844 (016) 368-2118
캐리컴(주)	1. Gigabit Backbone 2. Router 3. CSU, DSU, HUB	서영재 사장	(02) 2298-2202 (011) 9765-1472
Mobiletalk	1. 무선통신장비	염윤혁 이사	(02) 565-0825 (011) 757-0825

2) 강변북로, 북부간선도로(2-1단계)

현장 교통시설물 관련업체
업 체 명	관 련 설 비	담 당 자	연 락 처	비 고
(주)유디에스	• VMS, VMWS	채상균	070-7093-0677
한국 하니웰(주)	• CCTV	김지연	042-9240-4646
서교정보통신(주)	• 광통신장비	강인수	************

3) 올림픽대로(2-2단계)

현장 교통시설물 관련업체
업 체 명	관 련 설 비	담 당 자	연 락 처	비 고
코트리스(주)	• VDS	김상명	02-871-5178
두리에스(주)	• CCTV • 주정차위반안내방송체계	장성기	************
다성(주)	• 도로전광표지체계(VMS) • 차로제어체계(LCS)	이범용상무	02-866-0300 ************
로얄정보통신	• 도로기상정보수집체계 (RWIS)	강은수	*************
하이테콤(주)	• 차량검지기(LOOP) • 번호판매칭시스템(AVI)	김희선	02-839-8071

4) 동부간선로(3단계)

현장 교통시설물 관련업체
업 체 명	관 련 설 비	담 당 자	연 락 처	비 고
코트리스(주)	• VDS	김상명	************
한일디스플레이	• 도로전광표지체계(VMS) • 차로제어체계(LCS)	이호철	*************
하이테콤(주)	• CCTV • 끼어들기 계도체계 • 교통류 제어체계	김희선	*************
서교정보통신	• 광장비	강인수	************
(주)경봉	• 현장전기	김성욱	*************

교통정보시스템 유지관리 안전 대책

교통정보시스템의 운영 및 유지관리에 필요한 인적/물적 자원에 대한 안전관리대책을 수립하여 안전사고 발생요인 사전해소, 안전사고 예방 및 직원들의 업무능력 향상을 통한 대시민 서비스를 강화하고자 함.

Ⅰ		일 반 현 황

□ 기본방향

◦ 안전사고 발생 위험이 높은 시설물에 대한 체계적인 안전관리 실시

◦ 시설물 점검 및 교육을 통한 안전사고 요인 사전해소로 직원업무 능력 향상

◦ 낙하, 전도 등 시설물의 물적 피해 최소화

□ 관리 시설물 현황

◦ 현장 교통정보시스템

구 분		계	시스템 설치 현황 (개소, 개)							본선연장 (Km)	비 고
			VDS		VMS	CCTV	RMS	LCS	끼어들기
			영상	루프
총 계		1,516	746	301	260	144	30	33	2	167.4
도시고속도로		1,353	746	160	247	134	30	33	2	156.8 (182.4)	-
내부순환(1단계)		351	215	24	62	38	12	-		40.1(40.1)	-
2 단 계	강변,북부(1공구)	186	120	2	43	21	-	-		21.7(21.7)	-
	올림픽(2공구)	481	217	124	81	40	-	19		49.3(71.9)	-
3단계(동부간선,경부)		335	194	10	61	36	18	14	2	45.7(48.7)	-
남산권		163	-	141	13	9	-	-		10.6	-
1차		73	-	66	5	2	-	-		2.7	-
2차		90	-	75	8	7	-	-		7.9	-

VDS : 차량검지기 (Vehicle Detector System) VMS : 도로전광표지 (Variable Message Sign) CCTV : 폐쇄회로 TV (Closed-Circuit Television) RMS : 연결로 제어시스템 (Ramp Metering System)	VMWS : 차량합류경고시스템 (Vehicle Merging Warning System) LCS : 차로제어시스템 (Lane control system) RWIS : 도로기상정보수집체계 (Road Weather Information System

◦ 센터 시스템 : 9종(H/W : 1,282대, S/W : 5식 37개)

장 비 구 분			대 수
			계	도시고속도로	남산권
H/W	계		1,282대	1215대	67대
	전산 장비	주체계 장비	5	5
		부체계 장비	43	40	3
		영 상 장 비	211	202	9
		영상 검지기	583	583	-
		기 타	31	31	-
	통신 장비	광 장 비	112	83	29
		통 신	293	267	26
	부대설비		4	4	-
S/W	계		5식(37개)	4식(34개)	1식(3개)
	데이타베이스		3식	3식	-
	응용프로그램		2식(37개)	1식(34개)	1식(3개)

Ⅱ		안전대책 강화

□ 현장 교통 시설물 개선을 통한 안전사고 예방

□ 교통정보시스템 안전 점검 수칙에 따른 현장 시설물 점검

□ 월별/계절별/분기별 안전점검을 통한 장애 예방 활동 강화

□ 안전교육활동 강화를 통한 사전 안전사고 예방

Ⅲ		점 검 기 준

구 분		시행주기	비 고
일상(안전)보수.점검	일상보수	일일 보수
	정기점검	월간
특별(안전)점검	해 빙 기	3월	정기점검 과 병행
	추 석 절	9월	정기점검 과 병행
긴급점검	사고, 재해	긴급사항 발생시

Ⅳ		안전교육 실시계획

□ 작업전 사고예방 교육을 통한 안전사고 예방

◦ 작업전 "안전교육" 실시(1회/주)

◦ "산업안전보건교육" 실시(1회/월)

Ⅴ		유지관리체계(긴급상황조치)

□ 경미한 사항은 근무자 응급조치 및 기록 유지

□ 중대사항은 비상근무자 및 상급자에게 신속한 통보 및 복구

		일일보수 (집중점검)				정기점검		긴급점검
		↓				↓		↓
일상보수	→	결함발견
						↓
		보수 및 보강 필요성 검토								→	정밀 점검
						↓
지속점검	→	보수계획수립 및 시행
						↓
		보수(공사)시행

Ⅵ		사고유형별 안전사고 방지책

안전사고 유형	안전사고 방지대책
작업 안전발판 등의 미설치로 인한 추락사고	안전시설물(안전난간, 낙하물방지장치, 개구부덮개,누전차단기등) 설치
낙하물, 방지망 미설치로 인한 낙하사고	작업시 안전모, 안전화 등 보호 장구 착용의 습관화
굴착공사시의 붕괴사고	안전시설물 설치 철저
누전 등으로 인한 감전사고	현장에서 자주 사용되는 위험기구의 안전장치 설치
교통사고 등	교통관리 시설물 설치 및 신호수 배치

Ⅶ		안전관리 대책

□ 작업자 안전관리

◦ 도시고속도로 및 주변도로 작업시 안전관리 대책

- 작업에 필요한 안전통로 확보, 작업후 작업장 정리정돈의 생활화

- 작업전 사고에 대비한 안전표지판 설치

- 작업공구/가설자재/물품등의 정리 정돈 생활화

◦ 개인의 안전관리 대책

- 개인 보호 장구(안전모, 안전화, 안전조끼 등) 착용 강화

- 팀내 안전점검수칙 준수 철저

□ 협력사 안전관리 통제

◦ 공사 및 용역 현장대리인의 안전지침에 따른 공사/용역 수행 지시

◦ 공사 및 용역시 감독자와 현장대리인간 정보 공유 강화

◦ 작업지시서 및 완료보고서의 체계적 관리

- 작업진행 및 완료 현황을 파악하고 관리 가능토록 작업지시 및 완료보고서  작성관리

별    첨 : 1. 교통정보시스템 안전 점검 수칙 및 교육일지 각 1부.

일   반   안   전   수   칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 작업시는 규정된 복장을 착용한다.

2. 시설 및 기계공구는 점검 후 사용한다.

3. 작업장 주위환경을 항상 정돈한다.

4. 인화물질, 폭발물이 있는 장소에서는 화기취급을 엄금한다.

5. 위험 표시구역은 담당자 이외에는 무단으로 침입을 금한다.

6. 작업장 내에 음주행위 및 작업 중 흡연을 금한다.

7. 모든 기계는 담당자 이외에는 취급을 금한다.

8. 위험구역 및 장비의 작업반경내에 접근하지 않는다.

9. 전기 작업시는 주변의 전기를 반드시 차단한 후 실시한다.

10. 사전승인 없는 화기의 취급은 절대 금한다.

11. 모든 작업시에는 항상 인근에 소화기를 비치하고 작업한다.

12. 작업이 끝나면 반드시 정리정돈을 실시한다.

전  기(저압)  안  전  수  칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 작업 착수 전에 작업내용, 작업순서, 위험방지에 필요한 사항을 숙지한 후

작업에 임한다.

2. 전기 개폐기 부분에 인화물질 등을 놓아두지 말 것.

3. 물 묻은 손으로 전기기구를 조작하지 말 것.

4. 전동기 및 선로는 정기적으로 접지와 절연상태를 측정하고, 양호한 상태로

유지하며 그 결과를 기록할 것.

5. 전동기, 펌프, 환풍기 등은 규정된 정격전류 및 전압으로 동작토록하고

연결 부위에 진동, 소음 등을 세심히 관찰하여 정상 운전이 되도록 한다.

6. 스위치는 반드시 확인 후 투입 또는 개방할 것.

7. 운전, 정지, 조작은 올바른 순서로 작업하고 전기자재는 규격품만 사용할 것.

8. 전기설비 점검시는 반드시 전원을 차단하고 작업을 시행할 것.

9. 전기가 이상이 있을 때는 만지지 말고 전기안전 관리자에게 먼전 연락한다.

고 소 작 업  안 전 수 칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 지상 작업시 가능한 일은 지상에서 하도록 작업방법을 세우고 고소작업은 될 수 있는 대로 피하여야 한다.

2. 고소 작업 시에는 작업대(발판)를 설치하여 안전작업이 가능하도록

하여야 한다.

3. 작업대(발판)는 넓이가 적당해야 하고 탈락되지 않도록 견고하게 설치되어야 하며 반드시 보호난간을 설치하여야 한다.

4. 작업대를 설치할 수 없을 때나 작업대가 있는 경우에는 안전벨트를 반드시 착용하여야 하며 사고 방지망을 치는 조치를 강구하여야 한다.

5. 고소작업자는

① 미끄러지기 쉽거나 벗겨지기 쉬운 신발을 신지 말 것이며

② 모험행동은 절대로 해서는 안되며

③ 정신적이나 육체적이거나 그 상태가 좋지 못할 때는 고소작업을 해서는 안된다

6. 작업공구 및 재료 등은 공구주머니나 상자를 만들어 이용하기 편한 곳에 고정시키고 작업대 위에 놓지 말 것이며, 작업대 위에는 떨어질 만한 것을 놓지 말아야 한다.

7. 우천 ,강풍, 야간 등에는 옥외 고소작업을 피하여야 한다.

화 재 예 방  안 전 수 칙

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 화재는 예방이 최선임을 항시 숙지한다.

2. 취약지구의 주기적인 순찰과 금연규칙을 잘 지킨다.

3. 소화기의 배치 장소를 반드시 알아 두어야 한다.

4. 소화기의 사용법 및 초기 진화의 중요성을 숙지한다.

5. 비상구의 위치를 알아두고 비상구는 상시 개방 가능토록 관리한다.

6. 설치된 소화장비는 정상 작동이 되도록 유지한다.

7. 휘발유, 석유, 배터리액 등에 젖은 옷은 즉시 갈아 입는다.

8. 경보장치(발신기 등)의 위치와 사용법은 숙지한다.

9. 화기 사용 후에는 반드시 소화상태를 확인하고 작업장을 떠나야 한다.

10. 배수구에는 절대 유류를 버려서는 안된다.

11. 페인트 작업 시에는 특히 화기(신나 등)에 주의 하여야 한다.

12. 용접은 반드시 1인이 소화기를 휴대하고 작업 종료 후 확인 점검 한다.

안 전 교 육 일 지

결재	담 당	팀 장	처장
		전결

◉ 교육일자 :      년   월   일   요일

◉ 교 육 자 : 과장

구 분	사 항	비 고
교육내용
강조사항
교육인원
비 고