도로점용공사장 교통소통대책 사전검토 결과(5차)

◉ 공사명 : 동선배수분구 하수관거 종합정비공사

1. 조사된 교통량 자료가 서울경찰청 또는 TOPIS에서 운영하는 DB와 대체로 사 맞는지 확인해 주시기 바람.

2. 우이-신설 경전철 공사(정거장 및 배기구로 기 점용 등)와 대상 공사가 상충되지 않는지 아리랑로 및 동소문로(성신여대입구역) 상황에 대해 상세한 설명 요망.

3. 야간공사 첨두시에도 오전첨두시와 같은 신호계획으로 운영되는지 재확인 요망.

4. 동소문로와 아리랑로에 두 개 팀을 투입, 수행하는 방안은 검토 확인 바람

5. 1-4단계 괜찮나요? 실제 직진차로는 하나에, 나머지는 제 구실을 못할 것으로 보이는데(1,000 대/시 이상을 소화해야). 용량이 많이 모자라는 것으로 나옴.

6. 아리랑로1의 1-2단계는 상당히 위험해 보임으로 다른 방안 제시

7. 동소문로는 전용차로와 일반차로를 구분하여 교통량 표시할 필요가 있어 보이는데 분석은 어떻게 한 것인 설명 바람

8. 기타 SPADEWORK 1.2를 통해 삼지 교차로 분석기능으로 확인 바람

9. 공사구간인 동소문로는 중앙버스전용차로 운영구간으로서 공사장 가림막, 안전팬스 등 설치시 측방여유폭을 확보하고, 공사 시행 차로의 안쪽 부분만을 점유할 것