봉은교 보수공사비(개략공사비)

구 분	손 상 내 용	보 수 공 법	보수규모		단가 (원)	보수공사비 (원)	우선 순위	조치계획
			단위	물량
바닥판 하면	망상균열	표면보수	㎡	8.89	83,660	743,737	중기	2016 이후
	백태, 망상균열	표면처리	㎡	10.63	55,417	589,083	중기	2016 이후
	재료분리	단면보수	㎡	2.42	254,454	615,779	중기	2016 이후
	물끊기홈 미제거	인력치핑	EA	4	23,000	92,000	중기	2016 이후
주형(STB)	도장박리, 박락	도장보수	㎡	2.30	49,403	113,627	중기	2015 반영
	볼트부식	녹제거+도장보수	개소	3	40,000	120,000	중기	2015 반영
	볼트 도장누락	도장보수	개소	2	30,000	60,000	중기	2015 반영
	부식	녹제거+토장보수	㎡	0.22	49,403	10,869	중기	2015 반영
	점검등 및 덮게 탈락	점검등 재설치	개소	3	30,000	90,000	중기	2015 반영
	폐CON’C퇴적, 오염	청소	개소	3	30,000	90,000	중기	2015 반영
	오물퇴적	청소	EA	1	30,000	30,000	중기	2015 반영
가로보	이물질 퇴적	청소	㎡	1.08	60,000	64,800	중기	2015 반영
신축이음	유간내 토사퇴적	청소	EA	2	90,000	180,000	중기	2015 반영
	보도부 유도배수로 누수	고무재 설치	m	6	21,000	126,000	중기	2015 반영
교량받침	플레이트 부식	녹제거+도장보수	개소	1	30,000	30,000	중기	2016 이후
	도장박락	도장보수	개소	1	40,000	40,000	중기	2016 이후
교대	누수오염	표면보수	㎡	5.98	55,417	331,394	중기	2016 이후
	누수흔적, 백태	표면보수	㎡	7.20	55,417	399,002	중기	2016 이후
	노수흔적, 오염	표면보수	㎡	3.06	55,417	169,576	중기	2016 이후
	백태	표면보수	㎡	2.47	55,417	136,880	중기	2016 이후
	보수부 박리, 백태	단면보수	㎡	0.34	55,417	18,842	중기	2016 이후
	충진재 파손	실링재 충진	m	6.0	40,000	240,000	중기	2016 이후
	파손	단면보수	㎡	0.02	254,454	5,089	중기	2016 이후

구 분	손 상 내 용	보 수 공 법	보수규모		단가 (원)	보수공사비 (원)	우선 순위	조치계획
			단위	물량
교각	균열(03mm이상)	균열주입보수	m	15.12	144,629	2,186,790	단기	2015 반영
	망상균열	표면보수	㎡	21.62	24,806	356,306	중기	2016 이후
	보수부 망상균열	표면보수	㎡	9.71	83,660	812,339	중기	2016 이후
	박리형균열	단면보수	㎡	0.09	254,454	22,901	중기	2016 이후
	보수부들뜸	단면보수	㎡	0.05	194,608	9,730	중기	2016 이후
	백태	표면보수	㎡	0.02	55,417	1,108	중기	2016 이후
	파손	단면보수	㎡	0.01	254,454	2,545	중기	2016 이후
순공사비						7,688,397
부대공비						-
제경비[(순공사비+부대공비)의 50%]						3,844,199
총공사비						11,532,596

주) 1. 보수공법별 단가는 서울시 도시안전실에서 발행된『2014년도 도로 및 시설물 유지관리 보수공사 설계지침Ⅱ(도로시설물분야)』를 참조하였음.