정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  7. 04. (금)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 위험물질 신나 관리 소홀 (7. 3. 13:50)

- 신축 관리본관 주변 인화성 위험물질 신나는 위험물 취급 장소로 이동

② 활성탄 흡착지 옥상 배수로 폐기물 정비 (08:15)

- 신설 흡착지 옥상 좌·우측 배수로가 폐기물 적체되니 배수로 정비가 필요

③ 신설 송수펌프실 주변 배수로 미비 (09:30)

※“8호 태풍 너구리”한반도 북상 중 기상청 특보가 있으니, 공사장 안전관리        및 발생 가능한 사고에 대비 철저한 사전 점검이 요구됨.

- 오존 접촉지, 활성탄 흡착지, 송수 펌프실 주변 배수로가 많은 지표면의 빗물이     한 곳 으로 흐르도록 집중되어 있어 배수로 정비가 필요하며,

- 배수로 빗물 흐름 저해 시 행정관리과-3220(06.23)호 관련 지적사항의 관련 시설물   침수 예상과 재건설 현장 정문 출입로가 빗물 및 토사로 침수 가능성 상존함.

④ 신설 배출수지 진입 거푸집 지반 약화 (11:25)

- 배출수지 진입 거푸집 지반 지지력 약화로 안전사고 발생우려 있음.

① 본관주변 위험물질 신나 관리 소홀	② 활성탄 흡착지 배수구 폐기물 적치
③ 신설 송수펌프실 주변 배수로 미비	④ 신설 배출수지 진입 거푸집 지반약화