□ 점검 및 정비 :3건(연건119안전센터)

○위 치 : 종로구 성균관로7길 9-0 ○정비사유 : 내부 토사 제거	○위 치 : 종로구 창경궁로 287-0 ○정비사유 : 지상식소화전 스핀들 작동 및 제수변 이상유무 확인

○위 치 : 종로구 동숭동 50-98 ○정비사유 : 이전설치로 인한 정상작동 확인