화재현장 수손피해 방지 조치계획

2014. 5

중 부 소 방 서

<재난관리과>

화재현장 수손피해 방지조치 계획

화재 현장에서 소화수로 인한 2차 피해를 최소화하여 시민의 재산을 최대한 보호하기 위한 추진계획임.

Ⅰ		관 련 근 거

□ 재난대응과-9151(2009. 4. 24)호 “우수 창의 아이디어(초저비용        비닐호스 활용 수손피해 방지방안 개발) 실행 계획 시달”

□ 서울특별시 재난대응과-8397(2014. 4. 4)호 “화재현장 수손피       해 방지 조치 강화”

Ⅱ		추 진 방 향

□ 소화수에 의한 2차 피해를 최소화하여 시민의 재산 보호

□ 화재진압 종료 후 수손피해에 대한 민원발생 사전 예방

□ 수손피해 방지를 위한 실질적인 훈련으로 대시민 소방서비스 제고

Ⅲ		화재현장 수손피해 방지 대책 추진

□ 수손피해 방지물품 보유현황

소방서	119안전센터	수손방지 물품			비고
		수손방지포 (개/0m×0m)	비닐호스 (개/m)	기타
중부	신당		2/20m

□ 화재현장 수손피해 방지물품 구입 적재

○ 구매부서 : 대응총괄팀

○ 구매물품 및 수량 : 천막호스(송수호스) 1롤/센터별

	○ 직 경 : 100mm ○ 두 께 : 1.2mm ○ 길 이 : 10m ○ 용 도 - 농업용 관계수로 - 양수기, 공업용, 굴착기 등 배수로 - 광산의 배수, 오수처리 등 ○ 특 징 : 수선, 절단 등이 부드러워 용이, 외부 충격에 강함 ○ 구매가격 : 24,000원/1본(10m) ※ 100mm * 10m 기준 인터넷 쇼핑몰 최저가기준

※ 반드시 규격(제품)을 준수할 필요는 없으며, 이와 동등이상이면 가능

○ 각 119안전센터 펌프차량 비치

▷ 배치수량 : 펌프차 당 1롤 이상

▷ 배치방법 : 호스의 보호를 위해 가방 등 별도 보관(보관위치 표기)

○ 활용방법(예시) : 호스를 물(모래)로 채운 뒤 양끝을 묶어 사용

○ 기대효과

▷ 설치가 간단하고 계단을 통한 하층으로 소화수 유입 차단

▷ 계단참 1개 작업 소요시간 1분 이내로 신속히 작업 가능

▷ 옥외로 흘러나온 소화수 등을 배수구로 유도할 수 있으며 유동성이          좋아 지형지물의 영향을 덜 받음

□ 화재현장 수손피해 방지 대책 추진

○ 현장 지휘관은 수손피해 우려 시 수손 방지 조치 명령

▷ 화점 직하층 → 화점 옆 다른실 → 다른 층 순

○ 화재 상황에 따른 소화, 배연, 배열, 엄호주수 등 주수목적에 맞는

적정한 수의 관창을 배치토록 하여 주수 최소화

○ 스프링클러 작동으로 수손피해 우려 시 밸브폐쇄 및 나무마개 등을         활용한 헤드 폐쇄 조치

○ 수손방지포 및 수손피해 방지물품(천막호스) 상시 적재 및 활용 철저

○ 화재 현장 수손피해 방지를 위한 교육, 훈련 실시

▷ 교육기간 : 팀별 월 1회, 현장대응단 및 각 119안전센터는          자체 교육계획 수립 시행

▷ 교 육 자 : 현장지휘1,2,3팀장 및 각 119안전센터장

▷ 교육대상 : 현장대응단 및 각 119안전센터 전 직원

▷ 교육내용

- 수손방지포 및 수손피해 방지물품 사용 요령

※ 수손피해 방지물품 사용법은 물품 배정 즉시 시행

- 화재진압에 따른 소화수로 인한 수손방지 최소화 요령

- 화재 상황에 따른 적정한 수의 관창 배치 방안 등

Ⅳ		행 정 사 항

□ 현장지휘1,2,3팀장 및 각 119안전센터장은 화재 현장의         소화수로 인한 2차 수손피해가 최소화 할 수 있도록 화재        현장 수손 피해 방지 조치 교육, 훈련 등 철저 시행토록하고,

□ 대응총괄팀장은 화재 현장 수손피해 방지물품을 구매, 배부       하여 현장대응단 및 각 119안전센터에서 즉시 활용토록 조치

□ 현장대응단 팀장 및 119안전센터장은 화재 현장 수손피해

방지 물품 배정받은 즉시 사용가능토록 조치하고, 사용으로

인한 손실 발생 즉시 소요량을 판단하여 추가 구매 요구하기

바랍니다.  끝.