- 광진소방서 지하주차장 없는 아파트 -

「화재진압대원 현장대응역량」강화 훈련 계획

◈ 부제 : 변화하는 현장상황에 맞춘 임무절차 대응훈련

2021. 8.

광 진 소 방 서

(재난관리과)

- 광진소방서 지하주차장 없는 아파트 -

「화재진압대원 현장대응역량」강화 훈련 계획

◈ 부제 : 변화하는 현장상황에 맞춘 임무절차 대응훈련

◇ 화재 대응시 필요한 소방전술을 선정하여 집중 함양하고 주거공간에서 발생하는 화재에 대비한 대응역량 강화 훈련임.

Ⅰ		추진 배경

□ 서장님 요청(’21.8.13): 관내 아파트에 대한 특색있는 훈련 계획 수립

□ 신속한 화재 진압을 우선 원칙으로한 아파트 화재대응 소방전술 필요성 제기

□ 아파트 화재대응 소방전술 정립을 통해 진압대별 정확한 임무 부여 확립

□ 고층화, 지하화(지하공간 연결)로 소방활동에 제약(방수 지체, 연기확산 등)

Ⅱ		아파트 화재 문제점 (최근 화재)

◦ 관악구 신림동 화재(’20.9.18 / 사망1)   ◦ 금천구 독산동 화재(’20.10.25 / 사망1)

◦ 강서구 방화동 화재(21.1.15 / 사망1)    ◦ 강북구 미아동 화재(21.8.15 / 사망4)

1	초기정보 입수 미흡	□정확한 화재층, 소방차 진입, 요구조자 유무 등
2	구체적인 임무지시 미흡	□가용 소방력 대비 구체적인 역할분담 미흡(활동공백) □임무수행 우선순위 지정 미흡(인명검색 소홀)
3	초기 내부진입 지연	□옥내소화전 방수압력 미달 □호스꼬임, 꺽임으로 인한 방수압 미달
□
아파트 화재 출동 시 현장지휘관의 상황평가 절차 의무화
① 내부 요구조자 여부: 방재센터 신고내용, 관리사무소 등 관계인 정보 요 ② 상층부로 연소확대 가능성: 방재센터 신고내용, 당일 기상정보 등 연 ③ 신속한 수관전개 및 방수: 대원 우선 진입, 옥내소화전·수관전개 동시 실시 수 ④ 특수차 부서위치 특정: 출동중 소방안전지도 확인, 현장상황 확인 특 ⑤ 발화층 및 상층부 인명대피: 인명대피 전담대원 지정, 관계인 지원 대

Ⅲ		추진 계획

화재대응 기본장비 (소방호스걸이 등) 및 팀단위 소방전술 숙달

	【핵 심 내 용】
△ 현장활동에 필수적인 기본장비 숙달 훈련(소방호스 전개, 소방호스걸이, 방수보조밴드 등 숙달) △ 팀 단위 화재진압 전술훈련 실시(소방호스 전개‧응용, 소방호스걸이 사용, 팀 단위 전술훈련)

□ 필 요 성

ㅇ 코로나19 장기화에 따른 훈련 부족으로 현장대응활동 약화 우려,기본장비, 팀단위 소방전술 반복‧숙달로 기본 대응역량 강화

- 송수구(방수구) 점령, 유효한 소방호스 수량 판단 및 전개, 소방시설(옥내소화전, 연결송수관설비) 활용, 팀 단위 대응활동 등 기본역량 강화

ㅇ 현장 대응에 필수적인 기본 장비조작 및 고층건물‧아파트 화재에 적합한 팀 단위 화재진압 전술 훈련 실시

- 옥내 진입을 통한 적극적 현장활동 전개, 소규모 주거공간(아파트, 다세대주택 등) 화재시 인명구조를 위한 신속한 소방호스 전개  등

□ 훈련 내용

① 현장활동에 필수적인 기본장비 숙달

ㅇ (훈련목표) 화재대응 시 자주 사용되는 장비를 사용하여 숙달

ㅇ (훈련 장소) 지하주차장 없는 아파트 (3개소) / 붙임 참조

ㅇ 훈련 내용

- (수관전개) 수관 전개․연장․방수훈련 반복 숙달 ⇒ 펌프차 등 부서 후 현장까지 수관 전개 목표시간 설정 관리

* 소방호스 소요수량 등 산정능력 제고 (“붙임 3” 훈련측정 사항 참조) / 연결송수관 점유, 직통계단 수관 전개, 펌프차 방수 소요시간 및 압력 등 집중훈련 실시

- (65mm수관활용) 화재 초기 다량의 소방용수를 투입하여 신속히 화재진압을 할 수 있도록 65mm 수관 전개 및 방수 상시활용 훈련

* 방수보조밴드(붙임2 참고), 무반동 관창 등을 활용, 신속‧효과적인 화재진압

- 광진소방서 구매 배부 완료 (재난관리과-3691, 2021.7.14.)

② 팀 단위 화재진압 전술훈련 숙달

ㅇ (훈련목표) 사전 계획된 임무절차를 숙지하여 변화될 수 있는 현장상황에 따라 적절한 진압작전 수행할 수 있도록 하기 위함

ㅇ (훈련장소) 지하주차장 없는 아파트 (3개소) / 붙임 참조

ㅇ 훈련 내용

- 소방호스 전개‧응용 : 고층‧주택화재 소방호스(65mm⇒40mm) 전개 숙달 훈련

- 문개방 및 기초 장비 : 문개방 및 사다리조작 상층부 진입 훈련

- 팀 단위 전술훈련 : 실내․외 화재 진압기법*, 소방호스걸이 사용 기법 등

* 연결송수관 점유, 직통계단 수관 전개, 소방호스걸이 및 방수보조밴드 사용 등

《변화하는 현장상황에 맞춘 임무절차 대응 훈련 실시》

① 옥내소화전 - ② 연결송수관  -  ③ 달아내리기  -  ④ 수관전개

▶ 참여자 수 : 6명 (진압대장, 관창수, 관창보조, 펌프운전원, 탱크대원, 탱크운전원)

▶ 장비 : 펌프차, 개인보호장비(방화복, 방화두건 등), 개인장비(문개방장비 등)

▶ 전술장비 : 수관가방[두겹말이 65mm 수관 3, 관창 1, 30m 로프 1, 3m 로프 1], 차량 연결 65mm 수관 3본, 65mm 수관 2본, 절연봉

▶ 학습목표 : 고층건물 화재 상황에 따라 사전 훈련 된 임무절차를 숙지하여 변화될 수 있는 현장상황에 따라 적절한 진압작전이 수행할 수 있도록 하기 위함

① 옥내소화전, 연결송수관 활용, ② 달아내리기 수관전개 작전, ③ 화점층에서 역으로 수관 전개

* 실제 화재 시에는 선착대 옥내소화전, 후착대 연결송수관 점령 등 탄력적 운용

☞ 변화하는 현장상황에 맞춘 임무절차 대응훈련 방법 참고(붙임 1)

붙임 1	변화하는 현장상황에 맞춘 임무절차 대응훈련

훈련개요 : 변화하는 현장상황에 맞춘 임무 절차 대응 훈련

① 옥내소화전 - ② 연결송수관 - ③ 달아내리기 - ④ 수관전개

참여자 수 (The Number of Students) : 6명 (진압대장, 관창수, 관창보조, 펌프운전원, 탱크대원, 탱크운전원)

장비 (Setup and Logistics) : ☐펌프차  ☐개인보호장비 (방화복, 진압헬멧, 진압장갑, 방화두건, 공기호흡기셑) ☐개인장비 (무전기, 랜턴, 열화상카메라, 문개방장비)

전술 장비 : ☐수관가방 (40mm 두겹말이 수관3, 피스톨관창1, 중간연결금속구(65→40mm), 30m로프1, 3m로프1) ☐차량에 연결 40mm수관3본  ☐ 65mm수관 2본  ☐절연봉

추가 안전 요구사항  : ☐ 준비운동  ☐ 훈련 중 뛰지말 것 (실족, 추락)  ☐ 낙하물(장비포함) ☐ 시설물 안전 확인(난간 등)  ☐ 그 밖의 위험요소

사전교육 : 고층건축물 화재 대응 전술에 활용되는 소방시설의 설치기준.

□  옥내소화전 설치대상

가. 연면적 3천㎡ 이상 이거나 지하층·무창층 또는 층수가 4층 이상인 것 중 바닥면적이 600㎡ 이상인 층이 있는 것은 모든 층

나. 가호에 해당하지 않은 대상의 경우(근린생활시설, 판매시설 등 화재위험도가 높은 대상)

- 연면적 1천5백㎡ 이상이거나 지하층·무창층 또는 층수가 4층 이상인 층 중 바닥면적이 300㎡ 이상인 층이 있는 것은 모든 층

□  연결송수관설비 설치대상

가. 층수가 5층 이상으로서 연면적 6천㎡ 이상인 것

나. 지하층을 포함하는 층수가 7층 이상인 것

다. 지하층의 층수가 3층 이상이고 지하층의 바닥면적의 합계가 1천㎡ 이상인 것

※ 참고사항

○ 특정소방대상물의 각층마다 설치하되 아파트의 경우 1층 및 2층 설치제외

○ 방수구는 계단으로부터 5m이내에 설치됨(위치 확인시 참고)

○ 연결송수관설비의 연결배관에 개폐밸브가 설치된 경우 대부분 기계실(펌프실) 인근에 설치됨

학습 목표 (Learning   Objective) :

고층건물 화재 상황에 따라 사전 훈련 된 임무절차를 숙지하여 변화될 수 있는 현장상황에 따라 적절한 진압작전을 수행할 수 있도록 하기 위함.

① 옥내소화전을 활용                   ② 연결송수관을 활용

③ 달아내리기 수관전개 작전              ④ 화점층에서부터 역으로 수관전개

‹ 훈련  실시 ›

상황 부여 (Learning   Outcomes) :

15층 건물 화재 발생으로 13층 창문에서 연기가 보이는 상황으로 펌프차1대, 탱크차1대 선착대 활동개시

★	현장도착 임무수행		① 훈련 준비 장소에 정렬 ‘임무복창’ 지시에 임무를 복창하고 출동 차량에 탑승하여 개인장비를 착용. ② MDT 또는 무전 지령을 확인하여 고층건물 화재상황을 인지하고 팀 작전을 결정. ③ 하차 시 주변 위험요소 확인 및 고임목 고정 후 차량에 적재 된 필요장비를 휴대하여 내부진입 실시 / 연결송수구, 보수 가능한 소화전 확보 동시 수행
	진압대장 (구둘 하나)	☐ 고층건물 화재임을 인지하고 출동대원들에게 작전수행 임무지시 ☐ 현장도착시 주변 위험요소 확인하고 선착대 무전 정보 간단 명료하게 전달 (○단중 ○단 꽃구름 확인 및 연소성상-냄새, 연기색상, 요구조자 여부 및 관계자 여부 / 선착대 내부진입 방향(A,B,C,D) 및 작전내용-소방시설활용 또는 수관전개) ☐ 내부진입 시간 체크 ‘oo시oo분’ 내부진입 실시 / 나침반 A,B,C,D면 위치 조정
	관창수 (구둘 둘)	☐ 문개방 기구 휴대 ☐ 여유 수관 휴대 ☐ 내부진입 전 건물 전면 확인 (배연창 방향, 장애물 여부)
	관창보조 (구둘 셋)	☐ 고임목 고정 ☐ 문개방 기구 휴대 ☐ 수관가방 휴대
	펌프 운전원 (구둘)	☐ 고임목 고정 확인 후 하차 ☐ 기아중립, 주차브레이크 확인 ☐ 메인밸브, PTO 연결 ☐ 연결송수구 확보 (배관내 이물질제거 / 개폐밸브, 체크밸브 이상유무 및 확보실시 무전보고) ☐ 방수준비 (냉각수밸브 열림확인, 배관 내 공기제거, 방수압력 8~10㎏/㎠)
	탱크대원 (구셋하나)	☐ 고임목 고정 ☐ 건물 외부 ‘가스밸브 차단’ 및 ‘건물 주변 확인’ 무전 실시
	탱크 운전원 (구셋)	☐ 고임목 고정 확인 후 하차 ☐ 기아중립, 주차브레이크 확인 ☐ 메인밸브, PTO 연결 ☐ 펌프차 보수 위치 확인 및 주변 안전확인

①	옥내소화전 활용			① 내부진입 화점층, 직하층 옥내소화전 점령하여 수관을 전개 화재 진압 ② 펌프차 운전원은 지상 연결송수구 확보하여 무전보고 실시 ③ 옥내소화전 밸브고장으로 연결송수구 활용으로 임무 전환 무전지시 ④ 펌프 운전원과 탱크대원 연결송수구 점유 완료 후 관계자 확보 및 안전구역 설정(대피유도)
	진압대장 (구둘 하나)	☐ 화점층 위치 확인 ‘화점층 도착’ , ‘문개방 여부 확인’ 무전 후 관창수 유도 ☐ 관창수 방수준비 완료 상태 확인하고 관창보조(구둘셋)에게 ‘방수실시’ 무전 지시 ☐ ‘옥내소화전 불량’ 인지하고 팀 전체에 ‘연결송수구로 임무전환’ 무전지시
	관창수 (구둘 둘)	☐ 옥내소화전 위치 확인 후 피스톨 관창과 여유 수관일부 휴대하여 화점층으로 접근 ☐ 수관(클리브랜드-원형사리기) 1본 연장하여 내부 진입 여유수관 확보 ☐ 화점층 부근에서 피스톨관창으로 변경 후 ‘방수준비완료’ 진압대장(구둘하나)에게 알림 ☐ 관창보조(구둘셋)으로부터 옥내소화전 불량 무전정보 확인 후 임무전환
	관창보조 (구둘 셋)	☐ 옥내소화전 수관 전개 후 ‘옥내소화전 점령’, ‘방수준비 완료’ 무전실시 ☐ 진압대장의 ‘방수실시’ 무전에 복명복창 후 방수구 천천히 개방 ☐ 진압대장(구둘하나)에게 (낮은 수압 또는 방수 불량) ‘옥내소화전 불량’ 무전으로 보고 후 임무전환
	펌프 운전원 (구둘)	☐ 연결송수구 위치 확인 무전보고 ‘개폐밸브 설치 여부 확인 및 체크밸브 이상없음’ ☐ 연결송수구 점령 후 무전보고 ‘연결송수구 점령 완료, 압력 10㎏/㎠’이상 (연결송수구 압력이 보통 10㎏/㎠’이상인 이유는 옥내소화전과 겸용배관을 사용하는 경우에 건물 자체펌프의 압력보다 높게 사용하기 위함-배관내 체크밸브 원리) ※ 연결송수구 지상층 위치 확인 실패시 건물내 1층 옥내소화전 방수구에 연결송수구 점유할 수 있다
	탱크대원 (구셋하나)	☐ 펌프 운전원을 도와 연결송수구 연결하는 65mm수관 1본~2본을 연결 방향으로 전개한다. ☐ 수관 연결 전에 연결송수구 이물질제거 후 체크밸브 상태를 운전원(구둘)에게 알린 후 결합 ☐ ‘건물 관계자 확보 및 안전구역 설정’ (관리인, 자력대피자) 무전 실시
	탱크 운전원 (구셋)	☐ 펌프차량으로 보수 연결 (65mm 수관전개하여 보수구에 연결 / 보수압력 6㎏/㎠ ~ 8㎏/㎠) ☐ 탱크차 보수 임무 절차 메인밸브,PTO 확인 ‣ 탱크 냉각수밸브 열림 ‣ 중계구 등 개방하여 배관 내 공기 제거 ‣ 연결 된 방수구개방 ‣ 보수압력 조절 ‣ ‘보수 연결 완료’ 무전 보고
②	연결송수구 활용		① 연결송수구에 연결금속구를 결합하여 옥내소화전에 연결된 40mm 수관을 활용 전환 결합 후 방수준비가 완료. ② 연결송수구 밸브 천천히 개방 조작 실시. ③ 연결송수구 방수 불량으로 달아내리기 임무전환 무전지시 실시. ④ 탱크운전원 소화전 확보, 보수준비 완료 무전보고 실시. ※ 옥내소화전과 겸용배관으로 되어 있는 경우에는 연결송수구 라인으로 변경하지 않아도 됨
	진압대장 (구둘 하나)	☐ 화점층 화재성상 지속적으로 관찰 및 후착대에서 지속적인 정보 전달 ‘연결송수구 활용한 임무중’ ☐ 관창보조(구둘셋)으로부터 연결송수구 방수실패 무전정보 확인 후 ‘달아내리기 임무전환’ 지시
	관창수 (구둘 둘)	☐ 관창보조의 방수준비 완료 인지 후 ‘방수실시’ 무전 실시 ☐ 진압대장으로부터 연결송수구 방수불량 무전정보 확인 후 달아내리기로 임무전환
	관창보조 (구둘 셋)	☐ 연결송수구 전환 후 ‘방수준비 완료’ 무전 실시 ☐ ‘방수실시’ 인지 후 밸브 천천히 개방한 뒤 방수실시 여부 상태 무전 실시 ☐ 연결송수구 ‘방수불량’ 진압대장에게 무전으로 보고
	펌프 운전원 (구둘)	☐ 현장 진입 대원 상황 지속적으로 무전 청취 ☐ 연결송수구 방수실패 무전 정보 확인 후 ‘펌프차 방수중지’ 무전 실시하고 임무 전환 실시
	탱크대원 (구셋하나)	☐ 펌프차 위치에서 무전청취 및 지원업무 수행
	탱크 운전원 (구셋)	☐ 소안전지도상 및 육안으로 소화전 위치 확인 ☐ 탱크차와 확인 된 소화전에 65mm 수관 연결 ☐ 소화전 보수구 이물질 제거 여부 확인 ☐ ‘탱크차(구셋) 현장 00m거리 00호 소화전 확보’ 무전 실시

③	수관 달아내리기 (소방호스걸이 사용)		① 진압대장은 달아내리기 위치 확인, 펌프 운전원에게 무전 지시 ② 관창보조는 수관 가방을 휴대하여 이동, 하강 수관에 연결금속구 결합, 운전원의 위치 유도 무전정보에 따라 수관 하강. ③ 관창수는 지상 도달 시까지 여유수관 확보하여 화점층으로 이동, 관창보조는 수관 로프 확보 후 수관 정리하며 이동. ④ 탱크대원은 절연봉 활용하여 장애물에 걸리지 않도록 유도 임무 수행. 방수준비 완료 무전보고 ◆ 방수실패로 수관 역으로 전개 임무전환.
	진압대장 (구둘 하나)	☐ 달아내리기 방향(A,B,C,D면) 지상대원들에게 무전 실시 ☐ 관창수 방수준비 완료 확인하고 펌프운전원(구둘)에게 ‘방수압력(5~7㎏/㎠) 방수실시’ 무전지시 ◆ 달아내리기 방수실패 인지하고 수관전개 임무 전환 무전 지시 ‘구둘 전대원 수관전개 임무변경’
	관창수 (구둘 둘)	☐ 달아내리기 수관이 지상1층에 도달하기 전까지 지속적으로 수관 연장 ☐ 지상 도달 확인되면 여유수관 확보하여 화점층에 연결된 수관에 연결하고 화점층으로 이동 ☐ 관창보조 도착하면 ‘방수준비 완료’ 진압대장에게 구두 보고 실시 ☐ ‘방수실패’ 진압대장에게 구두보고 실시 후 수관전개 임무 전환 지시 받음
	관창보조 (구둘 셋)	☐ 중간연결금속구 수관에 연결하여 지정된 위치에서 하강 ☐ 지상 도달 무전 확인, 내리기 중단 후 로프의 끝단으로 한줄 감아매기로 고정 ☐ 수관 꼬임 확인하며 관창수 뒤로 이동하여 어깨두드리기로 도착사실 알림 ☐ 수관전개 임무 전환 지시, 달아내리기 확보지점으로 이동
	펌프 운전원 (구둘)	☐ 달아내리기 방향 설정 위치 및 장애물 여부 확인하여 진압대장 보고 ☐ 연결송수구에 연결 된 65mm 수관 분리 (※ 압력게이지로 압력제거 여부 확인할 것) ☐ 내려오는 수관이 지상에 도착할 때까지 방향, 속도 지속적으로 무전으로 관창보조에게 알림
	탱크대원 (구셋하나)	☐ 건물에 연결 된 수관 분리 (반드시 압력이 해제됬는지 확인 후 분리 / 수관 개폐 렌치 사용 가능) ☐ 절연봉 활용하여 달아내리기 수관 장애물에 걸리지 않도록 조치 ☐ 건물 연결송수구에서 분리 된 카플링에 달아내리기 수관과 연결 후 완료 복창
	탱크 운전원 (삼셋)	☐ 펌프 운전원 보조 업무 수행
④	수관 전개		① 내부에 전개된 감아매기 상단의 수관 커플링을 분리하고 여유 수관 확보하여 계단실로 이동. ② 계단실 난간사이로 전개 중인 수관에 연장하여 지속적으로 전개실시. ③ 화점층에서부터 역방향으로 전개 중에 펌프차량부터 수관전개하고 있는 탱크대원과 계단실에서 수관 연결. ④ ‘연결수관발견’ 무전실시, 연결하고 ‘완료보고’
	진압대장 (구둘 하나)	☐ 관창수의 ‘방수준비 완료’ 상태 확인하고 ‘펌프차(구둘) 5~7㎏/㎠ 방수실시’ 지시 ☐ 관창수의 화점진압완료에 ‘펌프차(구둘) 방수중지’ 지시
	관창수 (구둘 둘)	☐ 계단실로 이동하여 여유수관의 암커플링 부분 난간 사이로 내림 (화점층 진입 가능한 여유수관 1본 길이 확보 필요) ☐ 탱크대원(구셋)의 ‘수관발견’, 내리기 멈추고 ‘수관연결완료’ 후 여유수관 확보 ☐ 화점층 대기 관창보조 도착 시 ‘방수준비 완료’ 관창보조 통해 진압대장 보고 후 방수 실시
	관창보조 (구둘 셋)	☐ 확보지점의 감아매기 상단 카플링을 분리하여 계단실 관창수 위치로 이동 ☐ 연장되고 있는 여유수관의 상단 카플링에 연결하고 3m 확보 로프 준비 ☐ 여유수관 확보실시(수관당기기) 후 난간에 감아매기 확보 실시 ☐ 관창수 뒤에 도착하여 어깨 두드리기로 도착을 알리고 ‘방수준비 완료’
	펌프 운전원 (구둘)	☐ 탱크대원 내부진입시 수관 꼬임 방지 임무 수행, 펌프차 여유수관 확보 ☐ 진압대장의 ‘5~7㎏/㎠ 방수실시’ 무전에 방수실시 후 ‘방수실시완료’ 보고 ☐ 진압완료 ‘방수중지’에 따라 ‘방수중지완료’ 무전
	탱크대원 (구셋하나)	☐ 펌프차량의 두겹말이 3본 40mm 수관 내부 계단으로 전개 실시(필요시 5본 가능) ☐ 전개되는 수관 발견시 ‘수관발견’ 무전 후 전개하고 있는 수관 연결 실시 ☐ 수관 꼬임발생 방지 역할 수행 후 ‘수관연결완료’ 무전 실시 ☐ 수관정리 임무 수행하며 관창수 뒤에서 두번째 보조 역할로 화재진압 실시
	탱크 운전원 (구셋)	☐ 보수 완충상태 확인 후 밸브 닫음 (펌프차 보수 밸브 ‣ 탱크차 보수 밸브 ‣ 소화전 밸브)

붙임 2	방수보조밴드 활용 방법 및 효과

○ 배경 및 목적

- 신속한 진압을 위해서는 65mm 소방호스를 사용하여 화재 초기 다량의 소방용수를 투입하여야 하나 65mm 호스는 운용의 어려움이나 안전상의 문제로 사용을 꺼려하는 경우가 많음

- 65mm 소방호스를 용이하게 사용할 수 있는 방안을 모색하여 이를 기반으로 화재진압활동에 상시 활용

○ 65mm 소방호스와 40mm 소방호스의 비교

구 분	이론적 비교 결과
충수된 소방호수의 무게	65mm 소방호스가 2.5배 무거움
소방호스의 마찰손실률	65mm 소방호스가 2배 이상 낮음
관창부에서의 반동력	65mm 소방호스가 2배 높음

- 65mm 소방호스가 마찰 손실률은 낮고 토출량은 많아 신속한 화재진압을 위해서는 65mm 호스를 사용하는 것이 효과적임

- 하지만, 65mm 소방호스가 무겁고 반동력이 높기 때문에 운용하는데 어려움이 있어 소방대원 활용에 부담

○ 방수보조밴드 활용을 통한 반동력 제어 방안

-  밴드는 웨빙(Webbing) 소재에 ‘대각선 어깨걸이 방식’착용, 비상탈출을 고려 신체결착부와 소방호스결착부로 구성

-  관창의 개폐구를 쉽게 조작할 수 있도록 호스 선단 노즐팁 끝에서부터 90cm 부분에 ‘감아메기’로 호스 결착

대각선 어깨걸이	방수 보조밴드 형태 구성도

○ 방수보조밴드 착용 방법

① 신체결착부를 어깨에 사선으로착용	② 소방호스결착부를 소방호스에 결착	③ 신체결착부와 소방 호스결착부 버클 연결	④ 결착 완료 후 방수

○ 방수보조밴드를 활용한 실물화재 진압훈련

실물화재 현장	방수보조밴드 착용	방수보조밴드 착용 1인 방수

○ 운동역학적 분석을 통한 방수보조밴드의 효과

① 일반 피스톨 관창	② 무반동관창	③ 방수보조밴드 착용

☞ (실험결과) 방수보조밴드를 결착한 피스톨관창에서는 일반 피스톨관창 및 무반동관창에 비해서 방수 시 사출 방향으로 안정적이고 효율적인 움직임을 유도

붙임 3	작전별 소요시간 등 실측 (훈련측정 사항)

□ 연결송수관설비 점유 훈련(선착대 중심)

○ 비상용승강기 활용 시

☞ 방수장비가 수납된 가방 활용

구분	구간	시간	비고
방수구 수관연장 시간	방수구 → 화점층	분 초	수관이 접히지 않게 전개 1. 방수구(화점직하2층) 수관 접속 2. 화점으로 이동

○ 비상용승강기 미활용 시

☞ 방수장비가 수납된 가방 활용

☞ 정전 등으로 비상용승강기를 활용할 수 없을 경우를 전제로 함

☞ 2인 1조, 2개조를 편성하여 각각 측정

구분	구간	시간	비고
이동시간	1층 → 8층	분 초	화점을 10층으로 가정하고, 1층부터 8층까지 2인 1조가 이동
	1층 → 13층	분 초	화점을 15층으로 가정하고, 1층부터 13층까지 또 다른 2인 1조가 이동
방수구 수관연장 시간	방수구 → 화점층	분 초	도보 이동한 각 조가 8층, 13층에서 방수구 접속 후 화점으로 이동(방수구까지의 이동에 따른 체력소모 감안)

□ 직통계단 수관 전개 훈련

○ 상하방향 동시 전개 시

☞ 선착대가 화점층에서 연결송수관 등을 활용할 수 없는 경우를 전제로 함

☞ 후착대는 1층부터 상층으로 수관을 전개하고 있는 것을 전제로 함

☞ 선착대는 소지하고 있는 방수장비를 이용하여 1층 방향으로 수관을 전개하며, 전개작업 종료 시 화점층으로 재이동하여 관창 확보

☞ 후착대는 선착대가 전개한 수관에 접속 후 “접속완료” 통보

구분	구간	시간	비고
선착대 하방향 수관전개 시간	8층 → 층	수관 본 분 초	수관전개 소요수관 및 소요시간 측정
	13층 → 층	수관 본 분 초
후착대 상방향 수관전개 시간	1층 → 층	수관 본 분 초	화점이 10층일 경우
	1층 → 층	수관 본 분 초	화점이 20층일 경우

○ 상방향 일방 전개 시

☞ 상기 상하방향 동시 전개 시 선착대가 전개한 수관에 접속이 완료된 후,

해당지점부터 화점층까지 수관전개를 계속 실시

구분	구간	시간	비고
수관전개 시간	1층 → 8층	수관 본 분 초	화점이 10층일 경우
	1층 → 13층	수관 본 분 초	화점이 15층일 경우

□ 펌프차 방수 소요시간 및 송출압력

○ 연결송수관 송수구 점유 시

구분	구간	시간	비고
수관전개 시간	펌프차 → 송수구	분 초	65mm 2본
방수시간	펌프차 → 10층	분 초	봉상형으로 수평거리 30m 도달 시의 방수소요시간, 펌프압력 측정
	펌프차 → 15층	분 초
송출압력	펌프차 → 10층	㎫
	펌프차 → 15층	㎫

○ 직통계단 수관전개 시

구분	구간	시간	비고
방수시간	펌프차 → 10층	분 초	봉상형으로 수평거리 30m 도달 시의 방수소요시간, 펌프압력 측정
	펌프차 → 15층	분 초
송출압력	펌프차 → 10층	㎫
	펌프차 → 15층	㎫