1		소방차 활용 방수훈련 및 소방호스 전개・연장 훈련

□ 훈련 절차 및 방법

훈련내용	1선 방 수
	PTO작동 및 고임목 고임(뒷바퀴2개)	방수호스 전개 (65mm2본)		방 수
훈련장면

훈련내용	2선 방 수
	복식사다리 전개	방수호스(40mm2본) 및 상층부 호스전개(관창 기구묶기)		방 수
훈련장면

훈련시 착안 사항		□ 훈련 전 : 개인안전장비(공기호흡기 포함) 착용한 상태 / 경방(면체는 목걸이) - 차량에 탑승한 상태에서 훈련시작 □ 차량 시동을 건 후 시작과 함께 PTO작동 등 훈련실시(고임목 고인후 기관원 하차) □ 1선 방수 후, 2선 방수 / 1․2선 펌프차량 압력(6kgf/㎠)이상 □ 복식사다리 1단이상 올릴 것 / 차량 셔터는 닫은 상태에서 훈련 시작 □ 훈련절차(순서)를 준수하되 훈련임무 등은 훈련대원이 판단

□ 훈련 인원 및 장비

◈ 훈련인원		총 4명 : 펌프차(경방3,운전1)
◈ 훈련장비		펌프차 : 65mm말은수관(2본), 65mm피스톨 관창(1), 복식사다리(차량 위 적재된 상태) 40mm접은수관(2본), 40mm피스톨 관창(1), 로프 탱크차 : 2선방수를 위한 배치(전 안전센터 공통적인 훈련을 위함) ※ 펌프 훈련장비 : 수관 및 관창 차량 內 적재공간 비치

2		소방차 지붕 위 사다리전개 후 요구조자 구조 및 방수훈련

□ 훈련 절차 및 방법

훈련내용	차량 지붕 위 사다리 전개 및 요구조자 구조
	PTO작동 및 고임목 고임(뒷바퀴2개)	차량 지붕 위 복식사다리 전개	등반 및 요구조자 구출
훈련장면

훈련내용	사다리를 이용한 창문 진입 및 화재진압
	소방호스(기구묶기)	사다리 등반 및 창문진입(2인1조)	방 수
훈련장면

훈련시 착안 사항		□ 훈련 전 : 개인안전장비(공기호흡기 포함) 착용한 상태 / 경방(면체는 목걸이) - 차량에 탑승한 상태에서 훈련시작 □ 차량 시동을 건 후 시작과 함께 PTO작동 등 훈련실시(고임목 고인 후 운전원 하차) □ 차량 지붕위 복식사다리 전개(2인1조로 1인 사다리 지지) □ 창문을 통한 건물 내 요구조자 구조 □ 기구묶기(관창)를 활용 호스전개(40mm2본) □ 소방대원 안전을 위하여 펌프차량 방수압력(4kgf/㎠)이하로 시작하여 상황에 따라 방수압 상승 □ 훈련절차(순서)를 준수하되 훈련임무 등은 훈련대원이 판단

□ 훈련 인원 및 장비

◈ 훈련인원		총 4명 : 펌프차(경방3,운전1)
◈ 훈련장비		펌프차 : 복식사다리(차량 위 적재), 40mm소방호스(2본), 40mm피스톨 관창(1), 로프 ※ 펌프 훈련장비 : 수관 및 관창 차량 內 적재공간 비치

□ 화재진압 전술 훈련시 차량배치도

3

탱크차 방수포 활용 방수, 연결송수 및 소화전 점유 훈련

□ 훈련 취지 및 방안

탱크차를 현재의 단순한 펌프차 보조 역활에서 벗어나 화재현장에서 단독 작전을 수행함으로써 연소 확대 저지의 한 축을 담당하게 하여 펌프차 대원의 화재진압 하중을 줄여서 인명구조에 최선을 다할 수 있도록 하기 위함.
훈련장면

□ 훈련 절차 및 방법

화염이 외부로 분출하는 화재 현장의 경우 진압대원의 진입 전 연소확대 저지를 위해 탱크차의 방수포를 선제적으로 활용(방수포 발포시 건물 내부가 아닌 외벽이나 분출된 화염에만 방수)으로 진압대원의 화재진압 하중을 줄이고, 부족한 구조대원의 역할 등 수행가능.
훈련내용	방수포 활용 방수
	PTO작동 및 고임목 고임(뒷바퀴2개)	진압대원 탱크차 위 방수포 조작준비 운전원 PTO조작		방수포 방수
훈련장면

훈련내용	펌프, 탱크차 연결송수(65mm)연결
	PTO작동 및 고임목 고임(뒷바퀴2개)	방수호스(65mm1본) 전개 및 펌프차 흡수구와 결착		PTO작동 및 연결송수
훈련장면

훈련내용	탱크차 소화전 점유(65mm)
	PTO작동 및 고임목 고임(뒷바퀴2개)	방수호스(65mm1본) 전개 및 소화전 송수구 결착 후 개방		소화전 개방 및 보수
훈련장면

훈련시 착안 사항		□ 훈련 전 : 개인안전장비(공기호흡기 포함) 착용한 상태 / 경방(면체는 목걸이) - 차량에 탑승한 상태에서 훈련시작 □ 차량 시동을 건 후 시작과 함께 PTO작동 등 훈련실시(고임목 고인후 기관원 하차) □ 운전원과 진압대원 복명복창으로 방수포 방수실시 □ 연결 송수시 펌프, 탱크차량 수관 연결 후 송수개시 □ 소화전 점유시 소화전과 탱크차량 수관 연결 후 소화전개방 □ 훈련절차(순서)를 준수하되 훈련임무 등은 훈련대원이 판단

□ 훈련 인원 및 장비

◈ 훈련인원		총 2 명 : 탱크차(경방1,운전1)
◈ 훈련장비		탱크차 : 65mm말은수관(2본), 복스 스파나, 스탠드파이프, 소화전 개폐기, 빠루 등 ※ 펌프 훈련장비 : 수관 및 관창 차량 內 적재공간 비치

4

특수차 활용 요구조자 안전확보 및 화재진압작전

□ 특수차 활용 요구조자 안전확보 및 화재진압작전

배 경	현 도로 상 전신주 및 전선등의 지중화 비율이 낯아 대부분의 건물 전면에 가로수 및 전선등으로 인해 특수차 부서는 가능하나 건물 직전까지 전개가 불가능한곳이 많아 인명구조 및 화재진압에 많은 어려움 있음.
내 용	① 3층이상 화재에 특수차량 전개시 건물앞 가로수 전선등을 통과 하지 않고 장애물 앞에서 전개
	② 요구조자에 의해 개방된 창문을 통하여 분무주수
목 적	① 외부분출 연기 분산 및 요구조자 호홉유지에 필요한 공기 주입
	② 외부 분출 화염 통제하여 요구조자 안전확보
	③ 상층부 연소확대 방지

작전시 주의 사항		□ 구조대원 내부 진입시 진입로 방향으로 열기 역류 가능성에 따라 □ 무전 상황 주의하여 내부 진입시 분부주수 중지 및 화재층 상층부로 분무하여 화재 확산 방지

□ 화재진압 전술 작전도