- 고압펌프차 및 수관보관함을 활용한 -

봄철 산불 진압 훈련 계획

광 진 소 방 서

(재난관리과)

- 고압펌프차 및 수관보관함을 활용한 -

봄철 산불 진압 훈련 계획

산불발생 우려지역에 고압의 중계 방수를 통해 신속하고 원활한 소방용수를 공급하고, 수관보관함 내 고압수관 등을 활용하여 효율적으로 산불을 진화하기 위한 훈련임.

Ⅰ		관련근거

○ 재난관리과-1004(2020.2.20.)호 「2020년도 소방훈련 기본계획 알림」

○ 예방과-2361(2020.3.3.)호「2020년도 봄철 소방안전대책 알림」

○ 재난관리과-653(2020.2.3.)호 「2020년 봄철 산불예방 및 진압대책 알림」

Ⅱ		중점목표

○ 고압 펌프차량을 활용하여 원거리 송수 산불진화 가능여부 확인

○ 산불조심 기간 산불진화 훈련을 통해 산불장비 점검 및 확인

○ 아차산 수관보관함을 활용한 산불대응 활동 점검

○ 소방헬기의 출동 위치 파악 훈련

Ⅲ		훈련개요

○ 일 시 : 2020. 5. 19.(화) 14:00 ~  ※ 우천 시 일정 순연

○ 장 소 : 아차산 (약수터 인근 ~ 고구려정) - 약 500m(0.5KM)

※ 수관보관함 1호 사용

○ 유 형 : 고압 펌프차량 및 수관보관함 내 고압수관을 활용한 원거리 수관전개 방수 훈련

○ 훈련단계

구분	시간	훈련사항	장 소	담 당
사전준비 단계	14:00 ~ 14:10	훈련 브리핑	약수터 인근	대응총괄팀장 (구조팀장)
				지휘팀장
1단계	14:10 ~ 14:50	수관전개	약수터 인근 ~ 고구려정	훈련동원 전 직원
2단계	14:50 ~ 15:00	원거리 산불진화 (수관전개 방수훈련)	고구려정	중곡대, 구조대
3단계	15:00 ~ 15:10	방화선 구축 (잔불정리)	낙타고개 ~ 고구려 정	광진구청
철수	15:10 ~ 15:40	산불 진화장비 회수 (전 직원)

○ 산불훈련 작전도(훈련구간)

Ⅳ		세부사항

○ 동원현황 : 인원 34명, 차량 6대

구분	계	광 진 소 방 서				광진 구청
		재난관리과	대응단 (지휘팀)	대응단 (구조대)	중곡
인원	34	4	6	7	7	10
차량	6	1	1	1	2	1
		행정차	지휘차	구조버스	펌프차 ‧ 탱크차	행정차

※ 부서별로 훈련 동원되는 직원은 부서장이 판단하여 훈련참여

○ 훈련책임관 : 재난관리과장 (대응총괄팀장), 지휘팀장

○ 훈련복장 : 방수복 (상의), 방수모, 활동화 (미끄러지지 않는 신발)

○ 훈련방법 : 소방차 중계방수 (직렬연결) 고압송수 훈련 (보관함 내 수관 활용)

○ 훈련 세부내용

구분	시간	주요상황	세 부 내 용	안전책임관
훈련 준비	14:00 ~ 14:10	훈련장소 집결 및 훈련브리핑	○ 대응총괄팀장 훈련 개요 설명 ○ 지휘팀장 훈련 진행순서 등 안내 ○ 훈련대원 안전사고 방지 교육 등	대응총괄팀장(구조팀장), 지휘팀장
사전 단계	14:10 ~	약수터 인근	○ 중곡펌프· 탱크차량은 중계방수 연결	중곡 (운전 주임)
1단계	14:10 ~ 14:50	수관연장 (약수터 인근～ 낙타고개)	○ 중곡대 : 수관 25㎜ × 30m, 10본 전개 ○ 체크밸브 설치 – 역류방지	중곡센터장 (진압팀장)
2단계	14:10 ~ 14:50	수관연장 (낙타고개～ 고구려정)	○ 구조대 : 수관 25㎜ × 30m, 8본 전개 ○ 체크밸브 설치 - 역류방지 ※ 수관보관함(1호) 사용	구조대장
3단계	14:50 ~ 15:10	방수훈련 및 잔불정리	○ Y 연결밸브 설치 ○ 수관 25㎜ × 30m, 1본 전개 ○ 방수 및 잔불정리 ※ 등반대원 전 직원 집결	대응총괄팀장 (구조팀장), 지휘팀장
강평	15:10 ~ 15:40	상황종료	○ 소방헬기 통보용 위치정보 취득 요령 ○ 상황종료 및 강평 - 수관 철수 및 강평	재난관리과장 (대응총괄팀장)

※ 광진구청 : 등짐펌프 등 사용 잔불정리 지원

○ 개인별 임무지정

소 속	계 급	성 명	임 무	배치장소	책임관
재 난 관리과	소방경	김진한	훈련 총괄관리	전 구간	대응총괄팀장 (구조팀장)
	소방위	고정민	훈련 운영
	소방장	전용현	훈련 운영 보조
홍 보 교육팀	소방교	주현진	훈련상황 촬영	전 구간	홍보(촬영)
지휘팀	소방경	나진수	훈련 책임관, 훈련 브리핑, 지휘팀 지휘·운영	전 구간	지휘팀장
중곡	소방경	경봉규	수관연장 등 총괄관리 중곡대원 지휘·운영	약수터 인근 ~ 낙타고개	중곡센터장 (진압팀장)
구조대	소방장	황병선	수관연장 및 방수 지휘 구조대원 지휘·운영	낙타고개~ 고구려 정	구조대장
중 곡	소방위	박 열	중곡대 중계방수 연결	약수터인근	운전 주임
※ 안전책임관 : 재난관리과장 (대응총괄팀장), 지휘팀장

Ⅴ		행정사항

○ 훈련에 동원되는 직원은 방수모 등 안전장구 착용하여 안전사고 절대방지

○ 부서별 훈련에 소요되는 장비 등은 차질없도록 준비

○ 훈련동원 대원은 복장착용 13:50까지 훈련장소 집결

○ 훈련시간 동안 중곡펌프 및 탱크차량 등 출동불가

– 지휘팀장은 현장활동 대응시 차량 운용에 참고하여 출동공백 방지

○ 지휘팀 전직원, 중곡 진압팀장은 스마트폰 지참하여 훈련 참석

- 위치정보 교육 목적

○ 훈련일 동원되는 보강근무자는 초과근무 2시간(14:00 ~ 16:00) 인정

↳ 부서별 동원되는 훈련참여자 대응계획 메일 제출 (2020. 5. 14. 한)

※ 훈련 참여자중 사고자 발생으로 인한 보강근무 시에 해당함.

연번	소속	계급	성명	비고

붙임  1. 고압펌프차량 및 탱크차량 작동방법 1부.

2. 산불진압시 안전사고 방지요령 1부

3. 산불진압대원 안전수칙 1부.  끝.

【붙임 1】

고압 펌프차량 및 탱크차량 작동방법

○ 성능개선은 펌프주변 배관이 고압에 견딜 수 있도록 한 것임.

- A-2펌프를 기준으로 논리턴밸브 하단부(흡입측)는 20㎏/㎠ 압력

논리턴밸브 상단부(압력측)는 40㎏/㎠ 압력 허용

- 일반 소방차량보다 약 2배의 압력에 버틸 수 있도록 제작

- 작동순서

· 지원차량(탱크)의 방수구와 개선차량(펌프)의 중계구를 소방호스 연결

· 지원차량(탱크) PTO ON → 메인밸브 → 냉각수 밸브→ 방수구밸브 개방

· 개선차량(펌프) PTO ON → 중계구밸브 → 냉각수 밸브→ 방수구밸브 개방

- 주의사항

· A-2급 펌프이면 약 40㎏/㎠ 압력에 견딜 수 있다.

· 밸브개폐시에는 펌프 RPM을 충분히 내리고 작동한다

· 개선차량(펌프)은 지원차량(탱크)에서 중계받은 수압을 승압시켜주는 역할

→ 메인밸브를 개방해서는 안됨

· A-2급 그랜드패킹 방식 개선차량은 그랜드패킹부 상단에 설치되어 있는

볼밸브를 조금 열어서 그랜드패킹부를 냉각시켜서 작업한다.

· 펌프구동시에는 펌프내부의 에어 배출상태를 확안하고 RPM을 상승시킨다.

· 소방호스는 40㎏/㎠ 고압소방호스를 사용한다.

· 고압사용은 엔진 및 펌프에 무리가 갈 수 있으니 40분 사용 후 20분은 저압

예) 소방차 직렬연결하여 18㎏/㎠ 압력이 필요하다면 ?

1. 탱크차가 10㎏/㎠ 압력으로 펌프차량 중계구로 송수한다.

- 펌프차의 메인밸브는 항상 잠김상태로 한다

※ 메인밸브가 열려있으면 송수한 용수가 펌프차 물탱크로 내부 역류

- 펌프차의 RPM은 가장 낮게 한다(시동만 걸려있는 상태)

- 이때 펌프차의 압력은 10㎏/㎠(탱크차에서 밀어주는 압력)

2. 펌프차 10㎏/㎠압력일 때, RPM을 서서히 올려 18㎏/㎠압력으로 조정

- 탱크차 10㎏/㎠ + 펌프차 8㎏/㎠압력 = 펌프차 18㎏/㎠압력 방수

※ 항상 밀어주는 차량의 압력이 2~3㎏/㎠높게 조정한다.

【붙임 2】

산불진압 시 안전사고 방지요령

1. 산불로 인한 인명피해 발생원인

❍ 경사가 급하거나 좁은 골짜기에서 무리한 진화작업

❍ 바람이 강하거나 돌풍이 있을 때 진화대 투입

❍ 불타기 쉬운 마른낙엽, 가지, 나무 등이 밀집되어 있는 상태의 강한 불길에 근접 진화

❍ 안전수칙 불이행 및 특히 야간 진화작업시 무질서한 개별행동  등

2. 인명피해 유형

❍ 강풍으로 불길이 급속히 번질 때 연기에 의한 질식사 또는 불길에 휩싸여 화상 등 사고를 당하는 경우

❍ 굴러 내리는 돌, 부러진 나무 등에 의한 부상

❍ 진화작업도중 장비의 사용 잘못으로 인한 부상

❍ 야간진화 과정에서 이동시 추락 등에 의한 사고

3. 진화작업 시 행동요령

❍ 산불진화 작업시 주의해야 할 일반안전수칙

- 노약자는 진화작업 참여를 금지하고

- 방화복을 착용하고 방연마스크 또는 방염텐트, 안전모 등 안전장비를 지참하며

- 방화용장갑 또는 면장갑을 착용하고, 간단한 비상식량과 마실 물을 준비한다.

❍ 진화현장 도착시 안전요령

- 경사도, 불에 탈 수 있는 가연물질, 풍향, 풍속 등을 살펴본 후 불길이

어느방향, 어느 속도로 진행할 것인가를 예측한다.

- 비상시 대피장소를 선정해 둔다.

- 진화는 불머리(火頭)쪽으로 접근을 피하고 불길이 약한 측면에서부터 진화하여,

점차 화세가 강한 불머리 쪽으로 좁혀간다. (경사가 급하거나 강풍이 불 때는 불머리

(火頭)쪽 접근 금지)

- 암석지대, 썩은 낙엽층이 많은 지대는 뒷불감시를 철저히 하여 재발화를 방지한다

- 뒷불 감시조 대기

❍ 불길에 휩싸인 경우 대처요령

- 당황하지 말고 침착하게 주위를 살펴본 다음 불길이 가장 약한 곳(나무가 적게 서 있는 곳,

암석지대, 개울, 움푹 파인 곳, 연소물이 이미 타버린곳 등)으로 대피한다.

- 대피할 시간적 여유가 없을 때에는 낙엽, 마른나무 등 연소물이 적게 쌓인 곳을 골라

낙엽 등을 긁어낸 후 방연마스크 또는 방염텐트를 사용하거나  손, 얼굴 등을 가리고

불길이 지나갈 때까지 엎드려 있는다.

※ 불꽃은 윗부분이 온도가 높기 때문에 될 수 있는 대로 지면에 낮게 엎드려야 한다.

❍ 기타 안전요령

- 진화작업시 안전거리를 유지하고 혼자 고립되지 않도록 반드시 조별로 행동한다.

- 무전기, 핸드폰 등 통신연락방법을 갖추어야 한다.(위험상황의 전달)

- 조급하게 서두르지 말고 침착하게 행동하여야 한다.

【붙임 3】

산불진압대원 안전수칙

	< 진화시 위험요소(5가지) >
❍ 산불지역에서의 고립 ❍ 불에 의한 약해진 입목 (고사목 등) ❍ 낙석 ❍ 진화작업 중 항공기에 의한 돌발적 상황 ❍ 안전하지 못한 개별 행동

❏ 방수복, 헬멧 등 안전장구를 반드시 착용한다.

❏ 불속에 고립되었을 경우 비상용 보호의 등을 신속히 착용한다.

❏ 기상상태와 예보를 주시한다.

❏ 지형을 확인하고 산불의 동태를 항상 주시한다.

❏ 산불의 상태를 토대로 모든 조치를 취한다.

❏ 탈출로를 확보하고 모든 대원들에게 알린다.

❏ 위험지역에 감시자를 급파한다.

❏ 방심하지 말고 침착, 차분하게 판단하여 단호하게 행동한다.

❏ 무선통신을 확인한다.

❏ 안전장구 착용을 하고 급경사지역에서는 안전에 더욱 유의한다.

❏ 유사시 대피 할 수 있는 대피로를 2곳 이상 확보하고 진화한다.

❏ 진화할 때에는 적극적으로 진화하되, 안전을 최우선으로 한다.

❏ 헬기가 접근을 하면 물 투하지점에서 신속하게 이탈을 해야 한다.