소방차 통행불가지역 화재진압을 위한 소형 소방차 개발

□ 현실태(화재취약지역 또는 대상 등)

○ 주거밀집, 도로협소, 거주자주차지역 등 소방차 통행곤란지역 다수

- 용산소방서 관내 총 24개 지역

○ 지역 현황정보                                    (2015. 용산구 전체)

현 황	면 적	가구수	인구수	평균도로폭	평균거리
24개소	1.12㎢	29,993	77,852	2.36m	189m

○ 지역유형별

지역별 현 황	주거지역	고지대	영세밀집	목조밀집
24개소	16 (66.6%)	4 (16.6%)	2 (8.3%)	2 (8.3%)

□ 문제점

○ 출동시 소방차량 현장 접근성 곤란

- 골목길, 급경사, 전신주 등 장애요인으로 소방차 진입곤란

○ 소방활동 여건 취약(열악)

- 지상전선, 전신주 등 특수차 부서하여 화재진압 및 인명구조 어려움

- 소규모 건축물 밀집 → 초기 화재진압 대응시 인접건물 연소확대

○ 연소확대 용이

- 소방차량 진입곤란으로 현장도착 지연 → 인명피해 및 연소확대 발생

□ 개선방안(제도, 장비 등)

○ 소형 소방차량 개발 하여 고지대 골목길 등 통행불가지역 화재

발생시 초기에 화재진압 및 인명구조

-  소화약제와 물을 섞어 거품 상태로 차량에 저장(높은 소화효과)

-  소방호스, 소화전을 점유할 수 있는 장비 등 적재

○ 소방차 통행불가지역 화재발생시 소형 소방차량 우선 출동편성

-  좁은 길, 고지대, 도로협소지역 등