´14. 10월 용산소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총2,658개소	○ 소화전 : 2489 (지상식 699, 지하식 1790)
					○ 저수조 : 30
					○ 급수탑 : 4
					○ 비상소화장치 : 135
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		2494	520	20.85
		소방안전	소방용수시설 및 비상소화장치	2494	520	20.85
	누계	합 계		5364	706	13.16
		소방안전	소방용수시설 및 비상소화장치	5364	706	13.16
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
	누계	합 계
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 특이사항 없음
향후 계획	○ 소방시설물 점검·정비 철저

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 용산구 새창로8길 7 ○정비사유 : 소화전 주변 환경정비	○정비내용 : 소화전 주변 환경정비
○위 치 : 용산구 녹사평대로14길 8 ○정비사유 : 소화전 주변 잡초 및 쓰레기	○정비내용 : 주변 잡초 및 쓰레기 제거
○위 치 : 용산구 서빙고로79가길 40 ○정비사유 : 비상소화장치 점검	○정비내용 : 비상소화장치 열쇠관리자 표기방법 개선

□ 기타 추진활동 사진