【붙 임 1】- 소방서 제출용

2015년 풍수해 현장대응장비 보유현황

( 용산소방서 )

❶ 수난구조

부서명	보유 수량	고무보트	수상 오토바이	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중 조명등
		[사진]		[사진]	[사진]	[사진]	[사진]
합 계	18	0	1	4	6	5	2
구조대	14		1	4	4	3	2
한강로	0
이태원	0
후 암	0
이 촌	3				2	1
서빙고	1					1

❷ 배수지원

부서명	보유 수량	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	이동식발전기	발전기 트레일러	발전기 (구조공작차 부착형)	발전차
		[사진]	[사진]	[사진]	[사진]
합 계	56	5	4	39	2	5	0	1
구조대	2					1		1
한강로	15	1	1	9	1	3
이태원	11	1	1	8		1
후 암	9	1	1	7
이 촌	10	1	1	8
서빙고	9	1		7	1

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	39
구조대
한강로	9	0.375(6)	13	0.18	단상220V	40	40	40	15	차고	펌프차 탱크차
		0.75(3)	17	0.3
이태원	8	0.375(4)	13	0.18	단상220V	40	40	40	15	차고	펌프차 탱크차
		0.75(4)	17	0.8
후 암	7	0.37(3)	13	0.18	단상220V	40	40	40	15	차고	펌프차 탱크차
		0.75(4)	17	0.8
이 촌	8	2.2(1)	20	0.6	220/380	80	80	80	15	창고	펌프차 탱크차
		1.3(4)	17	0.3	단상220V	40	40	40	15	창고
		0.86(3)	13	0.18	단상220V	40	40	40	15	창고
서빙고	7	0.75(7)	17	0.8	단상220V	40	40	40	15	창고	펌프차

❹ 이동식 발전기

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	5
구조대	1	15.7			가솔린
한강로	3	3.2			가솔린					차고	펌프차
		1.0			가솔린					펌프차
		20			가솔린					조연차	조연차
이태원	1	15.7			가솔린					차고	펌프차

❺ 엔진펌프

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	1
한강로	1	7.1	1	100	창고	펌프차

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	1
한강로	1	220V	1	50m	[사진]