개발장비 설명서

장비명 : 원형 거치용 사다리

개발자	소 속	신길119안전센터		계급․성명	소방교 양가철
	장비개발 관련 수상․특전 이력		-
내 역	제작일시			제작비	100,000원
제 원	사다리 끝단에 연결할 수 있는 알루미늄 소재 50Cm 알루미늄 연결대에 원형 고무제 틀을 입혀 제작
사용법 및 조작법	사다리를 거치할 면이 원형으로 되어있는 현장에서 사다리 사용시 끝단에 연결하여 사용
개 선 효 과	- 다양한 안전조치 출동으로 사다리 전개시 거치할 면이 원형으로 되어있을 때 이 장비를 사다리 끝단에 장착하여 사용하면 사다리가 옆으로 미끌어 지는 현상을 막아 안정된 작업이 가능하게 됨.

개발장비 설명서

장비명 : 레이저포인터를 장착한 블루건

개발자	소 속	영등포소방서			계급․성명	소방사 이규민
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	2014.06.10			제작비	20,000 원
제 원	길 이 : 170cm(연결전 61cm 3단 연결) 추 진 : 공기압축(공기펌프) 바늘 및 주사기 : 3.5cc, 5cc(각 세트별 구성품) 최대사거리 : 25m이상 레이저포인터 : 사용거리(30m 이상), 건전지 사용
사용법 및 조작법	1. 주사기에 마취약과 바늘을 조립한 후 블루건 봉에 삽입 2. 에어 블루건 본체에 있는 공기주입 캡을 제거 3. 공기펌프를 연결한 다음 공기주입 4. 공기주입은 게이지 빨간색 눈금을 통해 확인(일반적 사용범위 0.3~0.7) 5. 에어 블루건 본체에 장착한 레이저포인터를 켜고 조준 및 발사
개 선 효 과	각종 동물구조 및 대원의 안전을 위해 블루건에 레이저 포인터를 장착함으로써 야간활동이나 원거리조준시 동물을 마취시키는데 정확도를 높이는 효과가 있어 적은 비용으로 큰 효과를 나타낼 수 있다.

개발장비 설명서

장비명 : 소방차량 출동 상황알림판

개발자	소 속	여의도119안전센터			계급․성명	소방사 허준범
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없 음
내 역	제작일시				제작비	350,000원
제 원	구급차량 적용에 알맞은 사이즈는 600*200(mm)
사용법 및 조작법	표시문구 입력 후 리모콘으로 조작 가능
개 선 효 과	운전자들이 비켜주어야 할 때와 아닐 때를 스스로 인지하여 갑작스런 정지에 의한 교통사고나 혼잡 등을 예방 할 수가 있다. ‘모세의 기적’의 시너지 효과를 부가, 시민들에게 현 응급상황에 대해 공유함으로써 ‘모세의 기적’참여 독려