´15. 6월 강남소방서 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	총 3,668개	○ 소화전 : 3,595개 - 지상식 985/ 지하식 2,610
					○ 저수조 : 3개
					○ 급수탑 : 5개
					○ 비상소화장치 : 65개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소화전	50
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	7
	누계	합 계
		소방안전	소화전	155	25
			저수조
			급수탑
			비상소화장치	51	2
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계
		소방안전	소화전	1		0
	누계	합 계
		소방안전	소화전	4	3	75
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 소방시설물 현장패트롤 : 2015. 6월중 - 점검인원 : 23명 - 점검지역 : 수서동, 대치동 등 강남소방서 관내 - 점검대상 : 소방용수시설 12개소(소화전 5, 비상소화장치 7) ○ 보금자리주택지구 소화전 점검 43개소 ○ 민원접수 - 보행자 통행불편 및 안전사고 우려대상 소화전 정비요청(2015.6.24.) - 지상식 소화전 2748(강남구 강남대로 420) ○ 소방용수시설 2개소 추가설치 점검(대치교와 탄천1교 사이)
향후 계획	○ 보행자 통행불편 및 안전사고 우려대상 소화전 정비요청(2015.6.24.)

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 강남구 개포동 달터마을	○정비내용 : 비상소화장치 주변정비
○위 치 : 강남구 세곡동 321	○정비내용 : 소화전 점검
○위 치 : 강남구 세곡동 384-23	○정비내용 : 소화전 점검

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

○위 치 : 강남구 도곡로21길 15(35호)	○정비내용 : 비소 35호 주변정리 및 정비

□ 기타 추진활동 사진

○위 치 : 강남구 구룡마을 수관적재함 ○내 용 : 수관추가적재 및 정비	○위 치 : 강남구 구룡마을 수관적재함 ○내 용 : 수관추가적재 및 정비