8월 소방용수시설 정기 점검․정비 계획[수정]

화재현장에 신속하고 원활한 소방용수공급을 위하여 소방용수시설을 정기 점검․정비하여, 화재를 초기에 진압하여 시민의 생명과 재산의 피해를 최소화 하고자 함.

1. 점검계획

❍ 기  간 : 2018. 8. 6(월)~8. 25(토)

❍ 대  상 : 공설 소화전, 저수조, 비상소화장치

❍ 인  원 : 소방위 이성근 1팀장 등 18명(6개조)

*사고자 3명: 소방위 최종석(장기재직휴가:8. 6.~8. 10.)

소방위 최성민(장기재직휴가:8. 6.~8. 10.)

소방위 양창현(장기재직휴가:8. 13.~8. 17.)

❍ 내  용 : 1) 소방용수시설 점검확인 및

2) 도로교통법령 개정 시행(2018. 8. 10.)에 따른 소방용수             시설 현황(설치위치정보확인)파악추가 병행실시

2. 현    황

❍ 조사대상 : 389개소

- 소방용수시설 : 389개소(공설 소화전 388, 저수조 1)

- 비상소화장치 : 소화전 13개소(공설소화전에 포함)

3. 점검요령

❍ 시설물 매몰 ․ 파손등과 수압상태 등 확인

❍ 소방용수시설 주변 장애물제거(폭설시 제설, 주․정차단속 등)

❍ 비상소화장치 적재된 수관 등 비품 이상 유․무 확인

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 확인 - 장애 유 ․ 무 파악

❍ 소방용수(급수탑) 및 비상소화장치 외부 불법광고물 제거

❍ 소방용수 표지판, 급수탑 및 지상식소화전이 오염된 것은 세척

❍ 퇴색된 지상식 소화전 및  급수탑은 도색

❍ 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수가 되지 않도록 소화전 및

제수변 스핀들을 철저히 잠글 것.

❍ 저수조 수원 오염 여부 확인하여 오염시 수원교체

❍ 비상소방용수시설 소방차량 진입 등 사용 가능여부 확인 및 조치

❍ 유사시 주민들이 사용 가능하도록 비상소화장치 및 소화전사용법 교육 실시 등

❍ 특히 소화전 주변 관구확인 및 도색확인을 위한 조치를 철저히 할 것.

❍ 소화전 정확한위치(도로명주소)파악, 보호틀설치유무파악 등

4. 결과조치

❍ 경미한 사항은 즉시 시정조치하고, 현장조치가 불가능한 사항은 대응

관리과에 고장발생보고

❍ 소방용수시설 조사시 변경내용(주소 등)은 소방대상물시스템에 즉시입력

❍ 소방용수시설 주변 주차구획선 현황파악 및 관리 철저

❍ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우

폐전조치(수도사업소 의견 첨부하여 본서에서 시행)

5. 행정사항

❍ 센터장(각 팀별 팀장)은 정기조사에 임하는 직원에 대하여 사전에 조사요령 및 안전교육 실시

❍ 매몰, 출수불능, 위치불명 등 발생시 원인규명을 하여 조치

❍ 조사결과를 휴대정보 시스템 등재 ․ 수정 및 관리에 만전을 기하기 바람.

❍ 소방용수시설 정확한 위치파악하여 2018. 8. 29.(수)까지 제출