「2014.08.04. 야간」

수중펌프

■용도

물이 차여있는 곳에서 물을 밖으로 배출할 때 사용한다.

■주요제원

•용도 : 지하에 차여있는 물을 밖으로 배출하기 위한 장비

•전류 : 단상 220V

•사용법:

안전장구를 착용하고 감전에 주의하며 물속에 펌프를 담그고, 코드를 꽂아 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.06. 야간」

반지절단기

■용도

각종 금속을 절단하는데 사용되는 제품으로 반지를 절단하는데 사용된다.

■사용방법

1. 손가락보호대를 절단물에 끼우고 본체를 연결한다.

2. 시동스위치를 돌려 절단물을 절단한다.

3. 가위를 넣고 벌려서 해체한다.

* 절단시에 뜨겁지않게 물을 뿌려 식혀준다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.08. 야간」

송풍기

■용도

화재현장에 가득한 연기를 밖으로 배출하기 위해 사용한다.

■주요제원

•규격 : 40X51X59 cm

•마력 : 4.5 마력

•동력 : 무연 또는 보통 휘발유 사용

•사용법:

연료 벨브 코크를 열고 시동벨트를 당겨서 시동을 걸고 상황에 맞게 사용한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.10. 당번」

화점 탐지기

■주요제원

•크기 : 225X260X75mm

•중량 : 1100g

•전원 : 6V(1.5Vx4EA) 알카라인 밧데리

•구성품 : 화점탐지기 1대, 스쿠프 1대, 보관용 Heard Carrying Case 1대, 사용설명서 1부

■사용방법

측정할 물체에 본 기기를 겨냥한다.

레이저 버튼을 누른다.

측정된 온도를 기기 Display상에서 읽는다.

RUN 모드 상태에서 4가지의 온도값 모드를 설정할 수 있다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.11. 주간」

라이트라인 배터리 충전

라이트라인이 방전이 되어 충전할 필요가 있을 때는 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

이 상태에서 전원을 연결하면 충전되는 중에는 계속 배터리(BATT) LED가 깜박거립니다.

완전히 충전되면 LED 깜박임이 멈추고 녹색불이 계속 켜진 상태로 됩니다.

장비를 사용하지 않더라도 배터리를 최소한 1주일에 한번은 충전을 시켜야 합니다.

배터리를 충전하지 않으면 배터리 용량이 줄어듭니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 허정찬

「2014.08.12. 주간」

돌진관창

돌진관창은 가연물이 적재되어 물이 침투되지 않을 때 사용하는 장비로 상가 및 아파트 등의 철재물(셔터)등을 파괴함과 동시에 실내로 방사, 진화하여 화염폭발 등으로부터 인명을 보호하며 화재진압을 할 수 있도록 설계된 특수 노즐이다. 노즐 헤드부는 특수 열처리를 하여 변형 및 파손의 우려가 적으며 노즐 본체는 내식성이 우수한 stainless steel 파이프로 되어있다. 구경은 45mm이며 중량은 6.8kg, 사용압력은 7.0kgf로 방수시 수압이 높으므로 주의하여 사용한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 허정찬

「2014.08.13. 주간」

체인톱 체인 브레이크

체인  레이크는 톱에 가장 중요한 안전장치 중에 하나입니다. 이장치가 작동되면 톱이 뒤쪽으로 튕기는 반동을 받는 순간에 체인을 멈추는 장치입니다. 체인톱의 사용 시 가장 위험한 것은 톱이 뒤로 튕기는 것입니다. 뒤로 튀는 반동작동은 체인이 감겨 돌아가는 톱판의 끝에서 톱판의 길이의 1/4부분 이내에 어떤 물체가 와 닿거나 이부분을 이용해 절단을 시도할 경우에 발생합니다. 이런 경우 톱판 끝이 위로 튀어 오르려 하게 되고 회전하는 체인의 힘에 의해 톱이 위로 떠밀리게 됩니다. 체인톱을 사용시 끝부분이 닿지 않게 사용하시기 바랍니다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.08.14. 주간」

훈련구조용 마네킹

훈련구조용 마네킹은 각종 재난사고 및 위급한 상황에서 인명구조 훈련 및 실습을 하기 위한 목적으로 사용되는 장비로 최강소방관 경기 훈련용(47kg), 구조물 인명구조 훈련용(25kg) 종류가 있으며 마네킹 신장은 163cm이다.

마네킹을 화재발생 장소에 위치시켜 인명구조 실습을 할 수 있으며, 차량이나 열차사고 상황에서의 구조훈련 실습이 가능하다.

마네킹의 무게가 무겁고 상하지 관절이 움직이므로 훈련 시에 항상 부상에 주의하여 임해야한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.08.15. 주간」

초순간진화기

초순간 진화기는 건(Gun), 물탱크, 에어실린더로 구성이 되어있으며 실린더압력에 의해 순간적으로 물을 방사하여 화재를 진압하는데 사용한다. 건은 1회충전시 발사횟수는 약10회이며 물탱크의 용량은 11리터, 에어실린더 재료는 알루미늄, 카본, 에폭시로 구성되어있다. 물충만시 장비 무게는 약 27kg(건:6.5kg, 물탱크:19kg, 에어실린더:1.1kg)로 활동 시 무게에 의해 근골격계에 무리가 갈 수 있으며 방사 시 소음이 동반되므로 주의하여 사용한다.

소 속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 최국종

「2014.08.18. 주간」

스프레스파일러미러

■용도

각종 배관의 구부러진 곳 내경 표면을 탐지할 때 사용한다.

■주요제원

•용도 : 배관 내경 탐지기

•구조 : 몸통, 헤드, 라이트, 미러3종

•재질 : 알루미늄합금 및 스텐레스

•사용법:

각종 배관의 구부러진 곳 내경 표면탐지

배관의 내경 표면 부식상태 등 탐지

가스, 위험물 등 배관 내부 누유지점 탐지

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.19. 야간」

연막탄

■용도

산악사고시 항공기 유도 및 구조대원 고립시 위치 확인시 사용.

■주요제원

•점화시간 : 2분용.

•사용법 :

1. 연막통의 뚜껑을 열고 점화구의 상태를 확인한다.

2. 안전한 위치에 특히 점화하는 대원의 얼굴과 적정한 거리를 유지한 후 불을 붙인 후 넘어지지 않도록 바닥이 안전한 곳에 둔다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.08.20. 주간」

잔류전류감지기

■용도

차량이 전신주, 변압기, 건물, 신호등에 충돌이나 또는 다른 구조물과 붕괴나 파괴 시 화재로 인한 전류가 흐를 가능성이 있는 장소에 접근할 때 감전 등 사고에 대비하여 교류 전류를 검지할 때 사용한다.

■사용방법

자기진단을 약 3초간 실시하고 고감도 모드에 위치하여 전류를 검지한다. 전류가 검지되면 모드스위치를 저감도로 위치하여 초점을 찾는다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.21. 주간」

동력절단기

■주요제원

•중량 : 13.3kg

•배기량 : 100cc

•엔진 : 1기통 2싸이클 공랭식

•연료 : 휘발유 : 혼합유 (25:1)

■사용법

시동스위치가 시동위치에 있는지 확인한 후 최초 시동 시에는 쵸크레바를 당겨놓고 일차 폭발하면 쵸크레바를 위치시킨다. 한쪽 손과 발을 이용하여 절단기를 안전하게 고정시킨 후 시동 손잡이를 빠른 속도로 당겨서 시동을 걸며 안 걸리면 여러 차례 반복한다. 왼손으로는 이동손잡이를 오른손으로는 악세레타 부분을 잡고 절단날의 회전을 가속하며 절단한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.22. 주간」

현관문 파괴기

■주요제원

•용도 : 현관문(방화문) 개방 시 사용

•규격 : 48.3X5.1X15.2cm

•재장전시간 : 3초

■사용법

잠긴 자물통, 경첩 등을 신속하게 부수고 안으로 들어갈 수 있는 장비로 화약을 장전하고 노리쇠를 후퇴시킨 후 목표지점에 대고 힘껏 누른다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 이 용 학

「2014.08.25. 일일」

철선절단기

■용도

각종 인명구조 현장에서 10mm 이내의 철근을 절단.

■주요제원

•구성품 : 철선절단기(와이어 커터)

•규격 : 10mm

•동력원 : 수동식

•절단력 : 10mm

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.08.26. 일일」

잔류전류검지기

■용도

인명구조현장에서 잔류하고 있는 교류전류의 감지

■제원

•구성품 : 검지기

•규격 : HOTSTICK-AC

•동력원 : AA LR6-1.5V 4개 (수명300시간)

■기타

•직류전류는 검지가 않되며, 완전히 차폐된 교류전류도 검지가 잘 안된다.

•100Hz 이하의 교류전류를 검지한다.

•검지시 시각적, 청각적 경보신호가 발생한다.

•검지된 전류가 강하면 강할수록 경보음이 빨라진다.

•고감도 모드에서는 먼거리의 전류까지 검지한다. •저전압 보호장치가 내장되어 건전지의 전압이 떨어지면, 경보음이 규칙적으로 발생한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.08.26. 일일」

전류감지기

■용도

인명구조현장에서 잔류하고 있는 교류전류의 감지

■제원

•구성품 : 검지기

•규격 : HOTSTICK-AC

•동력원 : AA LR6-1.5V 4개 (수명300시간)

■기타

•직류전류는 검지가 않되며, 완전히 차폐된 교류전류도 검지가 잘 안된다.

•100Hz 이하의 교류전류를 검지한다.

•검지시 시각적, 청각적 경보신호가 발생한다.

•검지된 전류가 강하면 강할수록 경보음이 빨라진다.

•고감도 모드에서는 먼거리의 전류까지 검지한다. •저전압 보호장치가 내장되어 건전지의 전압이 떨어지면, 경보음이 규칙적으로 발생한다.

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.08.27. 일일」

유압절단기

■용도

이동이 편리한 유압장비로 좁은공간 작업 및 장애물을 절단, 전개용

■제원

•사용압력 : 630bar

•절 단 력 : 20.4ton

•절단직경 : 21mm

•절 단 폭 : 170mm

•전 개 력 : 12ton

•전 개 폭 : 256mm

•무 게 : 10.9kg

•크 기 : 833×150×170mm

■사용법

핸들결합 -> 전개및 절단위치 선정 확인 -> 펌핑 -> 조작

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근

「2014.08.28. 일일」

에어매트

■용도

화재 및 기타 위급한 상황에서 요구조자 탈출시 사용

■사용방법

1.매트를 사용할 장소에 설치

2.송풍기를 매트의 주입구에 연결시킨다.

3.전원공급장치의 전원을 연결한다.

4.매트의 외피에 1차적으로 송풍시킨다.

5.매트의 내피에 2차적으로 송풍시킨다.

■주의사항

바닥이 수평으로 유지되고 날카로운 물질이 없는 장소에 설치

연습으로 낙하금지

표시된 높이 이상에서 사용금지

쿠션이 완전히 성형된 후 낙하

매트 중앙에 정확히 착지

소  속 : 신정119안전센터

작성자 : 소방사 설 제 근