퇴적‘뻘’제거 작업지시

2020. 8. 4(화)

공사명 : 2020년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)

업체명 : ㈜세진씨엔씨  대표 최영섭

제  목 : 뻘 제거를 위한 장비 및 인력동원 지시

2020.8.1.~8.3 팔당댐 최대방류량 14,422㎥/sec(8.3, 12:40), 잠수교 수위     8.79m (8.3, 15:40)로 침수된 아래 지역에 대하여 퇴적 ‘뻘’제거 작업을 지시하니     장비 및 인력 동원에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동원 장비 및 인력

공원명	장 비			인 력	투입시간	작업구간
	계	로더	물차
계	67	16	16	35
뚝섬	12	6	6	15	8/4 13:00	전공원
이촌	20	10	10	20	8/4 13:00~	전공원

※ 장비, 인력 투입은 공원여건에 따라 변동 될수 있음.