퇴적‘뻘’제거 작업지시

2020. 8. 7(금)

공사명 : 2020년 하천시설 유지관리 및 개선공사(연간단가)

업체명 : ㈜세진씨엔씨  대표 최영섭

제  목 : 뻘 제거를 위한 장비 및 인력동원 지시

2020.8.1.~8.6 팔당댐 최대방류량 19,516㎥/sec(8.6. 09:10), 잠수교 수위     11.46m (8.6, 14:40)로 침수된 아래 지역에 대하여 퇴적 ‘뻘’제거 작업을 지시하니     장비 및 인력 동원에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 동원 장비 및 인력

공원명	장 비				인 력	투입시간	작업구간
	계	백호 (0.3W)	로더	물차
계	46		23	23	62
뚝섬			6	6	17	8/7 14:00~	투입예정
이촌			7	7	15	8/7 13:00~	전공원
반포
잠원			10	10	30	8/7 07:00	전공원

※ 장비, 인력 투입은 공원여건에 따라 변동 될수 있음.