벌집 제거시 주의사항

올해에도 관내에는 산이 많고 노후된 주택들이 많다보니 날씨가 따뜻해지면 벌집 제거를 요청하는 신고가 많아 질 것이다.

벌집제거 수보로 출동한 경우 대원의 안전 장구류를 착용을 최우선 실시해야 한다. 보호복을 입고 그 위에 망사로 된 보호의를 입어 만약을 대비할 수 있어야 한다. 특히나 가정집의 경우 인근주변을 통제하고 집주인등은 집안에서 안전을 확보토록 해야한다. 현재 생활안전대에 보급된 말벌 퇴치기 및 말벌 스프레이 등 장비는 현장 활동을 하기에 충분하기 때문에 무엇보다 안전장비착용 과 벌의 종류, 벌집의 크기, 벌집 위치 등을 따른 현장대응을 실시토록 하는 것이 무엇보다 중요하다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

승강기 사고예방

승강기의 정원 및 적재하중의 초과는 고장이나 사고의 원인이 되므로 엄수하여야 한다. 조작반의 인터폰 및 비상정지스위치 등에 장난하지 말아야 하며 승강기 내에서 뛰거나 구르는 등의 행동을 하지 말아야 한다.

승강기 문턱에 이물질이 끼거나 틈새에 물이 들어가지 않도록 하고, 도어개폐기 출입문에 기대면 손이나 옷자락이 딸려 들어가므로 주의해야 한다.

화재 시에는 승강기 이용을 금하고 비상계단을 이용하며, 정전이나 고장 등으로 승강기 안에 갇히면 인터폰으로 구조를 요청하고 보수업체, 119구조대 등의 구조를 받을 때까지 침착하게 기다리고 정전 등의 이유로 실내조명이 꺼지더라도 당황하지 말고 인터폰으로 연락하되 임의로 판단하여 탈출을 시도하지 말아야 한다.

구조 요청으로 구출되는 경우 반드시 구조자의 지시에 따르고  문을 강제로 개방하지 말아야 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

소방현장 안전한 차량 부서

○주 교통을 어느정도 차단할 수 있는 위치에 주차

○주차된 소방차량의 앞바퀴는 사고현장과 일직선이 아닌 방향 즉, 사고현장의 외각부분으로 향하도록 정열하여 진행차량이 소방차량과 충돌할 경우 소방차량에 의해 대원이 부상당하지 않도록 한다.

○사고현장의 완벽한 안전 확보를 위하여 사고현장으로부터 40~60m정도 떨어진 위치에 추가차량(경찰차 등)을 배치시켜 일반 운전자들이 서행하거나 우회할 수 있도록 조치한다.

○대원들이 통행차량으로부터 부상을 당하지 않도록 주의를 환기한다.

○대원들이 방호된 활동영역을 가급적 벗어나지 않도록 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

유류화재시 주의사항

화재 발생시, 인근의 최초 발견자가 소화기 등의 소화시설을 이용하면, 화재가 초기에 진화된다.
그러나 발화점으로의 접근이 유독가스나 열기로 인해 어렵기 때문에 초기진화에 실패하게 되고 큰 피해로 확산되는 것이다.
이런 문제점을 극복하기 위해 가정이나 각종 사업장에 설치되어 있는 소화기 등 소화시설 주위에 화재대피용 마스크를 비치하면, 초기 진화의 성공률도 극대화시키고, 신속하고 안전한 대피를 가능하게 함으로써, 안일한 대처에서 초래될 수 있는 심각한 인명피해를 최소화시킬 수있을 것이다

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

사다리 사용시 주의사항

화재 및 구조현장에서 사다리를 운반할 때 항상 2인 1조로 운반을 하고 반드시 안전장갑을 착용한다. 사다리 전개 시 사다리를 지지하는 대원은 사다리 지지를 확실하게 하며 등반자는 사다리 확보를 확인한 후 가로대를 잡고 안전에 유의하며 등반을 한다. 사다리 하강시에도 사다리 확보를 확인 후 천천히 하강을 하도록 한다.

소  속 : 지휘1팀

작성자 : 소방위 최종연

현장안전모

각종 재난 현장에서의 현장 안전모의 역할은 매우중요하다. 낙하물이 있을수도 있으며 어떠한 눈에 보이지 않는 장애물이 있을 수 있다. 안전모에는 장점이 더욱 많지만 단점도 있다. 각종 위험요소로부터 우리들의 신체를 보호하여 주지만 단점으로는 안전모가 크거나 작을 시 순간 흘려내려 시야를 가릴수도 있기 때문이다. 안전모는 반드시 정 사이즈를 착용하여야 할 것이다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장 이재송

방화문개방(벽 밀착형)

가장 어려운 작업이다. 벽이 있어 개방(지렛대)의 작업 반경에 장애가 된다. 둘 이상의 대원이 작업을 해야 한다. 한 대원이 문 틀과 방화문 사이에 도끼 자루를 고정시키고 다른 대원이 보인의 도끼로 문에 위치한 도끼 자루를 고정시키고 다른 대원이 본인의 도끼로 문에 위치한 도끼의 머리 부분을 강하게 내리쳐 약간의 공간을 확보한 후 점차 주변으로 서서히 틈을 벌려 나가면서 작업을 해야 한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장 이재송

킥백 현상

◇ 장비가 갑자기 작업자 방향으로 튀어 오르는 현장을 말하며 주로 톱날의 상단부분이 딱딱한 물체에 닿을 때 발생

◇ 절단 시에는 정확한 자세를 취하고 핸들을 잡고 있으면 킥백현상이 발행할 때 자동적으로 왼손이 체인브레이크를 작동시키게 됨

◇ 조작법이 완전히 숙달되지 않은 대원은 절대로 톱날의 끝 부분을 이용한 절단작업을 하지 않도록 함

◇반드시 체인이 작동하는 상태에서 절단 시작

◇여러개의 나뭇가지를 동시에 절단하지 않도록 함

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장 이재송

개인로프 관리방법

인명구조와 대원의 안전확보에 사용하는 중요한 장비이다. 로프는 천천히 가하는 충격에는 비교적 강하지만 급격히 가하는 충격에는 약하다. 로프 사용상의 주의사항은 다음과 같다.

◦ 콘크리트건물 모서리나 예리한 곳 등에 설치할 때는 직접 로프를 접촉시키지 말고 부드러운 물건 등을 대어 각도를 가능한 한 크게 한다.

◦ 급격한 충격하중은 가능한 한 피한다.

◦ 화열에 약하므로 긴급한 경우 외에는 화염 중에서 사용하지 않는다.

◦ 사용 후에는 깨끗이 세척, 그늘에서 건조시켜 둔다.

◦ 점검을 면밀히 하여 일정 횟수 이상 사용했거나 로프의 손상이 발견되면 즉시 폐기 조치한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장 이재송

휴대용무전기 주의사항

휴대용 무전기는 현장에서 각대의 지휘, 명령, 보고, 정보 등을 전달하기 위한 필수장비로서 통신장비로 분류되어 있다. 활용상의 주의사항은 다음과 같다.

◦ 지형, 지물의 영향을 받기 쉬우므로 장소의 선정에 주의한다.

◦ 방향전환에 따라 감도의 변화가 심하므로 주의한다.

◦ 무선통제를 받을 때는 지시에 따른다.

◦ 장시간 사용하면 출력이 떨어지므로 주의한다.

◦ 용어는 간단 명료하게 한다.

◦ 긴급한 경우 외에는 각 대간의 교신 중에 끼여들지 않는다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방장 이재송

전기화재

전기화재 발생시 무턱대고 물로 화재를 진압하려 한다면 큰 실수이다. 물로 전기 배전반이나 전기 콘트롤 박스에 방수를 한다면 전기 화재를 진압하기보다는 폭발이 일어나 대원들의 안전사고가 일어날 수 있기 때문이다. 전기 화재시에는 연소 확대가 없다면 한전이 도착할 때 까지 상태를 지켜보아야 한다. 한전이 도착하여 전원을 차단 후 잔여 불을 진압하여야 한다. 또한 물로 인하여 감전되지 않도록 항시 주의하여야 한다.

소  속 : 지휘2팀

작성자 : 소방위 이재송

아파트 화재진압 및 인명구조 요령

1. 아파트 화재의 특성

아파트 화재의 대부분은 각 가정에서 어린아이들의 불장난이나, 부주의한 화기의 사용으로 인하여 화재가 발생하게 되는데 아파트는 화재 시 베란다를 통하여 위층으로 화재의 전이가 아주 용이하여 그 위험도가 높다.

2. 화재진압 및 인명구조 요령

- 대피안내 방송, 진입로 확보, 옥상 문 개방, 정보수집

- 개인안전장구 착용 및 무전기, 로프, 파괴기구 휴대

- 전기 및 가스공급 차단, 자체 소방시설 작동상태 확인

- 피난층 확보 및 방송설비를 활용한 주민 대피유도

- 연기의 확산을 방지하고 신속한 옥상문 · 창문을 통한 배출

- 수직 또는 수평적 연소 확대 방지에 주력

- 사다리차 및 굴절차 등 특수차 적극 활용

- 초기 소화설비 등 우선 사용 및 자체 소방시설 적극 활용

- 가스폭발, 건물붕괴, 추락, 연기 등 2차 안전사고 대비

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

가스 누출된 실내 진입시 주의사항

▸ 공기호흡기 등을 장착하고 가스의 종류 및 위험범위 등을 조사한다.

▸ 창 개방 및 송풍기에 의해 가스농도를 폭발한계 이하로 조치한다.

▸ 실내에 진입하는 대원은 대원카드 등에 의해 정확히 체크하여 유사시 즉시 구조할 수 있도록 예비대원을 확보한다.

▸ 불꽃을 발할 염려가 있는 금속성 재료는 휴대하지 않는다. 조명기구는 위험범위 이외의 부분에서 비추어 진입대를 지원해 준다.

▸ 실내로 통하는 전원스위치차단과 가스콕크는 잠근다.

▸ 방수복 등에 의한 정전기 발생을 막기 위해 물을 적시고 진입한다.

▸ 진입 시는 신체에 노출부분이 없도록 방호 조치한다.

▸ 폭발에 대비하여 위험구역 및 경계구역을 설정하고 행동대원 이외의 자를 접근시키지 않는다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

소방차 후진시 유도요령

앞으로 달리도록 만든 자동차를 반대로 운전한다는 것은 많은 위험성을 내포하고 있다

첫 번째, 사이드 미러의 사각으로 인해 접촉하고가 발생할 수 있다

두 번째, 운전원의 클러치 조작미숙으로 인해 후진을 유도하던 직원이 압착사고가 생길수 있다

세 번째, 소방차량은 타 차량보다 무겁고 높이가 높기 때문에 소방차 상단이 장애물에 접촉할 수 있다

대책으로는 첫 번째, 후진을 유도하는 직원은 차량의 뒤쪽에 서지 않는다

두 번째, 큰소리로 차량후진을 유도한다

세 번째, 경사가 심한장소에서는 고임목을 활용하여 상시 위험성에 대비한다

네 번째, 전고를 고려하여 후진을 유도한다

이상의 위험성을 인지하여 소방차 후진을 유도한다면 안전사고를 미연에 충분히 방지할수 있다

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

수관에 의한 안전사고

화재현장에서 방수개시란 말에 관창을 보조하기 위하여 되돌아가는 도중 수관에 걸려 넘어지는 사고가 발생하는 경우가 종종 있다. 화재에 정신을 집중하고 발밑을 확인하지 않았으며 다수의 수관이 복잡하게 연장되어 있는 곳을 달렸기 때문이다. 화재현장에서 불을 끄는 것도 중요하지만 개인의 안전도 매우 중요하다. 화재현장에서는 수관연장 상황과 파인 곳등을 꼭 확인하고 방수화를 신었을 때는 보통의 감각과 다른 것에 주의하고 수관을 밟고 넘어가는 것에 주의해야 할 것이다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

교통사고 현장 유의사항

교통사고 현장은 항상 2차사고의 위험이 도사리고 있기 때문에 현장안전이 절대적으로 중요하다 하겠다. 특히 규모가 큰 사거리 등 안전 위험지대에서는 현장 안전 확보가 더욱이 중요하다.

1차적으로 소방차량을 대원보호 및 2차 사고를 방지할수 있는 위치에 부서하는 것이 중요하고, 교통경찰이나 지원대가 올때까지 교통흐름에 유의하며 교통통제를 하는 것이 중요하다. 신속한 요구조자 구조만큼 2차사고 방지에 유의하며 현장활동에 임해야 한다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영

출동중 차량에서 내릴때 주의사항

출동 차량에 승탑한 대원들은 현장에 도착하면 급한 마음에

차량출입문을 전후좌우 확인을 하지 않은상태로 여는 경우가

많은데 이 경우 문을 열다가 지나가는 차량이나 오토바이 또는

행인들이 부딪쳐 크고작은 사고가 발생하는데 항상 차량에서

내릴 때에는 뒤에서 오는 차량이나 이륜차등 안전을 철저히

확인후 다음 행동에 임하여야 하겠다.

소  속 : 지휘3팀

작성자 : 소방위 차기영