지상식 소화전 캡 교체내역(보고서식)

구분	지상식소화전	강화플라스틱 캡교체	알루미늄 및 플라스틱 캡 (현재부착된 것)	교체수거된 소화전 캡 (반 납)	비 고
수량 센터	90	0	0	0
진관	30		0
녹번	20		0
역촌	20		0
수색	20		0