상수도공사 특수조건

[2019년 서대문구 관내 상수도시설물 유지관리 공사-단가계약]

2019.  5.

서부수도사업소

(급수운영과)

목  차 -

1. 적용범위	1

2. 단수홍보	1

3. 공사기록	1

4. 사용 자재	1

5. 소화전 설치	1

6. 시공 장비 보유	1

7. 폐기물처리	1

8. 원인자부담금 부과 및 납부	1

9. 공사 현장 종사자 복장	1

10. 공사장 안전관리	2

11. 상수도 GIS 자료 제출	2

12. 준공서류 및 관계서류 작성 및 제출	2

13. 필수교육 이수	3

[별첨1] 자재사용에 따른 서약서	4

[별첨2] 보유 시공장비 내역	5

[별첨3] 상수도 시설자료 성과도 작성체계도	6

[별첨4] 시설물별 속성조사표	7

[별첨5] 가정 인입관 시공 및 하수도관 원상복구 시공 확인서	9

[별첨6] 현장종사자 명찰 규격	10

1. 적용범위

1.1 본 특수조건은 『2019년 서대문구 관내 상수도시설물 유지관리공사』에 적용한다.

2. 단수홍보

2.1 연락공사는 사전에 현장감독관에게 그 작업계획을 보고하여 단수홍보에 지장이 없도록 사전에 승인을 받아야 한다.

3. 공사기록

3.1 공사 중 다음 부분의 사진을 필히 제출해야 하며 사진 촬영 시는 주위의 전경이 나타나게 소형 흑판에 공사명, 사진설명, 위치를 기록 촬영한다.

가. 공사 전, 중, 후, 광경

나. 주요지점(분기점 및 연락부분)

다. 굴착 및 부설 심도 측정

라. 기존관 파악 및 횡단굴착 전경

마. 지하절관 혹은 철거광경, 누수방지대(새들분수전)설치 광경

바. 암반 굴착 시는 굴착단면(암반위치 등)

사. 기타 중요하다고 판단되는 부분

4. 사용자재

4.1 사용자재에 대해서는 시공 전에 현장감독관의 승인을 받고 사용하여야 하며 계약상대자는 공사 착공계 제출 시 서약서(별첨 #1)를 제출하여야 한다.

5. 소화전 설치

5.1 공사 중 소화전을 이설 또는 신설할 경우에는 관할소방서와 사전 협의하여 시공하여야 한다.

6. 시공 장비 보유

6.1 계약상대자는 계약 후 7일 이내에 시공장비(별첨 #2)를 보유하여야 한다.

6.2 시공 장비에 대해서는 현장감독관의 점검을 받아야 한다.

7. 폐기물처리

7.1 공사 중 발생하는 폐기물은 관계법령에 의거 처리한다.

8. 원인자부담금 부과 및 납부

8.1 계약상대자는 급수공사 시 관세척 미 이행, 이물질 유입 등 시공 부주의를 원인으로 수요가의 수도계량기 고장 또는 수질오염이 발생 시에는 원상복구 및 피해보상에 따른 원인자부담금을 납부하여야 한다.

8.2 계약상대자는 수도계량기 설치 시 다른 기물의 수도계량기를 설치하거나 역 설치하였을 경우 다음의 수도계량기 구경별 원인자부담금을 납부하여야 한다.

(단위:천원)

구경	15㎜	20㎜	25㎜	32㎜	40㎜	50㎜	비 고
원인자 부담금	130	200	250	320	400	500	15㎜:130천원 그 외:1㎜당 10,000원

8.3 원인자부담금은 쌍방의 계약에 근거한 것으로 동일 행위에 대하여 타 법령이나 규정에 근거한 벌칙은 면제되지 않는다.

8.4 착오 설치 1건당 수도계량기 구경별 원인자부담금을 부과한다.

8.5 원인자부담금 미납으로 인한 체납 발생 시에는 도급공사비에서 원천징수할 수 있다.

9. 공사 현장 종사자 복장

9.1 계약상대자는 상수도공사 현장에 종사는 모든 사람에게 청색 계통의 통일된 복장(작업복, 작업모 또는 안전모, 안전조끼 등)을 착용하여 공사장에서의 안전사고 방지 및 공사장 이미지 개선에 노력하여야 한다.

9.2 현장종사자는 시공사명과 현장종사자 이름을 기재한 명찰을 좌측 가슴 부위에 패용하여야 한다.(명찰 규격:별첨 #6)

10. 공사장 안전관리

10.1 계약상대자는 도로상에서 시행하는 각종 상수도공사 현장에 대하여 서울특별시 『도로 공사장 교통관리 실무요청』에 의거 작성 승인을 받은 교통관리계획서 및 도로교통법 제3조(도로공사신고 및 안전조치 등) 및 경찰청 『도로공사 구간 교통관리 및 안전시설 설치지침』에 의거 관할 경찰서장에 신고를 득하고 공사 안내간판, 교통표지판 설치 등 제반 교통관리시설이 현장에 설치되도록 하여야 한다.

10.2 계약상대자는 간선 및 지선도로에서 시행하는 각종 상수도공사 중 공사기간이 10일 이상인 공사는 서울특별시 『도로상 각종 공사장 공사안내 현수막 게첨계획』에 의거 현수막을 제작하여 게첨하여야 한다.

10.3 계약상대자는 간선도로 야간공사시 서울시 상수도사업본부“야간 공사장 교통안전 개선안”에 따라 교통안전시설이 현장에 배치되도록 하며 간선도로 야간 공사장 교통처리 점검표(별첨 #8 포함)에 점검사항 결과에 따라 즉각 조치한다.

11. 상수도 GIS 자료 제출

11.1 계약상대자는 상수도 GIS DB 유지관리용 시설자료 성과도를 별첨 체계도(별첨 #3)에 의거 작성(시설물 속성표:별첨 #4 포함)하여 현장감독관의 확인을 득한 후 준공 시 제출한다.

12. 준공서류 및 관계서류 작성 및 제출

12.1 계약상대자는 준공도집을 작성하여 공사 준공 시 제출하여야 한다.

【준공도집】

․ 준공서류를 이용하여 종이도면으로 2부 제작

(포함사항 : 표지, 공사목록, 공사현황, 위치도, 주요자재현황, 구경 및 공사구간 표시된 평면도, 배관상세도, 철거폐쇄 현황도 등)

12.2 가정인입관 및 하수도 연결확인서(별첨#5)를 구비하여 현장감독관의 확인을 득한 후 준공 전에 제출하여야 한다.

13. 필수교육 이수

13.1 현장대리인과 배관공은 한국상하수도협회에서 시행하는 교육 과정(교육명 : 상수도공사 품질향상 과정)을 공사기간 중 한국상하수도협회 일정에 의거 수료하여야 한다.

※ 계약당사자는 계약과 동시에 연간 교육일정 중 가장 빠른 교육을 이수토록 조치하여야 한다.

13.2 계약상대자는 공사 공종 중 보도포장 복구 공정이 있을 경우 “보도포장 전문기술교육”을 이수한 기술자가 시공토록 하여야 한다.

13.3 기 교육 이수자의 유효기간이 경과 시에는 재교육을 수료하여 유효기간을 갱신하여야 한다.

14. 상수도맨홀 등 밀폐공간 안전작업 시행 철저

(시설과-3075, 2011.08.16)

(※ 도급계약 시 상수도맨홀작업 안전이행 확인서 제출)(별첨 #7)

[별첨 #1]

서   약   서

가. 모든 상수도공사(용역포함)와 관련하여 건설기술진흥법 시행령 별표8 제5호(벌점의 측정기준)의 부실내용이 발생되지 않도록 건설기술자(감리원 포함)관리에 최선을 다하고 위반하여 적발 시 그 법에 따른다.

나. 모든 상수도공사(용역포함)와 관련하여 수도법 제14조, 수도법시행령 제24조의2(수도용 자재와 제품의 사용) 및 한국상하수도협회의 위생안전기준의 인증을 받은 제품을 사용하고 이를 위반 시 수도법 제83조에 의거 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금의 벌칙이 있으며, 위반하여 적발 시 그 법에 따른다.

다. 모든 상수도공사(용역포함)와 관련하여 지방자치단체 공사계약 일반조건(기획재정부 예규 제411호 ’18.12.31.) 제15조(공사현장근로자)를 준수하며 위반하여 적발시 회계예규에 따른다.

라. 과거 당사가 서울특별시에서 시행한 상수도공사에서 불량자재를 사용하였거나 부실 시공한 것이 발견되었을 경우에는 당사의 모든 부담으로 원상복구 하겠습니다.

년     월     일

계약상대자 : 000(주)

대 표 이 사 : 000(인)

서부수도사업소장 귀하

[별첨 #2]

보유 시공장비 내역

구 분	품 명	규 격	수량	단 위	비 고
필수장비	천공기	13~50㎜	2이상	규격별	급수관 연결공종이 있을 경우
	관 절단기	주철관용	1이상	대
		급수관용	2이상	개	급수관 연결공종이 있을 경우
	배관탐지기		1이상	대
	리 마	덧살제거용	2이상	개	급수관 연결공종이 있을 경우
	포장절단기		1이상	대
	람 마	80Kg	1이상	개
	차 량	1톤이상	1이상	대
	양수기	50㎜이상	1이상	대
	비상급수대	50㎜	1이상	조
	토크렌치		3이상	개

[별첨 #3]

상수도 시설자료 성과도 작성체계도

업무 담당자
-공사발주 -배관성과도 작성사항 설계서에 포함 -필요한 수치배관도 시공업체에 제공
시공업체			감리업체
-공사시행 -상수도공사구간 배관성과도 작성 -공사구간내 철거‧폐쇄 관로현황 작성 -작성사항 감리업체에 확인 요청 -감리업체 지적사항 보완후 업무담당자에게 제출 - 제출시점 ‧ 단위발주공사 : 준공계 제출시 (구간별 분할제출 가능) ‧ 단가계약공사 : 완공계 제출시			◦책임감리 -상수도배관성과도 및 철거폐쇄 현황 작성상태 확인 -미비점 보완 지시 및 결과 확인 -작성상태 확인후 발주청에 통보 ◦감리 -작성자료확인 및 보완지시 : 상동 - 최종확인후 시공업체에 통보
감리확인사항
업무 담당자			GIS 담당부서
-필요사항 확인후 GIS 담당부서로 이송 -자료 반송시 보완하여 제출			-접수대장등재 -현장샘플확인(필요시 공사관계자 입회) -미비사항 발견시 반송 (3일 이내) -최종보완 확인후 시스템에 편집 -편집완료사항 업무담당자에게 통보

[별첨 #4]

시설물별 속성조사표

1. 상수도 관로

일련번호	관용도	설 치 년월일	구 경	재 질	평균심도	비 고

※ 일련번호 : 구간 및 도면에서 순차적으로 부여한 번호를 기재

(예) 구간번호-일련번호⇒ 1-1

※ 평균심도 : 관로의 상월이나 하월구간을 제외한 관의 일반 지역의 심도

2. 제수밸브

일련번호	밸브용도	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨홀 형태	철 개 종 류

회 전 방 향	총 회전수	현 재 회전수	구 동 방 법	밸브실규격(구형만 해당)
				가로(m)	세로(m)	높이(m)

3. 퇴수밸브(드레인밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	구동 방법	비 고
						본관	밸브

밸브실규격(구형만 해당)
가로(m)	세로(m)	높이(m)

4. 공기밸브(에어밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	밸브실규격(구형만 해당)			비 고
						본관	밸브			가로(m)	세로(m)	높이(m)

5. 역지밸브(체크밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	밸브실규격(구형만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)

6. 신축관(신축이음)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	밸브실규격(구형만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)

7. 소화전

일련 번호	종 류	설 치 년월일	형 식	심 도	소화전 구 경	본 관 구 경	관 할 소방서명	비 고

[별첨 #5]

가정 인입관 시공 및 하수도관 원상복구 시공 확인서

□ 공 사 명 :

□ 도 급 자 :

연번	주 소	성 명	배수관구경 (㎜)	보호통설치	가정 인입관 시공 현황						가정 하수도관 원상복구 현황			수요가 확인
					인입관 부설		옥 외		옥 내		품 명	구 경 (㎜)	연 장 (m)
					구경 (㎜)	연장 (m)	포장 종류	연장 (m)	포장 종류	연장 (m)

귀 사업소에서 시행한 상기 공사구간 내의 가구로서 가정 인입관 시공 및 공사 시 파손된 가정하수도관에 대하여  아래와 같이 원상복구 하였음을 확인합니다.

따로붙임 : 가정 하수도관 원상복구 사진(전량첨부) 1부.

2019.  .  .

서부수도사업소장  귀하

[별첨 #6]

현장종사자 명찰 규격

25㎜		◯ ◯ 건설	10㎜
		홍 길 동	15㎜
		70㎜

※ 1. 바탕색 : 흰색, 글자색 : 검정색

2. 상단 : 회사명, 하단 : 이름

[별첨 #7]  상수도맨홀 안전이행 확인서 양식

상수도맨홀작업 안전이행 확인서

본 이행 확인서는 서울시 상수도사업본부에서 발주된 00공사와 관련하여 산업안전보건법 산업보건기준에 관한 규칙 제17조의 제1호에서 규정한 밀폐공간작업을 수행하는 경우 상수도맨홀작업으로 인한 근로자의 질식사고 예방을 위해 다음과 같이 노․사가 안전작업을 이행할 것을 확인합니다.

▢ 맨홀작업 현황

공사명	작업명	작업내용	투입근로자수	공사기간

▢ 맨홀작업 질식사고 예방장비 보유현항

장비명		모델명	보유대수	비 고
산소 및 유해가스 농도측정기
환기팬
호흡보호구	공기호흡기
	송기마스크

◈ 상기 장비 미보유시 조치계획

구분	①한국산업안전공단 장비대여	②자체 안전보건관리비에 반영.구입계획

▢ 밀폐공간 질식사고 예방 교육이수현황

구분	투입 근로자수	교육 이수자수	교육 미이수자수

◈ 상기 교육 미이수자에 대한 조치계획 : 한국산업안전보건공단의 교육수료

□[별첨 #8]  간선도로 야간 공사장 교통처리 점검표

점 검 내 용	점 검 결 과		조치방향
	○,×	지적내용
◈ 교통안전시설물 설치
◦ 교통안내표지판 설치 - 500m, 300m, 200m, 100m, 0m (도로폭 15m 이상 도로)
◦ 공사안내간판 설치 여부
◦ 싸인보드카 설치여부
◦ 에어탑, 경광등 설치 여부
◦ 라바콘, PE휀스 등에 의한 공사현장 차폐 확인 - 휀스 경광조명 설치 여부
◦ 교통처리계획서 구비 여부
◦ 공사장 교통안전사고 예방을 위한 추가 교통시설 설치 필요성 여부
◈ 교통 안전종사원 배치
◦ 교통신호수 배치 확인
- 차량 과속 구간에 로봇신호기 설치 여부
- 교통신호수 안전 배치 여부
◦ 덤프 등 대기차량 운전자 시인성 확보 여부
◦ 장비 신호수 배치 여부
◦ 공사구간 출입자 안전모 등 개인보호구 착용 여부

【상수도맨홀작업 안전 이행사항】

1. 상수도맨홀작업을 발주한 건설업체 사업주 또는 작업을 수행하는 하도급업체 사업주와 해당 작업근로자는 상기 질식사고 예방장비를 보유하고 밀폐공간작업 예방교육을 수료한 근로자로 하여금 작업을 수행할 것으로 확인합니다.

2. 상수도맨홀작업 수행시는 다음의 『밀폐공간 질식사고 예방 3대 안전수칙』을 준수할 것을 확인합니다.

① 맨홀 출입 전 산소 및 유해가스 농도 측정

② 작업 전 ․ 작업 중 환기실시

③ 밀폐공간 구조작업 시 보호장비 착용

3. 상수도맨홀작업 관리감독자는 맨홀작업 이전에 산소농도 측정, 환기 등을 통해 안전상태를 확인하고 작업허가서를 발급한 이후에만 근로자를 맨홀작업에 투입한다.

4. 아울러 맨홀작업 수행시에는 위 1, 2항 외에「밀폐공간작업 안전관리 지침」에 의한 안전작업 이행을 준수할 것을 확인합니다.

2019.       .       .

원도급자

00사 사업주         (서명)

하도급자(맨홀작업수행업체) 근로자 대표(맨홀작업 수행근로자)

00사 사업주         (서명)     00사 대표성명           (서명)