《차량화재 대응절차》

□소방차를 역풍 방향으로 되도록 평탄한 곳에 주차하고, 2차 사고    방지 고려해 주차

□교통 상황 고려 대원들의 교통 위험 요인 주의

□화재가 발생한 차량이 일반 수송차인 경우 적재 화물이 종료     파악

□LPG, 위험물 운반차량의 경우 경계구역 설정 진화

□차량 승객석에서 발생한 화재 진압시는 넓은 분무방수와 함께    정면 또는 뒤쪽으로 진입

□유출된 차량, 연료를 고려 진화방법 결정(가연성,비가연성)

□적절한 호스 선의 크기, 휴대용소화기, 상황에 맞는 소화약제     사용

□연료시스템의 잠재적인 폭발 주의

□에너지를 흡수범퍼와 충격 흡수기의 폭발 대비

□배터리는 화재 발화, 전기 충격, 폭발의 원인이 되므로 고려

□대부분의 버스에 장착된 서스펜션 시스템은 화재로 인한 폭발    시 10cm 내로 내려앉는 것 유념

□인명구조가 최우선 여객열차 경우 인명구출작업 전력

□소화작업은 폭발 등 2차사고를 대비하여 안전거리를 충분히 확    보한 후 연소부위를 우선한 다음 연소확대 방지 주력

□위험물차량 화재 경우 화재진압 후 가연성증기 발생상황, 기름    유출상황 확인 필요시 경계방어태세를 갖춤

□불꽃발생 구조장비 사용자제 및 반드시 유압장비 사용

□화재진압 후 차량에서 유출되는 유류 및 각종 오일 등 흡착포    를 이용 제거, 관계기관에 통보

상도119안전센터

소방사 조영찬