‘14.8.26(화)10:00

4층회의실

유수율 향상대책

회   의   자   료

서부수도사업소

보 고 순 서

■  유수율T/F팀 보고

1. 유수율 현황 보고

유수율총괄팀 (행정6급 김대진) ………… 2

2. 2014. 5∼6월 조정량 분석보고

조정량관리팀 (행정6급 김광석) ………… 6

3. 공급량관리 추진실적 및 향후대책 보고

공급량관리1팀 (시설6급 김홍준) ………… 8

4. 중블록 및 가압구역 유수율 관리대책 보고

공급량관리2팀 (시설6급 천성훈) ………… 14

5. 누수탐지 추진실적 및 계획 보고

누수탐지팀 (시설6급 강동철)………… 16

유수율 총괄팀

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1-6월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
2014실적	96.09	90.84	99.24	98.80	96.68	94.46	94.60	97.82	97.16
목표대비 증 감	1.09	0.84	1.84	2	1.68	0.66	0.2	0.83	0.56

○ 전년대비 누계(1-6월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	96.09	90.84	99.24	98.80	96.68	94.46	94.60	97.82	97.16
2013년	94.81	88.12	97.47	96.88	95.13	93.08	94.00	97.18	98.03
증 감	1.28	2.72	1.77	1.92	1.55	1.38	0.6	0.64	-0.87

○ 당월(6월) 전년대비                                                                                                                  (단위 : %)

구 분		본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
유수율 (%)	2014년	101.01	97.56	100.30	103.89	98.36	99.33	102.35	102.13	103.28
	2013년	98.24	93.58	96.09	100.95	95.96	96.36	100.12	103.90	97.57
	증감	2.77	3.98	4.21	2.94	2.4	2.97	2.23	-1.77	5.71

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-6월	573,517	562,906	-10,611	-1.85	60,390	59,106	-1,284	-2.13	-0.28
	6 월	100,709	98,773	-1,936	-1.92	10,544	10,178	-366	-3.47	-1.55
	7 월	103,407	104,944	1,537	1.49	10,798	10,785	-13	-0.12	-1.61
	8월(24일)	81,395	77,994	-3,401	-4.18	8,555	8,042	-543	-5.99	-1.81
조정량	1-6월	543,734	540,752	-2,982	-0.54	58,863	58,656	-207	-0.35	0.19
	4 월	92,204	92,569	365	0.39	9,444	9,469	25	0.26	-0.13
	5 월	93,635	93,581	-54	-0.06	10,716	10,768	52	0.49	0.55
	6 월	98,932	99,767	835	0.84	10,132	10,209	77	0.76	-0.08

3.  구별 유수율 및 공급량(조정량) 변화추이

○ 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
목표대비증감(%)		1.8	1.7	3.6	2.4	1.4	1.7	0.2	0.6
전년대비 유수율 (1-6월)	2014년	99.2	99.0	99.6	99.1	99.6	99.2	99.5	97.5
	2013년	97.5	97.8	99.9	99.3	96.1	96.9	99.4	95.1
	증 감	1.7	1.2	-0.3	-0.2	3.5	2.3	0.1	2.4
공급량 증감율 (%)	5 월	-0.8	-3.1	-5.4	-8.0	2.6	3.3	-0.7	-2.5
	6 월	-3.5	-5.2	-5.8	-7.6	1.8	-2.1	-3.6	-9.4
	7 월	-0.1	9.3	0.6	-7.1	12.4	3.1	102.3	-7.9
	8월(24일)	-6.0	7.3	-5.2	-5.7	9.4	-3.6	114.4	-13.2
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.6	0.3	-0.5	1.2	2.7	0.8	1.8	-2.4
	전납기2개월	7.5	7.0	7.7	5.9	8.0	9.6	6.4	5.8

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
목표대비증감(%)		2.4	1.5	1.3	4.4	2.7	1.8
전년대비 유수율 (1-6월)	2014년	98.9	99.6	99.3	99.8	98.1	95.6
	2013년	95.6	98.7	93.9	97.3	94.9	91.6
	증 감	3.3	0.9	5.4	2.5	3.2	4.0
공급량 증감율 (%)	5 월	0.7	-1.6	-2.7	10.9	-1.5	7.5
	6 월	-7.1	-9.0	-3.9	5.8	-15.1	0.7
	7 월	-3.6	2.6	0.4	4.5	-15.5	5.1
	8월(24일)	-9.17	-5.2	-6.6	-1.5	-21.3	5.2
조정량 증감율(%)	전년2개월	1.1	3.3	2.5	2.6	-0.8	-9.5
	전납기2개월	7.9	7.7	8.9	9.7	6.8	3.3

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
목표대비증감(%)		1.4	1.5	1.4	0.9	1.3
전년대비 유수율 (1-6월)	2014년	99.8	99.9	99.7	99.3	99.7
	2013년	99.2	99.9	98.2	99.9	97.3
	증 감	0.6	0.0	1.5	-0.6	2.4
공급량 증감율 (%)	5 월	-0.1	-0.1	5.4	-8.5	0.3
	6 월	2.2	0.6	20.8	-9.9	-0.6
	7 월	-4.8	4.3	3.2	-76.7	3.5
	8월(24일)	-14.2	-4.5	-8.7	-88.8	-4.0
조정량 증감율(%)	전년2개월	0.4	1.1	-1.2	0.0	-0.2
	전납기2개월	7.6	8.0	6.7	8.4	6.4

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(‘13.5월)

4. 가압구역 유수율

총 28개 가압구역 중 정상범위 외 가압구역 9개소(과대6,과소3)에 대한    지속적인 노력으로 정상범위 유수율 유지 협조

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
88.3	93.7	91.8	88.9	95.5	99.1	94.8	93.8	93.3	96.6

북가좌2증압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
104.6	132.3	95.9	94.1	97.4	99.9

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
102.7	94.7	92.6	110.4	95.3	150.3	97.1

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
95.9	94.6	96.2	94.2	117.9

조정량 관리팀

보고자 : 행정6급 김광석

□ ‘14년 5~6월(7~8월납기) 조정량 현황(전년동기 대비)

○ 구 별

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	‘14. 5~6월		‘13. 5~6월		증감량	증감율
	건수	조정량	건수	조정량
계	248,207	20,976,910	243,383	20,825,749	151,161	0.73
마 포 구	76,112	7,677,819	74,680	7,575,762	102,057	1.35
서대문구	63,869	5,784,955	62,613	5,776,250	8,705	0.15
은 평 구	108,226	7,514,136	106,090	7,473,737	40,399	0.54

○ 업종별

(단위 : 건, 천㎥)

구 분	‘14. 5~6월		‘13. 5~6월		증감량	증감율
	건수	조정량	건수	조정량
계	248,207	20,976,909	243,383	20,825,749	151,160	0.73
가정용	219,537	14,685,129	215,435	14,705,859	-20,730	-0.14
공공용	2,039	1,569,347	2,017	1,595,773	-26,426	-1.66
일반용	26,445	4,268,650	25,732	4,097,132	171,518	4.19
욕탕용	186	453,783	199	426,985	26,798	6.28

□ 조정량 증․감 분석

○ 사용량 증가원인 분석

- 2013년 조정량(전년)대비 0.79%가 증가되었으며, 증가의 주된 원인은

․ 일반용 : 상암동 MBC 신사옥 개국(17천㎥), 신촌동 스포츠센터(8천여㎥)

․ 가정용 : 한화상암오벨리스크, (14천㎥), 대현동대우프루지오(8천여㎥), 불광동 롯데케슬(14천여㎥) 등 신규입주로 증가됨.

․ 욕탕용 : 성산동 월드컵스파랜드 등(19천㎥), 갈현동 천수경사우나(10천㎥) 증가되었음.

- 금년 하절기는 2013년에 비하여 7월에 장마가 집중되어 가정용 사용량이 감소되었으나, 상암동 MBC 방송국개국, 아파트 신규 입주, 스포츠센터 신규 입점 등이 주원인으로 판단됨.

□ 정확한 조정량 관리방안

○ 정례검침 시 장기인정조정(공가포함) 수용가에 대하여, 등기부 등본을 열람하여 지속적 안내문발송 및 현장조사를 통하여 최소화에 노력하고 있으며,

○ 특히, 다량사용처 중 특별관리 대상으로 선정된 38개소는 매월 인정 고지달은 심사직원이 직접 검침하여 증․감 원인을 세밀히 분석 조치하고,

○ 재개발구역내의 누수발생 방지를 위하여 지속적으로 재개발조합과 연락을 통하여 해결하고 있음.

○ 하절기 다량으로 사용하는 대형빌딩 대단지 아파트 등 검침 시 안전을 우선으로 산소측정기 등 장비를 준비하고, 특히, 깊은 맨홀은 습하여 추락, 질식사고 등 위험이 발생될 우려가 있어 사전교육을 철저히 이행하여 안전사고 발생을 사전에 예방하고 있음.

공급량관리 1팀

(공급량 관리 추진실적 및 향후대책)

보고자 : 시설6급 김홍준

1. 공급량 현황

□ 2014년 공급량 목표 : ‘13년 대비 감 188천㎥(0.15%)

2013년 실적			2014년 목표
공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)
122,712	119,480	97.37	122,524	119,338	97.40

※ ‘13년 구별 공급량 : 서대문 35,648천㎥(29%), 마포 45,285천㎥(37%), 은평 41,778천㎥(34%)

□ 전년대비 공급량 현황

2013년(1.1~7.31)	2014년(1.1~7.31)	전년대비 증․감	본 부
71,249천㎥ (일평균 394천㎥)	69,964천㎥ (일평균 387천㎥/일)	-1,285천㎥(감1.8%) (일평균 7천㎥감소)	-9,074천㎥(감1.0%)

□ 최근3년간 공급량 현황

2.  공급량 관리 추진실적

❍ 유량감시시스템을 활용하여 중블록별, 가압·증압구역별로 효율적인 분석을 실시하여 공급량 감소

- 분석결과에 의거 집중관리대상 중블록, 관로, 가압구역 선정 관리

❍ 다점형상관식 누수탐지기를 이용한 지속적인 누수탐지 실시

- 탐지건수(7.31. 기준) : 202건(69.6%)/목표 290건

- 방 지 량(7.31. 기준) : 51,445㎥/일

❍ 노후관 정비

- 불용관 정비(7월말 기준) : 666건(95.1%)/ 목표 710건

- 노후 송배수관 정비 추진실적

사 업 명	개 요	사업비(백만원)	사업기간	추진현황
불광천~증산교간 송배수관정비공사(이월)	D=1,000mm L=1,811m	2,898 (3,085)	13.06.19 ~ 14.09.05	공정 100%
동교동삼거리~합정역간 송배수관정비공사	D=200~600mm L=1,504m	744 (2,243)	14.05.02 ~ 14.10.08	공정 20%
합정동433-1호외4개소 세척갱생관정비공사	D=20~200mm L=1,112m	259 (845)	14.03 ~ 14.08	공정 76%
홍은동403번지외9개소 세척갱생관정비공사	D=20~200mm L=1,550m	173 (439)	14.03.24 ~ 14.08.29	공정 100%

❍ 유량계 관리

- 고장 초음파 유량계 교체(‘14.07.17) : SPM-16, SPM-10

- 유량계 자체 비교측정 실시결과 이상없음(‘14.07.29)

· 북악터널(배)-백련(배) : 0.23%, 북악터널(배)-불광(배) : -0.40%

- 유량계 비교측정 입회 (‘14. 07. 14 ~ 07. 29) : 교정 3개

· CB-1 : -0.73% ⇨ -0.19%, CB-21 : 1.4% ⇨ 0.23%, SPM-1  : 1.76% ⇨ -0.15%

- 유량계 비교측정 입회 (‘14. 07. 14 ~ 07. 29) : 교정 3개

❍ 재개발·재건축지역 관리실태 점검 - 적출사항 및 조치내용

연번	위 치	적출사항	조치내용	조치자
1	북아현11아길7-10	플러그 없음	인입선 폐쇄	재개발 위탁업체
2	북아현동1-1400	누수	인입선 폐쇄
3	북아현동1-1338	플러그 없음	인입선 폐쇄
4	북아현동1-984외 21개소	분기점 미폐쇄	관로폐쇄 21개소 새들잠금 1개소

3.  공급량 증․감 원인 분석

❍ 2014년 7개월까지 본부 전체 공급량은 9,074천㎥(1.0%) 감소하였고, 우리사업소 공급량은 1,285천㎥(1.80%) 감소하여 정상적으로 관리되고 있음

❍ 사업소 관내 인구가 전년 동월 대비 8,960명(0.74%) 감소가 공급량 감소의 주된 원인으로 분석되며,

❍ 영등포정수장수계(증산배수지)와 뚝도정수장수계(와우산배수지) 및 보광배수지 수계에서 재개발 재건축 시행으로 인하여 공급량 감소

❍ 유량감시스템을 활용한 공급량 분석, 집중 누수탐지, 노후관 및 불용관정비 등의 효과가 공급량 감소로 나타난 것으로 분석됨.

4.  향후계획

❍ 전년 대비 공급량 증가 중블록 집중 탐지 실시

❍ 대체급수 등 공급계통을 전환할 경우 사전, 사후의 공급량 변동사항, 수압분포 등을 체계적으로 검토하여 관리

❍ 유량감시시스템을 통한 실시간 공급량 감시･분석 및 공급량 감소를 위한 누수탐지, 불용관 정비, 과수압 지역 관리 등 지속 추진

- 일일공급량 변화에 따른 사용량 조사로 누수발생 의심 시에는 집중탐지 실시

- 노후관 및 불용관 정비 철저

❍ 유수율 과대･과소(100%이상, 92.3%미만) 가압구역 원인규명 및 해소방안 추진

- 유수율이 낮은 가압구역 경계밸브 점검 및 집중누수탐지 실시

첨부 : 1. 중블록별 유수율 현황. 1부.

2. 가압(증압)구역별 유수율 현황. 1부.

3. 중블록별 공급량 분석(‘14. 1~7월). 1부. 끝.

첨부 1.

중블록별 유수율 현황

□ 전년대비(1월) 유수율

❍ 마 포 구 – 5개

구 분		사업소계	마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		97.40	96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
전년대비 유수율 (6월)	2014년	99.24	98.91	99.61	99.30	99.77	98.12	95.57
	2013년	97.40	95.50	98.70	93.90	97.30	94.90	89.10
	증 감	1.84	3.41	0.91	5.40	2.47	3.22	6.47

❍ 서대문구 – 6개

구 분		서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
전년대비 유수율 (6월)	2014년	99.02	99.63	99.08	99.65	99.21	99.48	97.49
	2013년	97.80	99.90	99.30	96.10	96.90	99.40	95.10
	증 감	1.22	-0.27	-0.22	3.55	2.31	0.08	2.39

첨부 2.

가압(증압)구역별 유수율 현황

□ 2013년 및 2014년 1~6월 유수율

구 분	구역	과대 유수율	과소 유수율
2013년	10개	3개구역 (홍제증압, 북가좌2증압, 자하문증압)	7개구역 (홍은3, 홍제4증압, 홍은1증압, 정원1증압 백련증압, 노고산, 청암증압)
‘14. 1~6월	8개	4개구역 (홍제2증압, 홍은1증압, 북가좌2증압, 연희3증압)	5개구역 (현행, 홍은3, 백련증압, 성산1 증압, 청암증압)

* 과대·과소 유수율은 2014년 목표(92.3~100%)을 기준으로 함.

❍ 서대문구 – 16개소

구 분	북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압
2013년(%)	96.7	98.4	95.9	89.8	101.3	95.7	81.0	81.1
‘14. 1~6월(%)	88.3	93.7	91.8	88.9	95.5	99.1	94.8	93.8

구 분	정원1 증 압	정원2 증 압	북가좌2 증 압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
2013년(%)	92.7	97.0	104.9	99.6	94.4	103.2	99.5	75.8
‘14. 1~6월(%)	93.3	96.6	104.6	132.3	95.9	94.1	97.4	99.9

❍ 마 포 구  - 7개소

구 분	와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
2013년(%)	99.3	92.0	98.2	93.0	93.4	87.9	95.3
‘14. 1~6월(%)	94.7	92.6	110.4	95.3	150.3	97.1	96.2

첨부 3.

중블록별 공급량 분석(‘14.1월~7월)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 1월~7월				2013. 1월~7월
	공급량	월평균	증감량	증감율	공급량	월평균
계	45,741	6,535	-1,253	-2.67	46,994	6,713
마포구 소계	25,605	3,658	-853	-3.22	26,458	3,780
증산4	4,939	706	94	1.94	4,845	692
증산5	6,663	952	-286	-4.11	6,949	993
와우산1	4,692	670	-2	-0.04	4,694	671
와우산2	8,348	1,193	-620	-6.91	8,968	1,281
만리3	963	138	-39	-3.89	1,002	143
서대문 소계	20,136	2,877	-400	-1.95	20,536	2,934
홍은	4,850	693	-44	-0.90	4,894	699
백련	3,947	564	-145	-3.54	4,092	585
백련6	3,592	513	-6	-0.17	3,598	514
백련9	1,261	180	-18	-1.41	1,279	183
증산3	2,204	315	72	3.38	2,132	305
남산4	4,282	612	-259	-5.70	4,541	649

공급량관리 2팀

《중블록 및 가압구역 유수율 관리대책》

보고자 : 시설6급 천성훈

□ 유수율 현황

❍ 2014년 은평구 유수율 목표 : 98.41%

❍ 유수율 현황(1~6월)

(단위 : %)

구 분	계	1~2월	3~4월	5~6월
2014년	99.77	100.25	99.44	99.66
2013년	99.15	96.42	98.29	102.61
증감율(%)	+0.62	+3.83	+1.15	-2.95

- 금년 1~6월 유수율은 전년대비 0.62% 증가하였으며, 금년 목표대비 1.36% 증가

❍ 가압구역별 유수율 현황(1~6월)

가 압 장 명	녹신가압	진관가압	응암2증압	독박골1증압	불광증압
2014년 1~6월(%)	95.9	94.6	94.2	111.7	96.2

- 가압구역 유수율(1~6월)은 독박골1증압을 제외하고 정상범위 내로 유지

□ 월별 공급량 변화추이(1~6월)

(단위 : 천㎥/일)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월
2014년	3,398	2,971	3,418	3,346	3,584	3,678
2013년	3,560	3,192	3,473	3,305	3,508	3,519
증감(비율)	-162(-4.8%)	-221(-7.4)	-55(-1.61)	41(1.23)	76(2.12)	159(4.32)

- 전년대비 공급량은 1~3월 감소하였으나 4~6월은 소폭 증가

□ 공급량 관리 실적

❍ 가압장 공급량관리

- 가압구역 수전경계지역 수전조사 일제조사 : ’14. 7. 2 ~ 7. 4

- 점검결과 요금과에 통보 : 2회(’14. 7. 8, ’14. 8. 8)

· 진관가압장 : 누락된 주계량기 2전(1,400㎥/월) 추가

· 불 광 증 압 : 누락된 8전(351㎥/월)추가

· 독박골1증압 : 1전(1,995㎥/월) 불광터널배수지로 코드변경

⇒ 6월 현재 과대유수율 이나 하반기부터 정상범위내로 유지될 것으로 판단됨

❍ 지하누수탐지(1~6월)

- 취약지역에 대한 하수관 내부 관로조사 실시

- 누수탐지 실적 : 5건(50mm이하 4건, 80mm이상 1건), 방지량 1,700㎥/일

❍ 노후 취약관로 정비

- 배급수관정비공사 2건 시행(공정 80%) : 2.5km

- 불용관정비(공정 90%) : 450건(목표 500건)

□ 향후 공급량 관리대책

❍ 단위사업(송배수관 및 배급수관정비공사) 3건 시행

- 배급수관 정비공사 2건 9월까지 완료

- 송배수관정비공사 12월 이전 완료

❍ 재개발 지역 현장관리강화

- 대 상 : 녹번 1-1, 신사 19-190

❍ 일일 유량감시 시스템 적극활용

- 일일 최소유량 확인점검

- 유량 증감량이 격증할 경우 원인분석 후 신속한 누수복구체계 유지

❍ 가압지역 공급량 관리

- 가압급수구역경계 재확인 및 요금관리시스템과 수전대조 작업실시

- 가압급수구역에 대한 집중탐지 실시

- 일일공급량 변동사항 분석

누 수 탐 지 팀

(누수탐지 실적 및 누수탐지 계획 보고)

보고자 : 시설6급  강 동 철

□ 누수탐지 추진실적

○ 2014년도 탐지 목표 : 290건

구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	비고
건수	58건	87건	87건	58건

- 분기별 목표

○ 2014년도 상반기 실적(6월 31일까지) : 162건으로 목표달성

○ 2014년도 8월 20일 현재실적 217건으로 정상적으로 추진되고있음

□ 누수탐지 추진사례

○ 은평구 대조시장 주변 집중누수탐지로 불용관정비

- 위치 : 은평구 대조동 39 - 8호 (대조시장)

- 기 간 : 2014. 05. 27 ～ 6. 12(탐지원 3명)

- 정비 사례 : 노후관 개량 후 불용관 정비를 위해 다점형 탐지 8회에도            누수지점이 확인되지 않아 어렵게 시장상인들의 협조를 받아 적치물              제거 후 야간 배관탐지 시행으로 불용관를 정비하였음.

- 불용관 정비실적

․ 공사개요 : D=150/25mm 새들캡 1개소 설치

․ 폐쇄내용 : 스텐레스관 D=25mm, L=27m 폐쇄

․ 누수방지량 : 752㎥/일

- 정비사진

야간누수탐지	누수복구	D=150/25mm 새들캡 설치

□ 누수탐지 추진계획 (하반기)

○ 추진 방향

- 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

- 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

○ 추진 내용

- 누수 취약지역 집중 탐지

누수발생건수	계	서대문구	마포구	은평구	비고
계	201	59	68	74
21건 이상	5	3	0	2
11~20건	31	6	14	11
3~10건	165	50	54	61

· 3회이상 다량누수 소블럭 탐지 : 201개 블록

- 다점형 상관식 누수탐지

· 3회이상 누수가 많이 발생한 블록 우선 실시

· 80㎜이상 누수 취약관로 중점 실시

· 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

- 음청식 누수탐지

· 대형 송배수관 취약지점, 누수 발생이력관 등 탐지

· 지하철역 주변 등 전기부식에 영향이 있는 지역

○ 추진 방법

- 다점형 상관식 누수탐지 ⇨  로거 주간설치, 익일 회수 분석

- 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병용

-  유수율 저조 중블록지역등 집중탐지

○ 추진 기간 : 2014. 7. 1 ~ 12. 31

□ 2014년도 누수탐지목표 달성 전망

○ 우리사업소 6월말 기준 유수율이 99.24%로 매우 높아 누수탐지에 어려움         이 예상되나, 2014년도 목표건수는 290건으로 8.20일 현재 217건(74%)의         탐지실적을 달성하고있어 올 목표는 무난히 달성 할것으로 전망 됩니다