정수센터 건설현장 안전실태 점검결과

2014.  8. 28. (목)

□ 점검자 : 청원경찰 주기석

□ 점검결과 적출사항

① 구 관리본관 철거 분진방지 대책 미흡 (14:55)

- 구 관리본관 철거작업 시 분진이 날리는 등 분진방지 가림막 설치 미흡하고,

- 분진방지를 위하여 고압호스 등으로 물을 소량 분사하여 먼지제거 효과가 미흡하며, 철거작업자 안전관리준수 필요

② 방호실 천정 형광등 깜박거림 현상 (15:20)

- 본관 1층 노조사무실과 현관로비 사이 마감처리 미흡

③ 신설 여과지 입구 노상방뇨 (17:00)

- 신설 여과지입구 노상방뇨를 하는 등 기초질서 위반사례가 적발되고,

- 특히 여과지공사 관련업체에 특별 교육을 실시하기 바람.(3회 적발 됨)

※ 차후 적발 시 이곳은 공중화장실이 아니기에 관련업체 출입통제 하겠음.

① 구 본관 철거 분진방지대책 미흡	② 방호실 천정 형광등 깜박거림 현상