건축 공사장 안전 대책 회의 자료 (강서소방서)

구 분	세 부 사 항
제 목	건축 공사장 소방안전대책
현실태 / 문제점	■ 현 실태 ○ 건축 공사장 위험물 상시 저장·취급 - 위험물 주변 건축 자재 등 가연물 존치 - 겨울철 콘크리트 양생을 위한 인화성고체(2류 위험물) 사용 ※ 콘크리트 양생 작업 시 효율 극대화 위한 환기 미실시(작업자 질식 우려) ○ 용접·용단 등 화기작업 시 화재감시자 미배치 사례 다수 존재 - 화기 작업 후 바로 현장 철수 ○ 건축 공사장 주변 주차 공간 부족으로 불법 주·정차 만연 ■ 문제점 ○ 위험물로 인한 화재 발생 시 대형 화재로 확대 가능성 큼 ○ 화기 작업 시 화재감시자 미배치로 화재 위험성 상존 및 화기 작업 후 최소 30분 이상 현장 감시해야 함에도 미준수 ○ 불법 주·정차로 인한 현장 도착시간 지연
개선방안	○ 건축 공사장 불시 위험물 단속 강화 및 계도 ○ 화기 취급 시 화재감시자 배치 및 화기 취급 종료 후 최소 30분 이상 화재감시자 현장 배치 의무화 ○ 공사장 주변 불법 주·정차 단속 강화로 소방 출동로 확보
타 실·국 협조 및 건의사항	○ 구청 주차단속과 공사장 주변 불법 주·정차 단속 강화

작 성 자	강서소방서장 : 김병로 ☎81-236 예방과장 : 김대선 ☎81-550 예방팀장 : 박남중 ☎81-510