현장활동 안전관리 자체메뉴얼

(화재현장, 맨홀구조현장, 방수활동, 구급활동, 기타현장활동)

노원소방서

(대응관리과)

【별첨】

현장활동 자체 안전관리 매뉴얼(SOP기준) 작성

○ 화재현장 3단계(진입전-진입중-철수시) 안전확인

진입전	펌프차조작
	1. 펌프차조작(주차브레이크/PTO작동) 2. 고임목설치 확인 3. 펌프차조작(메인밸브개방/압력제거/방수확인/압력조절/계기등확인) 4. 소방호스 연결상태

진입전

	진입준비
	1. 개인안전장구 확인(방호복/조명등/경보기/무전기/압력) 2. 호흡기확인(양압전환/바이패스밸브/보조마스크) 3. 소방호스 방수상태 ※출동중 차량내부에서 출동장비를 착용한다.

진입중	현장진입
	1. 주변장애물 안전확인(천정/전방/좌측/우측) 2. 소방호스 방수상태 3. 압력게이지 압력상태 ※15분 간격으로 안전확인 지속실시 (50분용)

철수시	현장철수
	1. 개인안전장구 확인(개인조명등/경보기/무전기 작동해제) 2. 압력게이지 압력상태 0킬로 확인 3. 메인밸브폐쇄/PTO작동 정지(운전원) 4. 인원점검

○ 맨홀구조현장 3단계(진입전-진입중-철수시) 안전확인

진입전	진입준비
	1. 현장주변 장애물 안전확인 2. 맨홀내부 가스측정 3. 맨홀내부 공기정화 실시 4. 개인안전장구 확인(조명등/경보기/무전기/압력) 5. 호흡기 확인(양압작동/바이패스밸브/보조마스크) 6. 맨홀구조기구 정상작동 확인 ※2인1조 진입을 원칙으로 한다.

진입중	현장진입
	1. 2중 안전확보 상태 확인 2. 2차 긴급투입조 지정 및 대기 3. 내부 주변장애물 안전확인 4. 2차 가스측정 5. 내부상황 보고(깊이,길이,폭,요구조자수 등) 6. 작업상황을 보고(구조방법,상태 등) 7. 압력게이지 압력상태 ※15분 간격으로 안전확인 지속실시 (50분용)

철수시	현장철수
	1. 면체를 벗고 잔압제거 확인 2. 개인조명등/경보기/무전기 작동해제 확인 3. 압력게이지 압력상태 0킬로

○ 방수활동시 3단계(진입전-진입중-철수시) 안전확인

방수전	화점 방수전
	1. 주변 위험요인/화점확인 2. 관창결합상태 3. 여유수관 확보 4. 퇴로 확인 5. 관창보조/지지 재확인 6. 엄호각도(65도) 확인 ※ 2인1조 진입을 원칙으로 한다.

방수시	화점 방수시
	1. 방수상태 확인 2. 진화상태 확인 3. 호흡기 압력 확인 4. 관창보조 확인 ※ 2인1조 진입을 원칙으로 한다.

방수중지	방수중지
	1. 방수중지(관창폐쇄) 2. 방수중지(운전원) 2. 소방호스 압력제거(관창개방) 3. 관창폐쇄

○ 구급활동현장 2단계(출동중-현장도착시) 안전확인

출동중	출동중
	1. 탑승자 안전벨트 착용 2. 경광등과 전조등 점등, 싸이렌 취명 3. 반대차선 주행시 10㎞/h 이하 서행 및 전방주시 4. 교차로 통과시 10㎞/h 이하 서행 및 좌우확인 ※2인 응급구조사 팀웍으로 한다.

도착활동시	도착활동시
	1. 구급차 정차 확인(핸드브레이크, 고임목) 2. 감염방지(글러브, 마스크, 고글) 3. 현장안전 확인(낙하물, 추돌, 폭발, 유독가스, 전선 등) 4. 처치안전 확인(폭행, 정신질환, 범죄자, 전염질환 등) 5. 이송 안전 확인(자세, 방향, 무게, 장애물 등) ※단계별 안전확인 지속실시

귀소시	귀소시
	1. 탑승자 안전벨트 착용 2. 경광등, 전조등 점등 2. 도로교통법규 준수 3. 운행 중 전방주시, 좌우확인 ※2인 응급구조사 팀웍으로 한다.

○ 기타 현장활동 안전확인

사다리	사다리 조작시
	1. 지면/지상 장애물 확인 2. 멈춤쇠 확인 3. 매듭확인(말뚝-엄지매듭) 4. 걸쇠 확인 5. 사다리 경사각(75도) 확인 6. 사다리 지지확인 ※2인 조작을 원칙으로 한다.

문개방	문개방시
	1. 안면랜즈 확인 2. 측면위치/낮은자세 3. 방화문 온도 확인 4. 방수상태 확인 5. 엄호각도(65도) 확인