관악소방서 소방용수시설 동결여부 긴급점검 결과보고

구 분	소방용수시설현황	점검대상
		점 검 수	사용가능	사용불가
				계	동결	파손	매몰	용량 부족	수압 부족	기타
합 계	2,711	275	275
지상식	467	47	47
지하식	2,240	224	224
급수탑	4	4	4