【붙 임 1】- 소방서 제출용

2015년 풍수해 현장대응장비 보유현황

( 송파소방서 )

❶ 수난구조

부서명	보유 수량	고무보트	수상 오토바이	잠수장비	구명자켓	구명부환	수중 조명등
합 계	27	1	1	7	6	10	2
현장대응단 구조대	10	1	1	5	1		2
현장대응단 진압대	3				1	2
방이	2				1	1
잠실	6			2	1	3
운동장	4				2	2
가락	2					2

❷ 배수지원

부서명	보유 수량	펌프차	물탱크차	수중펌프	엔진펌프	이동식발전기	발전기 트레일러	발전기 (구조공작차 부착형)	발전차
		[사진]	[사진]	[사진]	[사진]
합 계	65	6	5	47	3	4	0	0	0
현장대응단 진압대	19	1	1	16		1
거여	8	1	1	6
방이	10	1	1	6	1	1
잠실	8	1		7
운동장	9	1	1	5	1	1
가락	11	1	1	7	1	1

❸ 수중펌프

부서명	보유 수량	용량 (kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	사용전압 (v)	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	47
현장대응단 진압대	4	0.86	13	0.18	220	40	40	40	15	현장대응단 진압대	펌프차
현장대응단 진압대	10	0.4	13	0.18	220	50	50	40	15	현장대응단 진압대	탱크차
현장대응단 진압대	2	11	35	1	380	110	100	100	15	현장대응단 진압대	반트럭
거여	6	0.4	13	0.18	220	40	40	40	15	거여	펌프차
방이	6	0.86	13	0.18	220	50	40	40	15	방이	펌프차
잠실	1	0.86	13	0.28	220	40	40	40	15	잠실	펌프차
잠실	6	0.75	8~17	0.17~0.27	220	40	40	40	15	잠실	펌프차
운동장	5	0.86	13	0.18	220	40	40	40	15	운동장	펌프차
가락	7	0.75	8~17	0.17~0.27	220	40	40	40	15	가락	펌프차

❹ 엔진펌프

부서명	보유 수량	출력(kw)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용연료	흡수구경 (mm)	배수구경 (mm)	호수		보관장소	이동 수단
								구경(mm)	길이(m)
합 계	3
방이	1	11	12	0.527	휘발유	65	65	65	15	방이	펌프차
운동장	1	5	12	0.5	휘발유	65	65	65	15	운동장	펌프차
가락	1	11	12	0.527	휘발유	65	65	65	15	가락	펌프차

❺ 이동식 발전기

부서명	보유수량	출력(kw)	전선릴		보관장소	이동수단
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	4		7
현장대응단 진압대	1	60	1	50	현장대응단 진압대	펌프차
방이	1	60	2	50(2)	방이	펌프차
운동장	1	1.8	2	50(2)	운동장	펌프차
가락	1	4.1	2	50(2)	가락	펌프차

❻ 이동형 집수기

부서명	보유수량	사용전압 (v)	전선릴		비고
			보유수량(개)	길이(m)
합 계	2		2
현장대응단 진압대	1	220	1	50	[사진]
가락센터	1	220	1	50	[사진]