구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	01
장비명	보쉬파괴함마	모델명	GSH27_1				예상 가격	4,426,100원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물 작업용			필요성		- 기존 보유장비 노후
제원	※ 규 격 - 타격력 : 60J - 소비전력 : 1900W - 중량 : 29Kg
현 모델 선정사유	- 높은 타격력과 적절한 중량
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	02
장비명	맨홀구조기구	모델명	맨홀구조장비 원심롤러식				예상 가격	4,000,000원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 인명구조용			필요성		- 기존 보유장비 노후 및 파손
제원	※ 규 격 - 재 질 : 피막 열처리 알루미늄 합금 - 펼쳤을 때 : 2.7m이상 - 접었을 때 : 1.4m이하 - 삼각대 최대 지지능력 : 500kg ※ 구성품 - 삼각대(가방포함) : 1대 - 원심력롤러 승, 하강기구 : 1세트 - 자일로프(10mm*30m), 카라비너2개, 하강기(쥬마) 1개 - 보관가방 - 안전밸트 1개(요구조자용), 상하체형 1개
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 견고함
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	03
장비명	체 인 톱	모델명	허스크바나 346xp				예상 가격	700,000원
보유기준	2점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 나무 절단용(특히 여름철 태풍에 의한 가로수 쓰러짐 안전조치 등)			필요성		- 기존장비 노후 및 보강
제원	※ 규 격 - 중량 : 4.9kg - 배기량 : 50.1cc - 바길이 : 16“ - 최대성능 : 2.5KW/3.4HP
현 모델 선정사유	- 출력이 높고 경량화되어있으며 사용하기편하고 안전함
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	04
장비명	동력절단기	모델명	허스크바나375k				예상 가격	1,300,000원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 다목적 절단용			필요성		- 기존장비 노후 및 보강
제원	※ 규 격 - 배기량 74.7cc - 엔진출력 5.0HP - 무게 9.7kg - 작업폭 14인치
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 사용하기 용이함
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	05
장비명	복스겸용드릴(베터리식)	모델명	GDX18V-EC				예상 가격	300,000원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 일반구조용			필요성		- 기존 보유장비 노후 및 복스 기능 없음
제원	※ 규 격 - 최대속도 : 2800rpm - 타격률 : 3200bpm - 중량 : 1.7Kg - 도르크최대(육각/사각) : 170/185Nm - 베터리전압 : 18V - 스크루직경 : M6-M16
현 모델 선정사유	- 복스 겸용 및 베터리 사용시간
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	06
장비명	수난구조용튜브	모델명	DS-ED-A0131530				예상 가격	210,000원
보유기준	3점	보유수	0점				필요 수량	3점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 수난구조용			필요성		- 구명부환 노후 및 튜브 미보유
제원	※ 규 격 - 사이즈 : 135 X 5 X 8cm
현 모델 선정사유	- 내수면 인명구조에 적합한 사이즈
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드

기관명

양 천 소  방  서

우선 순위

07

장비명

프로트랙션도르래

모델명

AP-P51

예상 가격

209,660원

보유기준

5점

보유수

1점

필요 수량

4점

보강사유

보강

사용부서

구조대

장비 분류

(구조장비 기준 참고)

비품

주         요          사        양

용도

- 산악구조용

필요성

- 기존 보유장비 노후

제원

※ 규  격

- 중  량 : 265g

- 가용로프 : 8mm~13mm

- 강  도

로프	다이내믹	로우스트레치	스태틱
강도	EN892	EN1891	NFPA1983

현 모델

선정사유

- 현재 사용중인 장비와 동일 모델

기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	08
장비명	휴대용윈치	모델명	500-3631				예상 가격	573,500원
보유기준	1점	보유수	1점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 중량물작업용			필요성		- 기존 보유장비 노후 및 능력 향상 필요(기존장비 1.5t)
제원	※ 규 격 - 중량 : 26Kg - 규격 : 3T - 와이어 : 16mmX20m
현 모델 선정사유	- 기존 보유장비 보다 적응 능력이 우수함
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	09
장비명	로 프 절 단 기	모델명	로프커팅머신				예상 가격	210,000원
보유기준	1점	보유수	0점				필요 수량	1점
보강사유	신규	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 로프 절단용			필요성		- 미보유
제원	※ 규 격 - 중량: 995g - 소비전력 60W - 작동전압 230v 50~60Hz
현 모델 선정사유	- 경량화 되어있으며 사용상 편이
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	10
장비명	다중확보기	모델명	PAW Anchor M				예상 가격	98,000원
보유기준	5점	보유수	1점				필요 수량	4점
보강사유	보강	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 산악구조용			필요성		- 기존 보유장비 노후 및 수량 부족
제원	※ 규 격 - 중량 : 210g - 구멍 : 19mm - 강도 : 36kN
현 모델 선정사유	- 현재 사용중인 장비와 동일 모델
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	11
장비명	라이트라인	모델명	TWB-J200 (200m)				예상 가격	4,950,000원
보유기준	1점	보유수	2점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 야간 및 지하화재시 소방대원과 요구조자 구조 및 대피 유도에 사용			필요성		- 기존장비 노후
제원	※ 규 격 - 사용길이 : 200m (100m) - 외 장 : 케이스 일체형 타입 (핸들 및 Wheel 적용) - 크 기 : 565mm x 400mm x 260mm (캐리어케이스) ∅285mm x 210mm (EL릴케이스) - 중 량 : 캐리어케이스 8.5kg(배터리 포함) EL릴케이스 8.25kg(200m기준), 5kg(100m기준) - 사용시간 : 약 2시간(min) ~ 8시간(max) - 기 능 : 전원 On/Off EL Wire -> Speed (3채널 발광조절) Dimming (밝기 조절) Direction (진행방향표시의 방향전환) BAT check (배터리 잔량 확인) ※ 구성품 - 와이어 : 외경->5∅ (EL Wire) 3채널 타입(진행방향표시 / 2Way 방식) Mesh망구조, Metal Wire 삽입 색상->스카이블루 (EL 냉열발광) 인장력->89.8kgf / 방수->IP68(Wire) - 컨넥터 : MS JACK (군 표준형타입) - 배터리 : 리튬이온 충전지 (2600mAh 이상->11.1V / 17.4A)
현 모델 선정사유	- 기존 사용하던 제품 보다 가볍고 휴대가 용이함
기타

구조대 구조장비 수요조사 카드
기관명	양 천 소 방 서						우선 순위	12
장비명	휴대용복합가스측정기	모델명	P-6208				예상 가격	3,000,000원
보유기준	1점	보유수	2점				필요 수량	1점
보강사유	교체	사용부서	구조대				장비 분류 (구조장비 기준 참고)	비품
주 요 사 양
용도	- 가스 누출 감지 측정용			필요성		- 기존 뵤유장비의 노후
제원	※ 규 격 - 사이즈 : 19.3×9.7×6.6cm - 중 량 : 880g - 측정방식 : 확산형/펌프형 - 습도 및 온도 : 0~95%/-20℃~55℃ - 방수기능 : IP-65
현 모델 선정사유	- 1~6가지 가스 동시 검출 가능 한글지원
기타