방염 소파․의자 관련 의견조회

□ 보고서식 1)

양천소방서	①	②	③	④	⑤	⑥	기타
적용여부	적용	비적용	적용	비적용	비적용	비적용
의 견	붙박이의자 위에 ‘ㄴ’자형 의자를 고정식으로 부착한 경우 방염 적용	부착되지 않은 쿠션형태로 방염 소파.의자로 보기 어려움	붙박이의자위에 ‘ㄴ’자형 의자 여러개를 고정식으로 부착한 경우 적용	분리와 변형이 가능한 조립식, 비고정식 의자형태로 비적용	좌대와 등받이가 분리된 경우 비적용	벽면전체를 등받이로 사용하는 경우 방염허용 면적을 초과할 수 있으므로 비적용

□ 보고서식 2)

○ 현 제도의 문제점

단란주점, 유흥주점, 노래연습장에 방염 소파.의자 사용 의무화 됨에 따라 방염소파 제작 등록업체 49개소가 있으나, 고가의 소파가격으로 인해 공사현장에 목재 붙박이 의자를 방염처리한 후 그 위에 방염 소파.의자를 부착하는 형태의 방법이 여러 가지로 나오고 있어 새로운 형태의 방염소파가 나올 때마다 방염담당자 및 완비담당자들이 업무적용하는 데 일관성이 없음.

○ 개선방향

- 방염 소파.의자의 제작형태를 일관성 있게 통일시켜 업무에 적용

( 예시 : ‘ㄴ’자 의자형태만 적용 – 등 부분 길이 제한

일자형태 - 앉는부분, 등 부분 분리할 경우 제외 등 )

- 목재 붙박이 의자위에 부착하는 경우 고정식의 경우에만 인정

이동식, 조립식(좌식,등,쿠션) 의자는 불인정 등 적용범위 한계 설정