< 중블록 관리 카드 >

1.

낙성대1 중블록

작성자: 이현우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 9월	87,656	8,239	4	8	4	33	-
2019년 9월	86,797	8,191	7	11	-	-	-
전년대비증감(%)	-859 (-0.98%)	-48 (-0.58%)	3	3	-4	-33	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	951	846	819	-132.00	-27	-13.88	-3.29
1일 평균공급량	32	27.3	27.3	-4.7	0	-14.69	0

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	91.30	110.8	50.4	110.0	43.4	144.0	47.9	113.9	46.1	109.6	50.9	112.3	44.3
2019	-	112.5	52.2	127.8	53.3	129.9	53.5	128.8
증 ․감	-	1.7	1.8	17.8	9.9	-14.1	5.6	14.9

○ 특이사항

강남아파트 주택정비사업 재건축 이주 및 철거 완료하였으며 본재건축 착공(6.25.) , 주계량기 폐전완료

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 금년도 9월 공급량은 ’18년 9월 공급량 보다 13.88% 감소하였으며, 전월대비 공급량과 비교하여 3.29% 감소하였음. - 자연누수 7건이며, 방지량은 11톤임 - 지하누수 탐지는 0건 복구 및 방지량은 0톤
공급량증감 원인	- 전년도 대비 인구수 859명 감소, 수전수 48 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 3㎥ 증가 강남아파트 재건축 본격이주 완료 공급량 감소 - 인구 및 세대수 : 86,797명, 45,269세대 - 인구는 859명이 감소해서 전년 대비 0.98% 감소
유수율분석	7월 현재 유수율 : 128.8%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비 - 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치 - 신사시장주변 주변 현장 순찰 강화(낙성대1중블록) - 소․중블록경계 현행화 및 수전대사하여 GIS(지리정보시스템)와 Arisu인포시스템 간 수전정확성 향상예정.

< 중블록 관리 카드 >

1.

낙성대가3 중블록

작성자: 이현우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 9월	72,830	14,909	2	2	-	-	-
2019년 9월	71,325	14,844	7	5	1	4	-
전년대비증감(%)	-1,505 (▽2.07)	-65 (▽0.44)	5	3	1	4	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	771	647	607	-164	-40	-21.27	-6.18
1일 평균공급량	26	20.9	20.2	-5.8	-0.7	-22.31	-3.35

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	83.77	54.8	129.7	49.8	125.8	52.8	127.7	54.7	124.3	54.1	109.9	36.8	84.8
2019	89.93	55.0	140.3	55.2	124.7	55.7	137.4	61.2
증, 감		0.2	10.6	5.4	-1.1	2.9	9.7	6.5

○ 특이사항

신림선경전철 민간투자사업 3공구 도림천 노선 진행중으로 노출상수관로 관리 점검 철저

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 금년도 9월 공급량은 ’18년 9월 공급량 보다 21.27%감소하였으며, 전월대비 공급량과 비교하여 6.18% 감소하였음. - 누수 7건이며, 방지량은 5톤임. - 지하누수 탐지 1건이며, 방지량은 4톤임.
공급량증감 원인	- 인구는 ’18년 동기대비 2.07% 감소 및 수전 65수전 감소 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 3톤 증가 - 인구 및 세대수 : 71,325명, 40,162세대
유수율분석	7월 현재 유수율 : 61.2%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치 - 신림시장주변 및 각종 공사장(지하철) 현장 순찰 강화. - 노후관 및 불용관 지속정비

< 중블록 관리 카드 >

1.

낙성대가5 중블록

작성자: 이현우

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2018년 9월	48,222	11,245	3	3	-	-
2019년 9월	47,371	11,201	1	1	-	-
전년대비증감(%)	-851 (-1.76%)	44 (0.39%)	-2	-2	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2018년	전월	2019년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	375	393	375	0	-18	0	-4.58
1일 평균공급량	12	12.7	12.5	0.5	-0.2	4.17	-1.57

[ 최근 3년간 월별 공급량 현황 ]

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018년	95.24	22.4	160.3	29.0	161.1	29.9	161.5	29.9	169.1	30.3	153.5	31.2	164.7
2019년	93.37	29.6	178.0	31.5	172.3	30.2	178.9	33.1
증 ․감	8.50	7.2	17.7	2.5	11.2	0.3	17.4	3.2

○ 특이사항

신림선경전철 민간투자사업 3공구 도림천 노선 진행중으로 노출상수관로 관리 점검 철저

공급량 증․감에 따른 분석 및 추진내용
요소 분석	- 금년도 9월 공급량은 ’18년 9월 공급량과 같으며, 전월 대비 공급량과 비교하여 0.51% 증가하였음.. - ‘19년 9월 자연누수 3건 복구하였으며, 방지량은 3톤, - ‘19년 9월 누수탐지 1건 복구하였으며, 방지량은 1톤
공급량증감 원인	- 인구는 851명이 감소되어 전년 동기대비 1.76% 감소하였으며 - 전년도 대비 누수로 인한 방지량 2㎥ 감소 - 인구 및 세대수 : 47,371명 및 20,561세대
유수율분석	7월 현재 유수율 : 33.1%
문제점 및 대책	- 전년도에 비하여 공급량이 감소, 누수탐지 및 경계밸브 점검이 필요. - 중블록 내 누수탐지 및 노후관 정비 등 지속적인 중블록 관리
추진 내용	- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시 - 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인 - 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화 - 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비