9月 중점점검 체크리스트

(추락, 가시설)

구분		주 요 점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
추락	일반사항	추락하거나 넘어질 우려가 있는 장소에 안전난간 등 설치
		추락할 위험이 있는 모든 작업에는 안전모 안전대 지급, 착용
		높이 2m 이상 장소에서 작업 시 작업발판 설치
		지지로프를 설치할 경우 처짐 또는 풀림 방지
		발판없이 작업할 시 더블죔줄 그네식 안전대 착용
		비계설치 해체, 변경 작업 시 특별안전교육 실시
	비 계	가새는 비계의 외측면에 45도 각도로 교차 설치(클렘프 체결)
		침하방지용 밑받침철물(갈판, 깔목) 사용 밑둥잡이 설치
		기둥간격은 띠장방향 1.8m 이하, 장선방향 1.5m 이하로 설치
		띠장간격은 1.5m 이하로 설치
		발판폭은 40cm이상, 틈은 3cm이하 비계파이프와 발판간의 이격거리는 10cm이하로 설치
		발판은 2이상의 지지물에 고정
		벽이음은 수직 및 수평 방향 5m 이내마다(비계), 수직 6m, 수평 8m이내(강관틀비계) 설치
	이동식비계	안전난간 및 승강용 사다리를 견고하게 설치 고정
		제동장치 및 아웃트리거 설치
		최대높이는 밑변 최소폭의 4배 이하
		탑승상태로 이동 금지 및 작업시 안전대 착용
	사다리	이동식사다리는 원칙적으로 2m 미만의 작업에 한하여 사용
		미끄럼방지장치, 아웃트리거 설치 및 2인1조로 작업
		이동식사다리는 6m를 초과해서는 안되며 사다리상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60cm이상의 연장길이가 있도록 설치
	고소작업대 (스카이,랜탈)	안전난간, 별도의 안전대 부착설비 설치
		권과방지 및 과상승방지 장치, 아웃트리거 브레이크 설치
	개구부방호	개구부에는 안전난간 또는 덮개설치하고 개구부 표시

□ 가설공사 점검표

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
계획 및 계산	구조 계산	∘구조검토는 수행되었는가
		∘관련전문가의 확인을 받았는가
		∘관련전문가로부터 도면의 내용을 확인받았는가
		∘조립계획은 수립되었는가

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(1) 강관 비계	∘강관 및 부속철물은 KS규격에 합당한 것인가
		∘강관은 외력에 의한 균열, 뒤틀림 등의 변형 및 부식은 없는가
		∘각부에는 깔판, 깔목 등을 사용하고 밑둥잡이를 설치하였는가
		∘비계기둥 간격은 보방향 1.5～1.8m, 간사이 방향 1.5m이하로 하였는가
		∘지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치하였는가
		∘띠장 및 장선은 1.5m이하 간격으로 설치하였는가
		∘비계기둥의 적재하중은 400kg이하로 하였는가
		∘비계기둥의 최고부로부터 31m 되는 지점의 밑부분은 2본의 강관으로 묶어 세웠는가
		∘구조체와 수직․수평으로 5m이내마다 견고히 연결하였는가
		∘기둥간격 10m 마다 45°각도의 처마방향 가새를 설치하였으며, 가새에 접속되지 않은 기둥은 없는가
		∘지주, 띠장, 수평재, 가새 등의 접합은 전용철물(꺽쇠, 보울트 등)을 사용하였는가
		∘지주나 띠장의 이음은 동일 직선 상에 오지 않도록 하였는가
		∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1.0m 이내로 하였는가
		∘작업발판의 설치가 필요한 경우에는 쌍줄비계로 하였는가
		∘다음 사항을 수시로 점검하는가 - 비계발판의 손상이나 위험하게 돌출된 곳은 없는가 - 지주, 수평재, 띠장의 긴결상태가 이완된 곳은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀어진 곳은 없는가 - 지주가 침하하였거나, 미끄러진 곳은 없는가

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
1. 가 설 비 계	(2) 틀비계	∘부재에 외력에 의한 변형 또는 불량품은 없는가
		∘전체 높이가 20m를 초과할 때는 주틀의 높이를 2m 이내로 하고, 주틀간의 간격은 1.8m 이하로 하였는가
		∘주틀간의 교차 가새를 설치하고, 최상층과 5층이내 마다 수평재를 설치하였는가
		∘구조체와 수직 6m, 수평 8m 이내마다 견고히 연결하였는가
		∘밑받침을 설치하고, 고저차가 있을 때는 조절형 받침을 설치 수평․수직을 유지시켰는가
		∘각 부재, 프레트 등의 연결핀, 접합철물 또는 고정핀은 완전히 조였는가
		∘벽이음이 인장재와 압축재로 구성되어 있을 때에는 그 간격을 1m 이내로 하였는가
		∘띠장 방향으로 길이가 4m이하이고, 높이 10m를 초과하는 경우 높이 10m이내마다 띠장방향으로 버팀 기둥을 설치하였는가
		∘다음 사항은 수시로 점검하는가 - 지주의 지지물이나 각 부재의 이음 부분이 풀려있지 않은가 - 지주와 수평강관 그리고 가새의 이음 부분에 변형은 없는가 - 벽이음이나 연결대가 풀린곳은 없는가 - 지주가 침하하거나 미끄러진 곳은 없는가
	(3) 달비계	∘결속선은 #8 또는 #10 철선으로서 새것을 사용하였는가
		∘다음에 해당하는 달기 와이어로우프를 사용하지 않는가 - 한 가닥에서 소선(필러선은 제외한다)의 수가 10% 이상 절단된 것 - 지름의 감소가 공칭지름의 7%를 넘는 것 - 현저한 변형이나 부식된 것
		∘다음에 해당하는 달기 체인을 사용하지 않는가 - 길이가 제조 당시 보다 5%이상 늘어난 것 - 고리의 단면 직경이 10%이상 감소된 것
		∘달기 와이어로우프 및 달기 강선의 안전율은 10이상, 달기 체인 및 달기 후크의 안전율은 5이상으로 설치하였는가
		∘권상기에는 제동장치를 설치하였는가
		∘와이어로우프 일단은 콘크리트 구조물, 앵커 또는 권상기에 2개소 이상 묶어 결속하였는가
	(4) 이동식 비계	∘비계에 사용된 강관은 KS규격에 합당하고, 부식, 균열, 변형 등이 없는 것으로 하였는가
		∘비계의 최대 높이는 밑변 최소 폭의 4배 이하로 설치하였는가
		∘비계의 일부를 건물에 체결하여 이동, 전도 등을 방지하였는가
		∘최대 적재하중 및 사용 책임자를 명시하였는가
		∘부재의 접속부, 교차부는 확실하게 연결하였는가
		∘최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치하였는가

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
2. 가 설 통 로	(1) 가설 경사로	∘비탈면의 경사각은 30°이내로 하고 미끄럼 방지 조치를 하였는가
		∘목재는 미송․육송 또는 동등 이상의 재질을 가진 것과, 철재는 6mm이상의 철판을 바닥판으로 사용하였는가
		∘경사로 지지기둥은 3m 이내마다 설치하였는가
		∘경사로의 폭은 최소 90cm 이상으로 하고 높이 7m 마다 계단참을 설치하였는가
	(2) 가설 계단	∘가설계단은 1단의 높이가 22cm, 너비 25～30cm를 표준으로 설치하였는가
		∘계단의 폭을 옥내에서 75cm 이상, 옥외에서는 60cm 이상으로 하였는가
		∘지주 및 난간기둥 간격은 120～150cm로 적당하며 적절한 조명설비를 갖추었는가
		∘높이 7m 이내마다 계단참을 설치하였는가
		∘계단 및 계단참은 500kg/m2 이상의 하중에 견딜 수 있는 강도로 설치하였는가
	(3) 작업 발판	∘발판 1개는 폭 40cm 이상, 두께 3.5cm 이상, 길이 3.6m 이하의 것을 사용하였는가
		∘최대적재하중(400kg 이하), 위험경고 및 지지판을 부착하였는가
		∘작업발판 폭은 40cm 이상, 간격 3cm 이하로 발판 1개당 2개소 이상 지지하였는가
		∘이음부는 발판간에 20cm이상 겹치고 중앙부는 장선 위에 고정하였는가
		∘작업발판의 최대 폭은 1.6m 이내인가
3. 낙 하 물 방 지	(1) 방호 철망	∘철망호칭 #13 내지 #16의 것, 또는 아연 도금한 철선 0.9mm 이상의 것을 사용하였는가
		∘15cm 이상 겹쳐 대고 60cm 이내의 간격으로 긴결하여 틈이 생기지 않도록 하였는가
	(2) 방호시트	∘재료의 인장강도와 신율의 곱이 500kg․mm 이상인 것을 사용하였는가
		∘방호시트 둘레 및 모서리를 잡아매는 멍에는 천을 덧대거나 기타의 방법으로 보강하였는가
		∘단열처리를 한 재료를 사용하였는가
		∘구조체와 45cm 이하의 간격으로 틈새가 없도록 설치하고 시트 상호간에도 틈새가 없도록 하였는가
	(3) 방호선반	∘시공하는 부분의 높이가 20m 이하의 높이일 때는 2단 이상으로 설치하였는가
		∘비계 발판의 외측에서 2m 이상 내밀고 수평면과 선반이 이루는 각도는 20°내지 30°정도로 하였는가
		∘선반 널은 두께 1.5cm이상의 나무판자 또는 이와 동등 이상의 효과가 있는 것을 사용한다

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
4. 거 푸 집	(1) 일반 사항	∘여러번 사용으로 인하여 흠집이 많거나 접착 부분이 떨어져 구조적으로 약한 것을 사용하지 않는가
		∘거푸집의 띠장은 부러지거나 금이 나있는 것은 없는가
		∘거푸집에 못이 돌출되어 있거나 날카로운 것이 돌출되어 있지 않은가
		∘강재 거푸집은 형상이 찌그러지거나 비틀려 있는 것을 교정한 후 사용하는가
		∘강재 거푸집의 표면에 녹이 나 있는 것은 쇠솔(Wire Brush) 또는 사포 등으로 닦아 내고 박리제(Form oil)를 엷게 칠해 두었는가
		∘강재 거푸집에 붙은 콘크리트 부착물을 완전히 제거하고 박리제를 칠해 두었는가
		∘강판, 목재, 합판 거푸집은 창고에 보관하여 두거나 야적시에는 천막 등으로 덮어두고 녹 또는 부식의 방지 조치를 하였는가
		∘거푸집이 곡면일 경우에는 버팀대의 부착 등 해당 거푸집의 부상을 방지하기 위한 조치를 하였는가
		∘거푸집은 다음 순서에 의하여 조립하고 있는가 기초→기둥→벽체→보→바닥
		∘흔들림 막이 턴버클, 가새 등은 필요한 곳에 적절히 설치되었는가
	(2) 기초 거푸집	∘거푸집 설치를 위한 터파기는 여유있게 되어 있는가
		∘거푸집선 및 조립 상태가 정확한가
		∘관통구멍, 앵커보울트, 차출근의 위치, 수량, 지름 등은 정확한가
		∘독립기초의 경우 거푸집이 콘크리트 타설시에 떠오르거나 이동하지 않도록 고정되어 있는가
		∘밑창 콘크리트면의 기초 먹줄의 치수와 위치는 정확하며 도면과 일치하는가
	(3) 기둥, 벽의 거푸집	∘거푸집 하부의 위치는 정확한가
		∘기둥 및 벽거푸집은 추를 내렸을 때 수직인가
		∘건물의 요철 부분은 콘크리트 타설시 이탈되지 않도록 견고하게 조립되어 있는가
		∘하부에는 청소구가 있는지를 확인하고, 콘크리트 타설시는 완전히 닫도록 조치되어 있는가
		∘개구부의 위치와 치수 및 상자 넣기(나무토막) 등의 설치 위치는 정확한가
	(4) 보, 슬래브의 거푸집	∘거푸집의 치수는 정확한가
		∘모서리는 정확하게 조립되어 있는가
		∘슬래브의 중앙부는 처짐에 대한 약간 솟음을 두었는가
		∘기계설비 및 천정설치용 고정 장치는 설치되어 있는가

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
5. 거 푸 집 지 보 공	(1) 일반 사항	∘지보공의 위치와 간격, 부재를 제대로 설치하고 견고히 연결하였는가
		∘지반에 설치할 때에는 밑둥잡이 또는 깔목을 설치하여 부동 침하를 방지하도록 하였는가
		∘경사진 바닥면에 세울 때에는 미끄러지지 않도록 조치하였는가
		∘횡목의 중앙에 설치하는 등 편심하중이 걸리지 않도록 하였는가
		∘높이 조절용 받침목, 철판 등은 이탈되지 않았는가
		∘이동용 틀비계를 지보공 대용으로 사용할 때에는 활차가 고정되어 있는가
		∘지보공 및 보를 지지하는 주요 부분은 각각 규격품 또는 규정 이상의 것을 사용하였는가
		∘현저한 손상,변형 또는 부식이 있는 것을 사용하지 않도록 하였는가
		∘존치 기간은 기준에 적합성을 유지하는가
	(2) 강관 지주	∘단관 및 잭 베이스(Jack Base)의 변형, 파손 등은 없는가
		∘각부의 베이스 플레이트(Base Plate)는 정확한 위치에 고정시켰는가
		∘강관 지주는 높이 2m 이내마다 수평 이음을 2방향으로 설치하고 견고한 것에 고정하였는가
		∘수평연결, 기초지주의 부재는 단관을 이용하여 지주에 클램프(Clamp)로 확실하게 연결하였는가
		∘두부의 잭 베이스는 멍에에 확실히 고정하였는가
		∘ 3개이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∘강관지주를 사용할 때 접속부의 나사는 마모되어 있지 않는가
	(3) 파이프 지주	∘파이프 받침을 3본이상 이어서 사용하지 않도록 하였는가
		∘파이프 받침을 이어서 사용할 때에는 4개 이상의 보울트 또는 전용철물을 사용하도록 하였는가
		∘높이 2m이내 마다 수평 연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위 방지 조치를 하였는가
		∘파이프 받침의 두부 및 각부는 견고하게 고정하였는가
		∘파이프 받침은 조립전에 상태의 결함이 있는지를 점검하였는가
		∘파이프 받침의 꽂기핀은 전용의 철물을 사용하였는가
		∘조립시 수평 연결의 설치를 고려하였는가
		∘스팬이 긴 건물의 경우는 스팬의 양단부 및 중앙부의 지주를 먼저 세워 높이를 정하도록 하였는가
	(4) 강관틀 지주	∘강관틀과 강관틀 사이에 교차가새를 설치하였는가
		∘최상층 및 5층 이내마다 거푸집 지보공의 측면과 틀면의 방향 및 교차가새의 방향에 수평연결재를 설치하고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∘보 또는 멍에를 상단에 올릴 때에는 지주 상단에 강재의 단판을 부착하여 보 또는 멍에에 고정시켰는가
	(5) 목재	∘높이 2m이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들고 수평연결재의 변위를 방지하도록 하였는가
		∘목재를 이어서 사용할 때에는 2본 이상의 덧댐목을 대고 4개소 이상 견고하게 묶은 후 상단을 보 또는 멍에에 고정시키도록 하였는가

구 분			점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
6. 흙 막 이	일반 사항		∘공사현장 및 주변 지역으로부터 침투하는 지표수와 지하수의 차단 상태는 적절한가
			∘인접 구조물에 대한 안전대책은 강구되어 있는가
			∘현장 내외의 집수통 설치, 배수도량의 설치 등을 완료 하였는가
			∘조립도에 따라 조립되고 위험한 곳은 없는가
			∘버팀목 및 띠장은 보울트, 쐐기 등으로 견고하게 설치 하였는가
			∘버팀목 및 흙막이판들의 사이에 틈은 없는가
			∘부재의 연결부분은 확실하게 이음이 되어 있는가
			∘중간지주가 있을 때 이것이 띠장에 확실히 고정되어 있는가
			∘흙막이재가 심하게 갈라지거나 부식된 것은 없는가
			∘흙막이판 뒷면에 틈이 없고 누수나 토사의 유출이 없도록 하였는가
			∘부재설치가 지연되거나 동바리에 근접한 상단에 재료를 쌓아 두지 않았는가
	엄지말뚝 +흙막이판	엄지말뚝	∘엄지말뚝의 최초연직도인 근입깊이의 1/100～1/200이내 유지 여부
			∘반기1회 부식이 많이 진행된 엄지말뚝을 조사하여 노출된 부분에 부식두께를 산정하고 단면감소를 계산하여 안정성 평가
			∘엄지말뚝 근입장 주변 지반의 이완여부 확인
			∘엄지말뚝의 이음부 용접 유지상태 학인
			∘복공이 설치된 흙막이 가시설의 엄지말뚝에 피스브라켓을 설치하고 주형보 받침을 유지할 경우 피스브라켓과 말뚝이음부의 이격여부 및 볼트체결 확인
		흙막이판 (토류판)	∘지하수 유출(토사유무)상태 및 굴착배면 지반 인장균열 여부 확인
			∘토사유실 우려부는 부직포, 암반부는 수발공 설치 유무
			∘인접 흙막이판 사이에 틈새 발생 여부 확인
			∘흙막이판 엄지말뚝 내부로 안정적 걸침길이 확인
			∘흙막이판 배부름시 보강한 브레이싱이나 철선은 변형 및 이완 여부를 확인하여 변형이 심한 경우 추가앵글 보강 및 신강재로 교체
			∘부식되거나 파손된 토류판은 보수․보강

구 분			점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
6. 흙 막 이	띠장 , 버팀보 , 중간말뚝	공통사항	∘반기1회 부식이 많이 진행된 띠장, 버팀보, 중간말뚝을 조사하여 부식두께를 측정하고 단면감소를 계산하여 안정성 평가
			∘띠장, 버팀보의 이음부 및 연결부 체결상태 확인하고 강도부족이 없을 것
			∘구조용 부재 사이의 접합부와 지점이 회전, 좌굴방지가 필요한 곳에는 보강용 강판재, 앵글 또는 가새 추가설치
			∘흙막이벽과 띠장 사이 엄지말뚝 지지점 밀착 여부 확인 - 간격이 있는 경우 모르타르 충전 또는 철판 용접
			∘장비나 여러 가지 작업환경으로 인해 훼손된 부재 보강
		띠장 (wale)	∘육안관찰로 토압에 의해 밴딩 유무확인 및 검토후 추가보강
			∘띠장과 엄지말뚝 용접상태 확인
			∘띠장의 연결보강은 상세도면에 표시된 대로 정확하게 시공
			∘띠장과 엄지말뚝 사이에 힘을 전달할 수 있는 밀착쐐기 설치상태 및 재료는 상세도면을 준용하고 미비시 보강
			∘띠장과 버팀보 접합부에 보강재(Stiffener) 설치 여부
			∘띠장 보걸이 설치상태 확인
			∘띠장은 전구간에 의해서 연속체로 강결
		버팀보 (strut)	∘띠장과의 접합부는 부재축이 일치되고 수평 유지 확인(수평오차가 ±30㎜이내)
			∘수평, 수직보강재(앵글) 설치상태 확인
			∘버팀보의 좌굴방지를 위한 U형 볼트나 형강의 설치 상태
			∘버팀보에 장비나 자재 등의 적재여부
			∘설계도서에 표시되지 않은 지장물 등을 지지하는 경우에는 해당분야 전문기술자의 검토 유무확인
			∘육안으로 좌굴이 의심되는 경우 좌굴량을 측정하고 주변 계측 값을 확인하여 안정성 평가
			∘버팀보 좌굴이 의심되는 경우 안정되도록 가새(bracing) 설치
			∘버팀보 수평 가새의 설치간격 - 버팀보 설치간격이 2.5m 이내인 경우 : 버팀보 10개 이내마다 - 버팀보 설치간격이 2.5m를 초과하는 경우 : 버팀보 9개 이내마다 단, 시공상세도가 있는 경우 상세준용
			∘소정의 부재를 설치한 후에는 부재의 풀림 및 변형을 검사하고 변형이 발생된 부재에는 식별표시(페인트)
			∘강재이음부의 천공작업은 드릴에 의하여 이루어지고 있으며 볼트, 너트의 규격은 도면과 일치여부
			∘천공홀이 크게 천공된 경우 볼트와 너트사이에 지압판을 설치하여 보강하고 풀림 상태를 확인
			∘가시설 강재의 접합 또는 연결부는 전단면이 동일평면으로 밀착되고 양 플랜지 사이에는 스티프너로 보강되어 있는지 확인

구 분			점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
6. 흙 막 이	띠장 , 버팀보 , 중간말뚝	중간말뚝 (post pile)	∘현장 여건상 설계에 비해 버팀보가 길게 설치된 경우에는 중간말뚝과 수평보강재 추가설치 유무확인
			∘복공의 주형보 받침이 설치된 중간말뚝은 연직도 유지 확인
			∘중간말뚝 버팀보의 교차부마다 결착시설 설치 유무
			∘장비작업이나 발파 등으로 훼손된 중간말뚝 보강 및 보호조치
			∘수평력에 대비하여 가새 설치
			∘현장 여건상 중간말뚝 간격이 넓어진 경우 수평력에 대하여 추가 가새 설치 유무
		사보강재	∘사보강재의 각도가 45° 이내로 설치
			∘사보강재를 설치하는 띠장은 수평분력에 대하여 밀리지 않도록 보강 유무
			∘사보강재와 띠장 접합부 볼트 풀림, 스톱퍼 설치, 강결상태 확인
		잭	∘버팀보와 잭의 이음부 강결 여부 및 볼트풀림 확인하고 식별표식(페인트)을 하여 지속관리
			∘벽체 변위가 클 것으로 예상되거나 프리스트레스를 가할 필요가 있을 경우에는 유압식 잭을 사용
			∘유압식 잭이 사용된 경우 유압 유출여부 확인
			∘잭은 설계하중 이상을 받고 있지 않는지 주변 계측값 확인
			∘스크류잭을 설치한 후에는 나사부에 여유를 두어 온도변화에 따른 축력변화에 대비
			∘유압잭을 사용하는 경우 버팀보와 받침보의 연결은 반드시 U-볼트를 사용하여 시공하고 잭 박스(jack box) 설치 확인
			∘Screw Jack 조임 상태 확인
	어스앵커	공통사항	∘전반적인 거동상태를 장기적으로 점검, 관측 및 계측 시행
			∘앵커공은 지하수가 과다하게 배출되지 않도록 차수조치 시행
			∘계측상 설계축력 이하로 긴장력이 이완된 경우 전문가 검토 후 재긴장이 필요한 경우 조치
			∘한 개의 앵커에 있는 개개의 강선을 개개의 긴장기로 동시에 긴장
			∘앵커머리의 면과 PC강선은 수직을 유지하며 편심에 의한 강선 파단이 없도록 확인시공
			∘긴장력의 측정에 사용하는 계기는 공인시험기관에서 검․교정을 받아야하며 미수행시 점검 후 검․교정
			∘앵커 정착부의 상태, 벽체의 변형 등을 관찰하며, 계측 도면에 지정된 앵커는 흙막이 해체 시까지 긴장력을 계측
			∘지압판은 대좌와 긴밀하게 밀착되어 있는지 여부
			∘띠장에 설치된 대좌는 띠장과 긴밀하게 밀착되어 있는지 여부
			∘강선의 절단은 용접기를 사용하지 않으며, 설계길이(자유장＋정착장)에 긴장 및 정착을 위한 여유장을 고려
			∘여유장은 부식되거나 장비에 의해 훼손되지 않도록 보호조치
			∘공에서 누수가 있을 경우에는 공입구를 부직포로 막아 토사유출을 방지
			∘자유장은 망치 등으로 두들겨 월1회 이상 점검
			∘굴착단계에서 점검통로 설치가 가능한 현장은 설치하고 굴착 중 불가피한 현장은 바닥면 굴착 완료 후 유지관리시 설치

구 분			점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
6. 흙 막 이	록볼트	일반사항	∘록볼트 이완 여부 및 볼트의 풀림상태 확인
			∘지압판과 록볼트가 긴밀하게 밀착되어 있는지 여부
			∘누수여부 확인 및 과다 유출시 보강
		삽입간격	∘시스템 볼트인 경우 1.5m이내, 그리고 절리간격의 3배 이내, 삽입길이는 삽입간격의 2배 확인
		천공 지름	∘보통 시멘트 페이스트나 레진일 때는 ‘볼트지름+(6～8㎜)’, 발포성일 때는 ‘볼트지름+(10～15㎜)’ 확인
	강널말뚝 공법	공통사항	∘널말뚝 배면에는 토사를 충분히 충전
			∘가설재의 규격변화 및 설치 불량으로 인한 편심 및 국부하중의 집중으로 인한 응력미달 부분 보강 시행
			∘양수작업을 급격하게 하지 않음
7. 계 측 관 리	일반 사항		∘변위발생이 우려되는 시설물과 흙막이공에 대해 정기적인 계측관리 시행
			∘계측결과 지반변위 속도 및 흙막이벽 부재 응력이 갑자기 증감하는 경우에는 계측빈도 증가
			∘전담 계측요원을 선정하여 계측관리 시행
			∘흙막이가시설 계측자료 분석관리매뉴얼에 의해 계측관리 여부
	계측 빈도		∘계측빈도는 주변현황, 토질 및 지하수위 등의 조사결과와 흙막이 구조물의 형식에 따라 공사시방서 및 서울시 지하철계측관리기준에 따라 시행
			∘계측 도중 흙막이벽이나 주변구조물에 이상이 예상되거나 측정값이 갑작스럽게 변동하면 계측빈도를 증가
			∘가시설 해체, 철거 후 변위발생여부 확인
	계측 위치 선정		∘지반조건이 충분히 파악되어 있고, 구조물의 전체를 대표할 수 있는 곳 - 중요구조물 등 지반에 특수한 조건이 있어서 공사에 따른 영향이 예상되는 곳 - 교통량이 많은 곳. 다만, 교통 흐름의 장해가 되지 않는 곳 - 지하수위가 많고, 수위의 변화가 심한 곳. - 시공에 따른 계측기의 훼손이 적은 곳.
8. 지 하 매 설 물	일반 사항		∘노면 복공 거더와 달 거더는 겸용 금지
			∘상하수도, 가스관의 접합부 및 곡관부의 보강상태 - 곡관부가 압력으로 빠지거나 진동으로 탈락가능 여부
			∘하수관 누수
			∘지하 매설물 가까이에 점검 통로 설치
			∘정기적으로 점검 실시
			∘매설물의 명칭․시방․긴급시 연락 장소 등을 기입한 표지를 대상물에 표시
			∘매설물의 방호, 근접 작업을 할 때는 관리자 입회하에 작업
			∘지하매설물 매달기 상태
			∘상하수도, 가스관의 제수변 위치, 제동방향 숙지상태와 제수변 “키” 보관상태
			∘상수도 보온상태
			∘통신관로, 전력선, 도시가스관 등의 보호 상태

구 분		점 검 사 항	점검 결과	조치 사항
9. 노 면 복 공	일반 사항	∘노면복공은 설계도 기준으로 시공유무 확인
		∘시공 중에 발생된 절단 및 이음위치는 보강
		∘볼트 구멍은 반드시 드릴로 정확한 위치에 천공
		∘복공판 표면의 단차는 20mm 이내
		∘이음매에는 틈이 없도록 설치 및 유지
		∘복공판 도로와 일반 도로의 경사는 3˚ 미만
		∘횡단보도나 교차로에서는 미끄럼방지용 복공판을 사용
		∘복공판 출입구에는 난간대 또는 울타리 설치
		∘복공판의 일부 제거시 이동용 울타리를 설치하거나 감시원을 배치
		∘장기공사의 경우 차선 및 진행방향, 진행방면을 나타내는 노면 표지를 도색의 방법으로 설치
		∘부식이 많이 발생되었거나 변형된 경우 교체
	주형보	∘반기1회 부식이 많이 진행된 주형보를 조사하여 부식두께를 측정하고 단면감소를 계산하여 안정성 평가
		∘지면의 종횡구배가 급할 때는 주형보의 전도 및 변형을 방지할 수 있는 받침판 설치
		∘주형보의 끝단은 L형강의 보강과 양질의 토사 등으로 뒷채움
		∘브레이싱의 간격은 설계도서 준수
		∘주형보 받침용 강재의 이음시에 시공상 생기는 절단 및 이음위치 보강
		∘주형보가 지지되는 받침보의 지압부분은 밀착 설치
		∘주형보 받침부 사이의 지간 거리가 15m를 넘을 경우에는 브레이싱으로 보강
		∘도로의 종횡구배가 급할 때에는 주형보에 전도방지용 시설
		∘주형보에 매단 상하수관은 주형보의 처짐에 의한 접합부위 파손이 없도록 브레이싱 등으로 주형보를 보강
		∘대형 상수도관의 버팀보에는 앵글로 받치고 완충재를 끼움
	복공판	∘평탄히 연결되도록 정확히 시공
		∘복공에 의한 노면수 처리는 계획
		∘복공판에 작용하는 하중이 주형보에 의하여 강말뚝에 정확히 전달
		∘교차부의 복공판은 엇갈림이 생기지 않음
		∘복공판의 표고는 도로중심이 아닌 도로면을 기준으로 함
		∘도로의 경사가 심한 구간은 복공판에 미끄럼 방지시설을 설치
		∘교통량과 중차량 통행이 많은 교차로에는 형강 복공판을 사용
	재래 노면 과의 접속	∘복공부와 재래노면의 접속부는 노면의 우수유입을 막기 위해 필요한 높이의 단차를 설치하고 1 : 20 이상의 경사를 둠
		∘접속 부분은 종방향, 횡방향 모두 아스팔트나 콘크리트 등으로 가포장 시행
		∘접속부는 침하가 생기지 않도록 다짐을 하거나 쏘일 시멘트 등으로 보강
		∘종방향의 가포장이 상당히 길게 연장되는 경우에는 설계도에 따라 본 포장 시행
10. 해 체 작 업	(1) 가설 공사	∘해체시 부딪칠 수 있는 가설전기선에 대해서 절연 방호장치를 확인하였는 가
		∘자재의 낙하․비산방지 조치를 하였는가
		∘해체는 조립의 역순으로 하는가
	(2) 흙막이 공사	∘인접 시설물에 근접해서 타설한 강널말뚝이나 H형강 말뚝을 인발하지 않고 그대로 놔두는 것을 고려하였는 가
		∘흙막이 해체작업전 변위상태를 확인하였는가
		∘인발장비의 주행로, 또는 설치장소의 지반안전성을 확보하였는가
		∘장비작업과 인력작업을 동시에 하는 것을 피하도록 하였는가
	(3) 콘크 리트 공사	∘거푸집해체시 표준시방서의 규정대로 존치기간을 확보하였는가
		∘지주의 바꾸어대기를 시행하고 있는가
		∘해체작업시 구조체에 충격을 주지 않는가
		∘상ㆍ하작업이 동시에 이루어질 때 상호간에 연락체계를 갖추었는가