9호선 대체투자 나라장터 입찰문서 검토 결과

(통신분야)

□ 입찰제안서 평가기준 검토 결과

1) 입찰참가자격 보완 기술

- 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 티켓발급기(세부품명번호 10자리  4811130101)와 승차권자동개집표기(세부품명번호 10자리  4811130401)를 제조물품으로 등록한 업체

2) 공동계약 허용 여부 기술

- 공동계약 불허 권고

3) 납품조건 명시

- 현장설치도 표기

4) 제안서 평가방법 배점기준 변경 권고

- 명시기준 : 기술능력평가 80%(정량적 평가 20%, 정성적 평가 60%), 가격평가 20%

- 권고기준 : 기술능력평가 90%(정량적 평가 20%, 정성적 평가 70%), 가격평가 10%

- 권고사유 : 기술능력 점수 배점 비율 상향으로 기술점수 우위자 유리로 시스템 성능 향상 보장 증대

5) 평가항목별 평가내용 보완

- 센터설비 : 기존 중앙전산기와 신설 중앙전산기간 시스템 절체방안 적정성 추가 명시

- 역사설비 : 기존 역단위전산기와 신설 역단위전산기간 시스템 절체방안 적정성 추가 명시

6) 평가항목별 배점기준 조정

- 센터설비 : 10점 ⇒ 15점

- 역사설비 : 10점 ⇒ 15점

- 입찰가격 : 20점 ⇒ 10점

7) 제안서 작성순서(18p) 내용 보완

- 정성적 평가분야 평가항목별 평가내용으로 수정 보완

□ 제안요청서 검토 결과

1) 제안요청서 유의사항(2p) 내용 삭제 및 보완

- 삭제사항 : 마)항 및 아)항

▪ 본 규격서에 명시된 교통카드 처리 및 운영과 관련한 모든 소프트웨어(응용프로그램, 펌웨어 등)는 발주부서 또는 발주부서가 위탁한 위탁기관 또는 위탁업체 등에서 직접개발 관리하여 On-line방식 등으로 적용한다. 단, 계약상대자는 발주부서가 적용하는 모든 소프트웨어가 납품하는 기기에서 정상 동작이 될 수 있도록 하여야 한다.

▪ 중앙전산기, 역단위전산기 및 단말기(환급기 제외) 프로그램은 기존 프로그램을 사용하여 발주처에서 요구한 사항을 반영하여 관련 프로그램을 개선 한다.

- 삭제사유 : 교통카드 처리 및 운영과 관련한 모든 소프트웨어(응용프로그램, 펌웨어 등)은 신규 H/W 사항을 적용하여 신규 프로그램을 개발하여야 함으로 기존 운영되고 있는 프로그램은 사용 할 수 없음.

- 보안내용 : 본 규격서에 명시된 중앙전산기, 역단위전산기 등 신규 H/W 기술 사양을 반영하여 교통카드 처리 및 운영과 관련한 모든 소프트웨어(응용프로그램, 펌웨어 등)을 계약상대자는 신규 개발하여야 한다.

2) 중앙전산기(HCS) H/W 구성 보안

- 명시 구성규격 : 중앙전산기 단일서버(이중화 기능 포함)

- 보완규격      : 중앙전산기 단일서버(이중화 기능 포함) 및 백업서버 구성

(백업서버 H/W 사양 기술 요)

3) 중앙전산기(HCS) H/W 기술규격 삭제

- 명시규격 : 하)항 삭제

▪안정성 및 호환성 보장을 위하여 중앙전산기(HCS)의 모든 구성품은 동일 제조사의 제품으로 구성하여야하며 또한, 신뢰성 및 안전성 보장을 위하여 국내 지하철 동종 분야에서 3년 이상의 상용 실적이 있는 H/W와 OS로 구축 하여야 합니다.

- 삭제사유 : 특정업체 제품으로 제한하는 사항으로 업체간 공정경쟁 저해

4) 운영자전산기(OWS) 기능 보완

- 보완내용 : 운영자전산기를 통하여 유지보수 기능을 수행 할 수 있도록 유지보수전산기 수행기능 추가 기술 필요

5) 개집표기용 교통카드단말기 서울시 기술 표준 적용 설치

- 보완내용 : 교통카드 단말기 및 I/O보드는 서울시 2기 교통카드시스템 표준 기술규격을 적용하여 동등 이상의 성능을 보유한 기기를 설치하여야 함 기술 명시(기술표준규격 내용기술)

6) 개집표기 외함(폭) 기준 변경

- 명시내용 : 넓이(폭) 150mm 이내

- 변경내용 : 넓이(폭) 200mm

- 변경사유 : 기존 개집표기 폭 200mm⇒150mm 적용시 바닥공사 및 케이블 추가 설치로 공사비 증가 요인 발생 및 개집표기 신설 불가 요인 발생 우려됨

7) 개집표기용 케이블 신설 범위 기술 보완

- 보완사항 : ▪기존 개집표기 교체 설치는 기존 케이블 이용

▪비상게이트 철거 후 추가 개집표기 신설은 케이블 포설.

8) 교통카드 발매․충전기 외형(type) 변경 권고

- 명시외형 : 매립형 설치

- 권고외형 : 자립형 설치

- 권고사유 : 매립형 설치시 승객이용 UI 모니터(17인치) 소형으로 시민 이용편의 저해 요인 발생. 따라서 대형UI 모니터(23인치)을 설치할 수 있는 자립형으로 변경하여 시민 이용편의 향상도모

9) 테스트벤치 구성 변경 권고

- 명시구성 : 개집표기(6,8,10형) 구성 설치

- 권고구성 : 개집표기(6,10형) 구성 설치

- 권고사유 : 개집표기(6,10형) 최소1통로 제작하여 교통카드 인식 및 플랩 동작 등 최소 기능을 확인 할 수 있도록 구성. 소요비용 절감

10) 예비품 공급 품목 리스트 및 수량 기술

- 보완내용 : ▪장비별 예비품 공급 품목 리스트 및 수량 기술

▪최종 공급 품목별 수량은 발주처와 기술협상시 협의 조정하여 공급한다는 내용 기술