휀코일유니트 교체공사 시방서

2020. 5

서부공원녹지사업소

휀코일 유니트 교체 공사 시방서

1. 공사개요

공    사    명  : 서부공원 녹지사업소 1층 휀코일유니트 교체공사

위          치  : 녹지사업소 내

공  사  범  위  : 별첨 배치도 참조

공  사  기  간  : 착공일로부터 25일간

2. 일반사항

가. 적용

ㅇ 본 시방은 서부공원 녹지사업소 1층 기존 휀코일 철거 후 재시공에 적용한다.

ㅇ 본 과업의 범위는 물품설명서, 시방서에 표시된 범위내를 말한다.

ㅇ 설계도서, 관계법령 또는 별도로 정한 규정에 의한 것을 제외하고는 모두 본 시방서에 의한다.

ㅇ 본 시방서에 기재된 이외의 건축 및 기계, 전기에 관한 사항은 국토해양부 제정해당 표준 시방서에 따른다.

나. 용어의 정의

이 시방서에서 사용되는 주된 용어는 건설기술관리법 및 공사계약일반조건 등 계약관련규정에서 정하는 바를 준용한다.

다. 이의 및 경미한 변경

ㅇ 시방서와 실제 공사 내용이 서로 다를때, 명기되어지지 않은 사항이 있을때, 관련 공사와 부합되지 아니할 때 또는 이의가 생겼을 때에는 감독원의 의견에 따라 처리하여야 한다.

ㅇ 시공에 있어서 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경 등은 시공도를 작성하여 감독원의 승인을 받아 계약상대자의 부담으로 시공하여야 한다.

ㅇ 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 기능상 관계되는 변경시공은 계약상대자 설계변경으로 시공하여야 한다.

2 공사현장관리

가. 관계법규의 준수

모든 공사는 관련법규 및 조례 등을 준수하여야 한다.

나. 정리, 정비 및 청소

기존 휀코일 철거 후 장비 및 현장내의 제반자재, 기계기구 등의 정리정돈, 점검 및 청소를 실시하고, 현장내를 청결하게 유지하여야 한며 철거된 장비는 지정 장소에 보관 후철거하도록 한다

다. 사고, 재해 및 공해방지

시공에 수반하는 재해 등 공해방지를 위하여 계약상대자의 책임에 대해서 관계법령 등에 따라 다음의 사항을 따른다.

ㅇ 공사현장 주변의 건축물, 도로, 배설물 및 통행인등 제3자에게 재해가 미치지 않도록 한다.

ㅇ 공사현장내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험  한 장소의 점검은 주의 깊게 수행한다.

ㅇ 공사중의 소음, 진동, 먼지, 섬광 및 그 이외에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 생기지 않도록 한다.

라. 응급조치

ㅇ 사고, 재해 또는 공해가 발생한 경우 또는 발생의 우려가 있고 긴급을 요하는 경우는 신속하게 조치하여야 하고 그 경위를 감독원에게 보고하여야 한다.

ㅇ 공사시공상 지장이 되는 장해물의 처리에 대해서는 감독원과 협의한다.

3. 기기 및 재료

가. 기기 및 재료

ㅇ 기기 및 재료(기자재 및 부속품을 포함한다)는 설계도서에 특기 하지 않는 한 모두 KS품목을 사용하여야하며, KS가 없는 품목은 국산최상품을 사용하여야 한다.

ㅇ 본 제조․설치에 사용하는 모든 기자재는 시방서, 취급설명서, 제작 도면, 제작공정표 견본 등의 기술자료를 구비하여 제출하고 감독원의 승인을 받아 사용하여야한다.

ㅇ 기기 또는 재료에는 제작회사, 제조번호, 제조연월일, 형식 및 성능등을 명시한 명판을 부착하되 한국공업규격 또는 공산품관리법의 규정에 적합한 것으로 한다.

나. 기기 및 재료의 관리

ㅇ 검사와 시험에 합격한 기기 및 재료는 감독원이 지시한 장소에 정리 보관하여야한다.

ㅇ 검사에 불합격한 기기 제품은 즉시 현장외로 반출하여야 하며, 부득이한 경우에는 감독원에게 그 사유를 명시하고 반출예정일과 반출방법 등의 반출계획서를 제출하여 승인을 받아야 한다.

다. 기기 및 재료의 시험, 검사

ㅇ 시험과 검사방법은 관계법규, 한국산업규격 및 기타 준용기준이 있을 때에는 그것에 따른다.

ㅇ 공정 중 특기시방서에 명시되었거나 필요단계에서는 반드시 기기, 재료 및 시공에 대한 시험 및 검사를 행한다. 다만, 한국산업규격에 의한 규격품과 제조업체 등의 시험성적서 및 검사중 의해 감독원에게 인정되어지는 것 및 경미한 사항에 대해서는 시험 및검사를 생략할 수 있다.

ㅇ 관공서 및 공공단체의 시험 및 검사를 필요로 하는 것은 그 시험 및 검사에 합격하여야 한다.

4. 시  공

가. 일반사항

시방서에 표시되어진 제반설비가 그 기능을 확실하게 발휘할수 있도록 공정표, 시공계획서 및 제작도 등에 따라서 확실하게 시공한다. 단, 명시되지 않은 사항은 감독원과 협의한다.

나. 반입계획서

공정별로 기기, 재료 및 공법 등을 구체적으로 정한 시공계획서를 작성하고 감독원의 승인을 받는다.

다. 경미한 변경

공사시공에 있어 현장에서의 마감상태, 작업상태 등으로 인하여 기기 및 재료의 설치위치 또는 공법을 다소 변경하는 등의 경미한 변경은 상호 협의하여 처리한다.

5. 납품 및 인도

가. 주요 기기 또는 필요한 개소에는 안전수칙과 각종 표찰을 부착하여 관리요원으로 하여금 안전 및 관리에 만전을 기하도록 한다.

나. 관리요원에 대한 교육은 예비시험 가동중에 실시하며, 그 비용은 도급자가 부담하고 교육의 내용은 지정된 요원이 설비내용과 운전 및 유지관리방법 등을 충분히 이해하고 실행할 수 있도록 하여야 한다.

6. 기록 및 기타

가. 기록

ㅇ 협의 및 지시사항에 대해서는 그것들의 경과 내용을 기록하고 정리한다.

ㅇ 시험 및 검사에 대해서는 기록을 하고 정리한다.

ㅇ 공사공정의 주요부분 등에서 매립 및 은폐 등으로 완성시에 확인이 불가능한 부분은 공사사진을 촬영하여 정리한다.

ㅇ 감독원의 지시가 있는 때에는 그 기록 또는 사진을 제출한다.

나. 기타

계약이행과정이나 시운전에 소요되는 연료 및 전력, 용수는 본원의 설비를 이용할 수 있으나, 배관․배선류의 연결을 위한 재료나 인력은 계약상대자의 부담으로 하여야 한다.

7. 시운전

ㅇ 도급자는 모든 배관공사를 완료한 후 시운전을 실시하기 이전에 관내의 이물질을 제거하고 원활한 기능을 보장하여야 한다.

ㅇ 도급자는 시운전을 완료한 후 반드시 스트레이너 및 필터등 배관계통에 대한 청소를 실시하여야 한다.

ㅇ 도급자는 덕트계통의 시운전을 실시하기 이전에 덕트내부의 먼지 등 이물질을 제거한 후에 송풍기증을 가동하여야하며 시운전을 완료한 후에는 각종필터를 청소하여야 한다.

ㅇ 각 설비시스템의 시험, 조작, 조정을 행한다.

ㅇ 도급자는 모든 공사를 완료한 후 기계설비에 대한 시운전을 실시하여야 하며 각 설비시스템의 시험, 조작, 조정을 실시하여 설비 기능을 최적화 한다.

8. 유지보수에 관한 사양서 (OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL)

ㅇ 유지보수에 관한 사양서는 설치된 장비 및 시설물에 대하여 운전 및 보수에 관한 사양서 제출하여야 한다.

ㅇ 유지보수에 관한 사양서는 운전 및 보수에 관한 지침서, 설계계통도, 자동제어 계통도, 예비품(SPARE PART LIST) 및 기타 필요한 사항이 포함되어야 한다.

9. 하자보증기간

ㅇ 본 공사의 하자보증 기한은 준공일로부터 2년간으로 한다.

ㅇ 계약상대자는 하자보수 통지를 받은 때에는 지체없이 보수작업을 하여야 하며, 당해 하자의 발생원인 및 기타 조치사항을 명시하여 발주자에게 제출하여야 한다.

10. 완성검사 및 공사인도

ㅇ 준공도 및 취급설명서 : 공사가 완료되었을 때에는 공사준공도, 주요기계 및 설비의 시험 성적서, 유지보수 관리에 필요한 취급설명서 등을 작성하여 감독원에게 제출한다.

ㅇ 인계인수 : 준공검사 후에는 각종 관계도서 및 시험성적서, 인허가 필증, 검사증, 준공사진 등을 감독원에게 제출하고 공사를 인계인수한다.