물품구매계약 입찰시 유의사항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◇ 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치공사에 사용되는 물품구매로 강교

제작과 현장운반 등 현장여건을 면밀히 검토하여야 함.

1. 시방규정

○ 강판은 한국산업표준 KS D 3515(용접구조용 압연강재) 규격품으로 하며 물품납품시  시험성적서를 제출해야 한다.

○ 강판은 녹, 표면손상 등의 유해한 표면 결함, 휨, 비틀림 등의 변형이 없는 제품으로 납품하여야 한다.

○ 강판 단가는 국내제조품 기준으로 물품납품시 국내에서 제조된 강판으로 납품해야 한다.

○ 용접구조용 압연강재는 평로, 전기로 또는 산소전로에 의한 강괴로부터 제조하여야 하며, 강재를 압연한 상태 그대로 사용 하여야 한다. 다만 필요에 따라 노멀라이징, 퀜칭, 템퍼링 또는 템퍼링을 할 수 있으며, 인수․인도 당사자 사이의 협의에 따라 열가공제어 또는   적당한 열처리를 할 수 있다.

2. 강판 제작공장 위치도

【규격 : SM400B】

▣ 강판 제작장 주소: 충남 당진시 송악읍 부곡공단4길 기전산업 도착도(전처리장 운반포함)