제천화재 문제점 및 개선대책

제천 스포츠센터는 1층 피로티형 주차장에서 시작된 화재가 외벽 드라이비트로 확산되어 인명피해가 늘어남

□ 문제점

○ 드라이비트 공법은 기존의 단열 시공에 비해 건축비가 절감되고 시공이 용이하여 건축물 마감에 일반적으로 사용함

○ 건물의 벽 외부에 직접 접착제를 바르고 단열재를 접착한 뒤 그 위에 마감재를 도포하는 드라이비트 공법이 화재를 키움

○ 불에 취약한 가연성 단열재를 사용한 경우 화재 발생시 외벽을 타고 불이 급속도로 번지는 위험성이 높음

□ 개선대책

○ 내벽과 외벽사이에 단열재를 끼우는 전통적인 방식의 단열공법으로 관련 법안 개정

□ 향후계획

○ 소규모 주택을 저렴하고 신속하게 공급한다는 명목으로 건축법,소방시설 규제를 대폭 완화해 화재에 취약하므로 불연성자재 사용,내진설계 등 관련 법안을 조속히 마련하여야 함.