붙임1		개정된 시행규칙(주·정차금지)으로 교체된 시설 현황 (’22.8.31. 기준)

구분	교체현황 (단위:개소)						비고
	합계	소화전			저수조	급수탑
		지상식(표지)	지상식(반사판)	지하식 맨홀
합계
종로
중부
광진
용산
동대문
영등포
성북
은평
강남
서초
강서
강동
마포
도봉
구로
노원
관악
송파
양천
중랑	207	-	100	107	-	-
동작
서대문
강북
성동
금천

※ 지상식(반사판)의 경우 200개 구입하여 100개소 양쪽에 설치하였다면 → 100개소임

붙임2		개정된 시행규칙(주·정차금지)으로 교체되지 않은 시설 현황 (’22.8.31. 기준)

구분	합계	소화전		저수조	급수탑	향후 교체계획	비고
		지상식	지하식
합계
종로
중부
광진
용산
동대문
영등포
성북
은평
강남
서초
강서
강동
마포
도봉
구로
노원
관악
송파
양천
중랑	1,679	409	1,267	2	1	반사판 100개소 교체
동작
서대문
강북
성동
금천

붙임3		개정된 시행규칙(주·정차금지)으로 교체한 시설 사진

	없음	없음
소화전(맨홀)	소화전(표지)	저수조(맨홀)
없음	없음
저수조(표지)	급수탑(표지)	반사판

※ 위 서식에 맞춰 보유한 사진만 첨부(1~6장)