구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	1
장비명	배터리 콤비절단기	제조사	HOLMATRO	모 델 명	GCT 5111 EVO 3
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	필수장비 보유기준 미달	사용부서	북가좌119 안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	필수 1대
주 요 사 양
용도	인명구조용 유압장비로 교통사고 및 붕괴, 기계사고 등 각종 사고현장에서 사용
필요성	교통사고 등 각종 사고현장에서 차량 및 장애물을 전개 시 필요.
장비 사진
현 모델 선정사유	타 모델에 비해 무게가 낮아 이동하는데 체력 소모 적음.
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	2
장비명	구조장갑	제조사	유한킴벌리	모 델 명	KW 1
보유기준	대원별1	보유수	12	필요 수량	12
보강사유	필수장비 보유기준 의거	사용부서	홍은119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대원별 1)
주 요 사 양
용도	화재, 구조, 생활안전대 활동 현장에서 사용
필요성	필수장비 보유기준 (대원별 1) / 현 보유현황 9 / 추가신청
장비 사진
현 모델 선정사유	화재, 구조, 생활안전대 활동 현장에서 사용
기타	핸드맥스-KW 1 방염성 내열성 강함 구조 및 화재현장에서도 사용가능.

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	3
장비명	안테나 사다리	제조사	제일레스텍	모 델 명	HPS-38BC
보유기준	1	보유수	2	필요 수량	1
보강사유	기존 장비 노후화	사용부서	현장대응단 (생활안전대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대별 1)
주 요 사 양
용도	높이 조절이 용이하고 간편하게 운반할 수 있는 사다리
필요성	기존 장비가 노후화 되어 기존 장비 2개 중 1개만 사용가능함
장비 사진
현 모델 선정사유	- 가벼운 재질(알루미늄 소재) - 안전하중 150kg 하중 유지되어 구조자의 안전성 확보 가능
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	4
장비명	동물포획용 장갑	제조사	제일레스텍	모 델 명	(JIA-020)
보유기준	2	보유수	2	필요 수량	1
보강사유	기존 장비 노후화	사용부서	북아현119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대별 1)
주 요 사 양
용도	유해동물 포획 시 대원보호용 특수 장갑
필요성	필수장비 보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유	동물 포획 시 날카로운 이빨, 날카로운 포획장비에 의한 상해 방지 Kevlar 실로 재봉을 하여 뜯어지지 않고 오랫동안 사용이 가능
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	5
장비명	동물포획용 집게	제조사	레스규맥스	모 델 명
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	선택장비 보유기준 의거	사용부서	홍은119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대별 1)
주 요 사 양
용도	고양이, 개 포획시 안전하게 구조하기 위한 장비
필요성	선택장비 보유기준 미달(대별 1) / 현 보유현황 0
장비 사진
현 모델 선정사유	집게부위 고무재질로 고양이, 개 등에게 상처없이 구조가능한 구조장비임.
기타	재질 : 알루미늄, 길이 : 96cm 무게 : 1.5kg

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	6
장비명	해드랜턴	제조사	맥스토치	모 델 명	MBH219
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	12
보강사유	선택장비 보유기준 의거	사용부서	홍은119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대원별 1)
주 요 사 양
용도	화재, 구조, 생활안전대 활동 현장에서 사용
필요성	선택장비 보유기준 미달(대원별 1) / 현 보유현황 0
장비 사진
현 모델 선정사유	랜턴을 한손으로 들고 작업불편, 해드랜턴 사용시 현장작업 원활
기타	제품명 : 킬체인 해드랜턴 / 충전식 / 밝기 2500lm(고성능)

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	7
장비명	안전안경	제조사	유한킴벌리	모 델 명	M4805780
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	12
보강사유	선택장비 보유기준 의거	사용부서	홍은119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대원별 1)
주 요 사 양
용도	화재, 구조, 생활안전대 활동 현장에서 사용
필요성	선택장비 보유기준 미달(대원별 1) / 현 보유현황 0
장비 사진
현 모델 선정사유	화재, 구조, 생활안전대 활동 현장에서 사용
기타	보안경V40 맥스파이어4805780 / 방탄성능 / 초경량 / 자외선 차단

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	8
장비명	구조용 거는 사다리	제조사	제일레스텍	모 델 명	A형 거는 사다리
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	선택장비 미보유	사용부서	현장대응단 (생활안전대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대별 1)
주 요 사 양
용도	인명구조 및 화재진압 시 다가구 주택의 위층 진입용 장비
필요성	선택장비 미보유
장비 사진
현 모델 선정사유	- 가벼운 재질(알루미늄 소재) - 상, 하 이동 시 1,000kg 하중 유지되어 구조자의 안전성 확보 가능
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	9
장비명	우마형 사다리	제조사	제일레스텍	모 델 명	DWV-S120A
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	선택장비 미보유	사용부서	현장대응단 (생활안전대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대별 1)
주 요 사 양
용도	구조현장 상단 작업 시 구조대원 안전 확보 및 편의성 증대를 위한 장비
필요성	선택장비 미보유
장비 사진
현 모델 선정사유	- 4개의 사다리 길이를 개별적으로 조절 가능 - 모든 사다리 발판은 미끄럼방지 발판
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	10
장비명	구조용 로프	제조사	제일레스텍	모 델 명	11mm X 100M 구조용 로프
보유기준	5	보유수	4	필요 수량	1
보강사유	11mm 로프부족	사용부서	현장대응단 (생활안전대)	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대별 5)
주 요 사 양
용도	고층건물의 화재 또는 산악조난 사고, 수난사고등의 구조 활동 시 계곡횡단 및 요구조자를 견인할 때 사용하는 로프
필요성	8mm 로프는 있으나 11mm 로프 부족
장비 사진
현 모델 선정사유	- 미터당 중량 (73.5 g/M) 및 인장강도(32.0 kN) 적정함 - 방수성 재질
기타

구조 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	11
장비명	차량유리절단기	제조사	홀마트로 Glass Master	모 델 명	차량유리절단기
보유기준	2	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	선택장비 미보유	사용부서	북아현119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	필수 (대별 2)
주 요 사 양
용도	차량 사고시 사고차량의 유리창을 절단, 파괴, 제거하는 장비
필요성	선택장비 미보유
장비 사진
현 모델 선정사유	사고차량의 유리창을 신속하게 절단, 파괴, 제거 가능
기타

생활안전대 장비 수요조사 카드
기관명	서대문소방서			우선 순위	12
장비명	동물포획장비세트 스크래퍼	제조사	제일레스텍	모 델 명	(JIH-040)
보유기준	1	보유수	0	필요 수량	1
보강사유	선택장비 미보유	사용부서	북아현119안전센터	장비 분류 (구조장비 기준 참고)	선택 (대별 1)
주 요 사 양
용도	원거리 벌집제거 시 탁월한 장비
필요성	필수장비 보유기준 미달
장비 사진
현 모델 선정사유	거리에 따른 길이 조절이 가능한 장비 높은 곳에 있는 벌집도 쉽게 작업 가능 가벼운 알루미늄 파이프를 사용 장시간의 작업에도 무게감이 없어 편리
기타

구조 장비 수요조사 카드

기관명

서대문소방서 북아현119안전센터

우선 순위

13

장비명

절연봉

제조사

제일레스텍

모 델 명

COS 절연봉

YSC-308

보유기준

1

보유수

1

필요 수량

1

보강사유

필수장비 파손

사용부서

북아현119안전센터

장비 분류

(구조장비 기준 참고)

필수 (대별 1)

주         요          사        양

용도

화재 및 구조현장에서 절연재에 갈고리가 부착된 형태로 전봇대 변압기에

전력차단용장비

필요성

필수장비 파손

장비

사진

현 모델

선정사유

- 작업에 따라 다양한 사이즈 선택 가능

- 절연봉 내부에 견고한 고정 장치가 있어 연장 시 각단의 절연봉이 분리되는 것을 방지

- 절연봉에 10cm마다 하얀 눈금이 있어 전력선의 높이 또는 기기위치를 측정 가능

YSC-308	6단/8미터	1700mm	8미터	3.0kg	T형/이물질제거고리

기타